Информация об изделии / Функции панели управления

# Меню панели управления

> Обзор меню панели управления
> Меню Information (Информация)
> Меню Tray (Лоток)
> Меню Emulation (Эмуляция)
> Меню Printing (Печать)
> Меню Setup (Настройка)
> Меню Quick Print Job (Быстрая печать задания)
> Меню Confidential Job (Конфиденциальное задание)
> Меню Reset (Сброс)
> Меню Parallel (Параллельный)
> Меню USB
> Меню Network (Сеть)
> Меню AUX
> Меню LJ4
> Меню GL2
> Меню PS3
> Меню ESCP2
> Меню FX
> Меню I239X

Обзор меню панели управления смотрите в таблице ниже. Подробнее об элементах и установках меню смотрите описаниях каждого меню далее в этом разделе.

## Обзор меню панели управления

В следующей таблице представлен порядок, в котором меню панели управления и пункты меню появляются на ЖК-панели.

Используйте кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) для перемещения внутри меню. Меню и элементы меню появляются в порядке, представленном ниже.

Меню | Элементы
Меню Information (Информация) | Status Sheet (Тестовая страница), Reserve Job List (Список Резервное задание)*1, Form Overlay List (Список Форм)*2, NetworkStatus Sheet (Сетевая тестовая страница)*3, Color Regist Sheet (Страница расположения цветов), AUX Status Sheet (Тестовая страница AUX)*4, PS3 Status Sheet (Тестовая страница PS3)*4, PS3 Font Sample (Примеры шрифтов PS3)*4, LJ4 Font Sample (Примеры шрифтов LJ4), ESCP2 Font Sample (Примеры шрифтов ESCP2), FX Font Sample (Примеры шрифтов FX), I239X Font Sample (Примеры шрифтов I239X), C Toner (Тонер Cyan), M Toner (Тонер Magenta), Y Toner (Тонер Yellow), K Toner (Тонер Black), Photocondctr (Фотокондуктор), Total Pages (Всего страниц), Color Pages (Цветных страниц), B/W Pages (Ч/Б страниц)
Меню Tray (Лоток) | MP Tray Size (Размер МЦ-лотка), LC1 Size (Размер LC1), LC2 Size (Размер LC2)*4, LC3 Size (Размер LC3)*4, MP Type (Тип МЦ-лотка), LC1 Type (Тип LC1), LC2 Type (Тип LC2)*4, LC3 Type (Тип LC3)*4
Меню Emulation (Эмуляция) | Parallel (Параллельный), USB, Network (Сеть), AUX*4
Меню Printing (Печать) | Page Size (Размер страницы), Wide A4 (Широкий А4), Orientation (Ориентация), Resolution (Разрешение), RITech, Toner Save (Сохранение тонера), Image Optimum (Оптимизация изображения), Top Offset, LeftOffset, T Offset B, L Offset B
Меню Setup (Настройка) | Lang (Язык), Time Out (Тайм-аут), Paper Source (Источник бумаги), MP Mode (MP режим)*4, Manual Feed (Ручная подача), Copies (Число копий), Duplex (Двусторонняя), Binding (Скрепление), Start Page (Первая страница), Paper Type (Тип бумаги), Page Side (Сторона листа), Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы), Auto Eject Page (Автовывод листа), Size Ignore (Игнорировать размер), Auto Cont (Автопродолжение), Page Protect (Защита страницы), LCD Contrast (Контрастность ЖК-панели), Cyan Regist (Расположение Cyan), Magenta Regist (Расположение Magenta), Yellow Regist (Расположение Yellow)
Меню Quick Print Job (Быстрая печать задания)*5 | -
Меню Confidential Job (Конфиденциальное задание)*6 | -
Меню Reset (Сброс) | Clear Warning (Сбросить предупреждение), Reset (Сброс), Reset All (Сбросить все), SelecType Init (Инициализация SelecType)
Меню Parallel (Параллельный)*9 | Parallel I/F (Параллельный интерфейс), Speed (Скорость), Bi-D (Двунаправленная), Buffer Size (Объем буфера)
Меню USB*9 | USB I/F (USB-интерфейс), Buffer Size (Объем буфера)
Меню Network (Сеть)*9 | Network I/F (Сетевой интерфейс), Network Config (Настройка сети), Get IPAddress (Получить IP адрес)*7, IP Byte1 (IP байт1)*7*8, IP Byte2 (IP байт2)*7*8, IP Byte3 (IP байт3)*7*8, IP Byte4 (IP байт4)*7*8, SM Byte1 (Подмаска сети байт1)*7, SM Byte2 (Подмаска сети байт2)*7, SM Byte3 (Подмаска сети байт3)*7, SM Byte4 (Подмаска сети байт4)*7, GW Byte1 (Шлюз байт1)*7, GW Byte2 (Шлюз байт2)*7, GW Byte3 (Шлюз байт3)*7, GW Byte4 (Шлюз байт4)*7, Buffer Size (Объем буфера)
Меню AUX*4 *9 | AUX I/F (AUX интерфейс), AUX Config (Настройка AUX), Get IPAddress (Получить IP адрес), IP Byte1 (IP байт1), IP Byte2 (IP байт2), IP Byte3 (IP байт3), IP Byte4 (IP байт4), SM Byte1 (Подмаска сети байт1), SM Byte2 (Подмаска сети байт2), SM Byte3 (Подмаска сети байт3), SM Byte4 (Подмаска сети байт4), GW Byte1 (Шлюз байт1), GW Byte2 (Шлюз байт2), GW Byte3 (Шлюз байт3), GW Byte4 (Шлюз байт4), NetWare, AppleTalk, NetBEUI, AUX Init (Инициализация AUX), Buffer Size (Объем буфера)
Меню LJ4 | FontSource (Источник шрифта), Font Number (Номер шрифта), Pitch (Шаг)*10, Height (Высота)*10, Symset (Набор символов), Form (Форма), Source SymSet (Источник набора символов), Dest Symset (Плотность набора символов), CR Function (Функция CR), LF Function (Функция LF), Tray Assign (Лоток)
Меню GL2 | GLMode (Режим GL), Scale (Масштаб), Origin (Оригинал), Pen (Перо), End (Конец), Join (Сопряжение), от Pen0 (Перо0) до Pen6 (Перо6)
Меню PS3*4 | Error Sheet (Лист ошибок), Coloration (Цветность), Image Protect (Защита изображения)
Меню ESCP2 | Font (Шрифт), Pitch (Шаг), Condensed (Сжатый), T.Margin (Верхнее поле), Text (Текст), CGTable, Country (Страна), Auto CR (Авто CR), Auto LF (Авто LF), Bit Image (Растровое изображение), ZeroChar (Символ ноль)
Меню FX | Font (Шрифт), Pitch (Шаг), Condensed (Сжатый), T.Margin (Верхнее поле), Text (Текст), CGTable, Country (Страна), Auto CR (Авто CR), Auto LF (Авто LF), Bit Image (Растровое изображение), ZeroChar (Символ ноль)
Меню I239X | Font (Шрифт), Pitch (Шаг), Code Page (Кодовая страница), T.Margin (Верхнее поле), Text (Текст), Auto CR (Авто CR), Auto LF (Авто LF), Alt. Graphics (Альтернативная графика), Bit Image (Растровое изображение), ZeroChar (Символ ноль), CharacterSet (Набор символов)

| *1 Этот пункт становится доступным только если задание на печать сохранено с помощью функции Quick Print Job (Быстрая печать задания).

| *2 Этот пункт становится доступным только если присутствуют данные формы.

| *3 Этот пункт становится доступным только если включен параметр Network I/F (Сетевой интерфейс) в меню Emulation (Эмуляция).

| *4 Этот пункт становится доступным только если установлена соответствующая опция.

| *5 Этот пункт становится доступным только если задание на печать сохранено на жестком диске принтера, чтобы затем быть распечатанным с помощью функции Quick Print Job (Быстрая печать задания).

| *6 Этот пункт становится доступным только если задание на печать сохранено на жестком диске принтера, чтобы затем быть распечатанным с помощью функции Confidential Job (Конфиденциальное задание).

| *7 Доступно только если для параметра Network Config (Настройка сети) установлено значение Yes (Да).

| *8 Когда для параметра Get IPAddress (Получить IP адрес) установлено значение Auto (Авто), все пункты от IP Byte1 (IP байт1) до GW Byte4 (Шлюз байт4) не доступны. При этом будут использованы их значения по умолчанию.

| *9 Настройки вступят в силу после выключения и включения принтера.

| *10 Этот пункт становится доступным если выбраны соответствующие настройки шрифтов.

[К началу]

## Меню Information (Информация)

Через это меню вы можете проверять уровень тонера и остаточный ресурс расходных материалов. Вы также можете распечатать тестовую страницу и страницу текущих установок принтера, доступные шрифты и краткий обзор доступных возможностей.

Используйте кнопки Down (Вниз) или Up (Вверх) для выбора элементу меню. Нажмите кнопку Enter (Ввод), чтобы начать печатать тестовую страницу или образцы доступных шрифтов.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Status Sheet (Тестовая страница) | -
Reserve Job List (Список Резервное задание)*1 | -
Form Overlay List (Список Форм)*2 | -
Network Status Sheet (Сетевая тестовая страница)*3 | -
Color Regist Sheet (Страница расположения цветов) | -
AUX Status Sheet (Тестовая страница AUX)*4 | -
PS3 Status Sheet (Тестовая страница PS3)*5 | -
PS3 Font Sample (Примеры шрифтов PS3)*5 | -
ESC/Page Font Sample (Примеры шрифтов ESC/Page) | -
LJ4 Font Sample (Примеры шрифтов LJ4) | -
ESCP2 Font Sample (Примеры шрифтов ESCP2) | -
FX Font Sample (Примеры шрифтов FX) | -
I239X Font Sample (Примеры шрифтов I239X) | -
C Toner (Тонер Cyan) | E******F
M Toner (Тонер Magenta) | E******F
Y Toner (Тонер Yellow) | E******F
K Toner (Тонер Black) | E******F
Photoconductr (Фотокондуктор) | E******F
Total Pages (Всего страниц) | от 0 до 99999999
Color Pages (Цветных страниц) | от 0 до 99999999
B/W Pages (Ч/Б страниц) | от 0 до 99999999

| *1 Этот пункт становится доступным только если задание на печать сохранено с помощью функции Quick Print Job (Быстрая печать задания).

| *2 Этот пункт становится доступным только если присутствуют данные формы.

| *3 Этот пункт становится доступным только если включен параметр Network I/F (Сетевой интерфейс) в меню Emulation (Эмуляция).

| *4 Этот пункт становится доступным только если установлена дополнительная интерфейсная плата.

| *5 Этот пункт становится доступным только если установлен дополнительный модуль Adobe PostScript 3.

#### Status Sheet (Тестовая страница), AUX Status Sheet (Тестовая страница AUX), PS3 Status Sheet (Тестовая страница PS3)

Печатает тестовую страницу в соответствии с текущими установками принтера и установленными дополнительными устройствами. Подобные тестовые страницы полезны при проверке, правильно ли установлены дополнительные устройства.

#### Reserve Job List (Список Резервное задание)

Печатает список резервных заданий, сохраненных на дополнительном накопителе на жестком диске.

#### Form Overlay List (Список Форм)

Печатает список форм, сохраненных на дополнительном накопителе на жестком диске.

#### Network Status Sheet (Сетевая тестовая страница)

Печатает страницу состояния работы сети.

#### Color Regist Sheet (Страница расположения цветов)

Печатает страницу для проверки и регулировки расположения каждого цвета (Yellow (Желтый), Cyan (Голубой) и Magenta (Пурпурный)), относительно черного цвета. Если вы заметите неправильное расположение цветов, используйте эту страницу для их калибровки, как это описано в разделе Меню Setup (Настройка).

#### PS3 Font Sample (Примеры шрифтов PS3), LJ4 Font Sample (Примеры шрифтов LJ4), ESCP2 Font Sample (Примеры шрифтов ESCP2), FX Font Sample (Примеры шрифтов FX), I239X Font Sample (Примеры шрифтов I239X)

Печатает образец шрифтов, доступных для выбранного вами режима эмуляции.

#### C Toner (Тонер Cyan)/M Toner (Тонер Magenta)/Y Toner (Тонер Yellow)/K Toner (Тонер Black)/Photoconductr (Фотокондуктор)

Отображает количество тонера, оставшегося в картриджах, и остаточный ресурс блока формирования изображения, как показано ниже:

E****** F | (от 100 до 84%)
E***** F | (от 83 до 67%)
E**** F | (от 66 до 51%)
E*** F | (от 50 до 34%)
E** F | (от 33 до 17%)
E* F | (от 16 до 1%)
E F | (0%)

#### Total Pages (Всего страниц)

Отображает общее число страниц, напечатанное принтером.

#### Color Pages (Цветных страниц)

Отображает общее число цветных страниц, напечатанное принтером.

#### B/W Pages (Ч/Б страниц)

Отображает общее число черно-белых страниц, напечатанное принтером.

[К началу]

## Меню Tray (Лоток)

Это меню позволяет вам задавать размер и тип бумаги, заложенной в МЦ-лоток. Через это меню вы можете также проверять размер бумаги, заложенной в данный момент в нижние кассеты.

Установки типа бумаги в этом меню вы также можете задавать через драйвер принтера. Установки, выполненные из драйвера принтера, подавляют эти установки, поэтому по возможности выполняйте настройку через драйвер принтера.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
MP Tray Size (Размер МЦ-лотка) | A4*, A5, B5, LT*, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5
LC1 Size (Размер LC1) | A4, LT, A5, B5, LGL, GLG, EXE
LC2 Size (Размер LC2)** | A4, LT, A5, B5, LGL, GLG, EXE
LC3 Size (Размер LC3)** | A4, LT, A5, B5, LGL, GLG, EXE
MP Type (Тип МЦ-лотка) | Plain (Простая бумага), Letterhead (Конверт), Recycled (Вторичная), Color (Цветная), Trnsprncy (Пленка), Labels (Этикетки)
LC1 Type (Тип LC1) | Plain (Простая бумага), Letterhead (Конверт), Recycled (Вторичная), Color (Цветная)
LC2 Type (Тип LC2)** | Plain (Простая бумага), Letterhead (Конверт), Recycled (Вторичная), Color (Цветная)
LC3 Type** | Plain (Простая бумага), Letterhead (Конверт), Recycled (Вторичная), Color (Цветная)

| * Установки по умолчанию могут различаться в зависимости от страны-импортера.

| ** Доступно только когда установлен дополнительный блок для бумаги.

#### MP Tray Size (Размер МЦ-лотка)

Выберите размер бумаги в этом меню.

#### LC1 Size (Размер LC1), LC2 Size (Размер LC2), LC3 Size (Размер LC3)

Выберите размер бумаги, загруженной в стандартную и дополнительные нижние кассеты.

#### MP Type (Тип МЦ-лотка)

Выберите тип бумаги, загруженной в МЦ-лоток.

#### LC1 Type (Тип LC1), LC2 Type (Тип LC2), LC3 Type (Тип LC3)

Выберите тип бумаги, загруженной в стандартную или дополнительные нижние кассеты.

[К началу]

## Меню Emulation (Эмуляция)

Используйте это меню при выборе режима эмуляции принтера. Вы можете устанавливать различные режимы эмуляции для каждого интерфейса; иначе говоря, для каждого компьютера, который вы будете подключать к принтеру. Поскольку каждый режим эмуляции имеет свои особые параметры, при необходимости задавайте установки в меню LJ4,ESC P2, FX, GL2, или I239X. Параметры, которые вы можете задавать, одинаковые для каждого интерфейса.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Parallel (Параллельный) | Auto (Авто), LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
USB | Auto (Авто), LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
Network (Сеть) | Auto (Авто), LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
AUX** | Auto (Авто), LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2

| * Этот пункт становится доступным только если установлен дополнительный модуль Adobe PostScript 3.

| ** Этот пункт становится доступным только если установлена дополнительная интерфейсная плата Type-B.

[К началу]

## Меню Printing (Печать)

Это меню позволяет вам задавать стандартные установки печати, такие как Page Size (Размер страницы) и Orientation (Ориентация), при печати из приложения или в операционной системе, которая не поддерживает драйвер вашего принтера. По возможности старайтесь задавать эти установки через драйвер принтера, потому что установки, заданные на вашем компьютере, всегда подавляют такие установки.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Page Size (Размер страницы) | A4*, A5, B5, LT*, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
Wide A4 (Широкий А4) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Orientation (Ориентация) | Port (Книжная), Land (Альбомная)
Resolution (Разрешение) | 600, 300
RITech | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Toner Save (Сохранение тонера) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Image Optimum (Оптимизация изображения) | Auto (Авто), Off (Выкл.), On (Вкл.)
Top Offset | от -99.0 ... до 0.0 ... 99.0 мм с приращением 0.5
LeftOffset | от -99.0 ... до 0.0 ... 99.0 мм с приращением 0.5
T Offset B | от -99.0 ... до 0.0 ... 99.0 мм с приращением 0.5
L Offset B | от -99.0 ... до 0.0 ... 99.0 мм с приращением 0.5

| * Установки по умолчанию могут различаться в зависимости от страны-импортера.

#### Page Size (Размер страницы)

Определяет размер бумаги.

#### Wide A4 (Широкий А4)

При значении On (Вкл.) увеличиваются левое и правое поля от 3.4 мм до 4 мм.

#### Orientation (Ориентация)

Устанавливает книжную или альбомную ориентацию страницы.

#### Resolution (Разрешение)

Задает разрешение для печати

#### RITech

Включение технологии RITech дает более ровные и более четкие строки, текст и графику.

#### Toner Save (Сохранение тонера)

Когда выбран этот режим, принтер экономно расходует тонер, заменяя черную заливку внутри литер оттенком серого цвета. Символы окаймляются черным цветом.

#### Image Optimum (Оптимизация изображения)

Когда этот режим включен, качество графики понижается. Сокращается объем графических данных, когда они достигают предела памяти, но зато позволяет печатать сложные документы.

#### Top Offset

Выполняет точную настройку вертикального расположения печатного материала на странице.

| Предостережение:

Печатаемое изображение не должно выходить за край бумаги. В противном случае, это может повредить принтер.

#### Left Offset

Выполняет точную настройку горизонтального расположения печатного материала на странице. Такая настройка необходима в ручном режиме подачи.

| Предостережение:

Печатаемое изображение не должно выходить за край бумаги. В противном случае, это может повредить принтер.

#### T Offset B

Выполняет точную настройку вертикального расположения печатного материала на обороте бумаги при печати с двух сторон. Используйте эту функцию, если отпечаток на обороте смещен.

#### L Offset B

Выполняет точную настройку горизонтального расположения печатного материала на обороте бумаги при печати с двух сторон. Используйте эту функцию, если отпечаток на обороте смещен.

[К началу]

## Меню Setup (Настройка)

Это меню позволяет вам выполнять различные основные установки конфигурации, относящиеся к источникам бумаги, режимам подачи и устранению ошибок. Вы также можете воспользоваться этим меню при выборе языка для ЖК-панели.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Lang (Язык) | English, Français, Deutsch, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederl., SUOMI, Português
Time Out (Тайм-аут) | от 0,5... до 60 до ... 300 с приращением 1 минута
Paper Source (Источник бумаги) | Auto (Авто), MP, LC1, LC2*, LC3*
MP Mode (MP режим) | Normal (Нормальный), Last (Последний)
Manual Feed (Ручная подача) | Off (Выкл.), 1st Page (Первая страница), Each Page (Каждая страница)
Copies (Число копий) | от 1 до 999
Duplex (Двусторонняя печать) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Binding (Скрепление) | Long Edge (Длинная кромка), Short Edge (Короткая кромка)
Start Page (Первая страница) | Front (Лицевая), Back (Обратная)
Paper Type (Тип бумаги) | Normal (Нормальная), Thick (Толстая), ExtraThk (Бумага повышенной плотности), Trnsprnc (Пленка), Coated (С покрытием)
Page Side (Сторона листа) | Front (Лицевая), Back (Обратная)
Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы)** | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto Eject Page (Автовывод листа) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Size Ignore (Игнорировать размер) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto Cont (Автопродолжение) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Page Protect (Защита страницы) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
LCD Contrast (Контрастность ЖК-панели) | от 0 ... до 8 до ... 15
Cyan Regist (Расположение Cyan) | от -7 ... до 0 до ... 7 с приращением 1 точка
Magenta Regist (Расположение Magenta) | от -7 ... до 0 до ... 7 с приращением 1 точка
Yellow Regist (Расположение Yellow) | от -7 ... до 0 до ... 7 с приращением 1 точка

| * Этот пункт становится доступным только если установлена соответствующая опция.

| ** Доступно только в режиме PCL5e, ESC/Page, ESC/P2 или I239X.

#### Lang (Язык)

Определяет язык сообщений ЖК-панели и язык тестовой страницы.

#### Time Out (Тайм-аут)

Устанавливает продолжительность времени ожидания у принтера (в секундах), когда он готов печатать и не получил новых данных для печати. По истечении этого времени принтер ищет данные по другим интерфейсным каналам.

#### Paper Source (Источник бумаги)

Определяет, будет ли бумага подаваться в принтер из МР-лотка, стандартной нижней кассеты или из дополнительного блока для бумаги большой вместимости, при установленном значении Normal (Нормальный) параметра Paper Type (Тип бумаги).

Если вы выбираете Auto (Авто), бумага будет подаваться из источника, содержащего бумагу, формат которой соответствует вашей установке Paper Size (Размер бумаги).

Если выбран формат конверта (IB5, C10, C6, DL, MON, C5) в качестве значения параметра Page Size (Размер бумаги), бумага всегда будет подаваться из МЦ-лотка. При выборе значения Thick (Толстая), ExtraThk (Бумага повышенной плотности), Trnsprnc (Пленка), Coated (С покрытием) параметра Paper Type (Тип бумаги), бумага всегда будет подаваться из МР-лотка.

#### MP Mode (MP режим)

Эта установка определяет, будет ли МР-лоток иметь самый высокий или самый низкий приоритет, если в драйвере принтера выбрано значение Auto (Авто) параметра Paper Source (Источник бумаги). Если задано значение Normal (Нормальный) параметра MP Mode (MP режим), МР-лоток имеет самый высокий приоритет как источник бумаги. Если задано значение Last (Последний), МР-лоток имеет самый низкий приоритет.

#### Manual Feed (Ручная подача)

Позволяет задать ручную подачу для всех источников бумаги. Подробнее о режиме ручной подачи смотрите Ручная подача бумаги.

#### Copies (Число копий)

Задает число печатаемых экземпляров от 1 до 999.

#### Duplex (Двусторонняя печать)

Включает или выключает двустороннюю печать.

#### Binding (Скрепление)

Задает направление скрепления отпечатков.

#### Start Page (Первая страница)

Задает начало печати с лицевой или с обратной стороны листа.

#### Paper Type (Тип бумаги)

Определяет, какой тип бумаги использовать для печати. Принтер регулирует скорость печати в соответствии с этой установкой. Скорость печати снижается, когда выбрано значение Thick (Толстая), ExtraThk (Бумага повышенной плотности), Trnsprnc (Пленка).

#### Page Side (Сторона листа)

Выбирайте значение Front (Лицевая), при печати на лицевой стороне толстой бумаги (Thick) или бумаги повышенной плотности (ExtraThk).

Выбирайте значение Back (Обратная), при печати на обратной стороне толстой бумаги (Thick) или бумаги повышенной плотности (ExtraThk).

#### Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы)

Позволяет во время печати пропускать пустые страницы. Установка доступна при печати в режиме PCL5e, ESC/Page, ESCP2, FX или I239X.

#### Auto Eject Page (Автовывод листа)

Устанавливает, выводить бумагу или нет по достижении предельного тайм-аута в соответствии с установкой Time Out (Тайм-аут). По умолчанию задано значение Off (Выкл.), Это означает, что бумага не выводится, когда достигнут предел тайм-аута.

#### Size Ignore (Игнорировать размер)

Если вы хотите игнорировать ошибку в размере бумаги, выберите значение On (Вкл.). Когда вы активизируете этот элемент, принтер будет продолжать печатать, даже если размер изображения превысит область печати по заданному размеру бумаги. Может возникать размазывание тонера, который не был перенесен на бумагу правильно. Если этот элемент выключен, принтер останавливает печать при появлении ошибки в размере бумаги.

#### Auto Cont (Автопродолжение)

Когда вы включаете эту установку, принтер автоматически продолжает печатать по истечении какого-то периода времени, если появится одна из следующих ошибок: Paper Set, Print Overrun или Mem Overflow. Когда этот параметр отключен, вы должны нажать кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) для возобновления печати.

#### Page Protect (Защита страницы)

Выделяет дополнительную память для печати данных, а не для их приема. Эта функция может потребоваться вам при печати очень сложной страницы. Если во время печати на ЖК-панели появилось сообщение о возникновении ошибки Print Overrun, включите эту установку и перепечатайте свои данные. Это сократит объем памяти, зарезервированной для приема данных, поэтому ваш компьютер будет тратить больше времени на пересылку задания печати, однако он позволит вам печатать очень сложные задания. Функция Page Protect (Защита страницы) обычно лучше работает в режиме Auto (Авто). Вам придется увеличить объем памяти принтера, если ошибки памяти будут продолжать появляться.

| Примечание:

Изменение параметра Page Protect (Защита страницы) переконфигурирует память принтера, что будет связано с удалением загружаемых шрифтов.

#### LCD Contrast (Контрастность ЖК-панели)

Корректирует контрастность ЖК-панели. Используйте кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) для установки контрастности от 0 (низкая контрастность) до 15 (высокая контрастность).

#### Cyan Regist (Расположение Cyan)

Позволяет регулировать расположение голубого цвета относительно черного цвета.

Для регулировки расположения цвета, выберите на панели управления принтера Color Regist Sheet (Страница расположения цветов) в меню Information (Информация), чтобы распечатать тестовую страницу расположения цветов. Затем, с помощью установки Cyan Regist (Расположение Cyan) введите номер линии, в которой максимально контрастируют голубой и черный цвета. Смотрите раздел Проверка расположения цветов для получения более детальной информации.

#### Magenta Regist (Расположение Magenta)

Позволяет регулировать расположение пурпурного цвета относительно черного цвета.

Для регулировки расположения цвета, выберите на панели управления принтера Color Regist Sheet (Страница расположения цветов) в меню Information (Информация), чтобы распечатать тестовую страницу расположения цветов. Затем, с помощью установки Magenta Regist (Расположение Magenta) введите номер линии, в которой максимально контрастируют пурпурный и черный цвета. Смотрите раздел Проверка расположения цветов для получения более детальной информации.

#### Yellow Regist (Расположение Yellow)

Позволяет регулировать расположение желтого цвета относительно черного цвета.

Для регулировки расположения цвета, выберите на панели управления принтера Color Regist Sheet (Страница расположения цветов) в меню Information (Информация), чтобы распечатать тестовую страницу расположения цветов. Затем, с помощью установки Yellow Regist (Расположение Yellow) введите номер линии, в которой максимально контрастируют желтый и черный цвета. Смотрите раздел Проверка расположения цветов для получения более детальной информации.

[К началу]

## Меню Quick Print Job (Быстрая печать задания)

Это меню позволяет вам печатать или удалять задания печати, которые хранятся на дополнительном накопителе на жестком диске, используя опции Re-Print Job (Повторная печать), Verify Job (Подтверждение задания), Stored Job (Сохраненное задание) функции Резервное задание. Это меню доступно, когда эта функция используется. Как использовать это меню, смотрите Использование меню Quick Print Job (Быстрая печать задания).

[К началу]

## Меню Confidential Job (Конфиденциальное задание)

Это меню позволяет вам печатать или удалять задания печати, которые хранятся на дополнительном накопителе на жестком диске, используя соответствующую опцию функции Резервное задание. Вам необходимо ввести правильный пароль для доступа к этим данным. Как использовать это меню, смотрите Использование меню Confidential Job (Конфиденциальное задание).

[К началу]

## Меню Reset (Сброс)

Это меню позволяет вам отменять печать и сбрасывать настройки принтера.

#### Clear Warning (Сбросить предупреждение)

Сбрасывает сообщения, которые появляются на ЖК-панели.

#### Reset (Сброс)

Прекращает печать и удаляет текущее задание, полученное через активный интерфейс. У вас может появиться желание сбросить настройку принтера при возникновении проблемы с печатью самого задания и когда принтер печатает неудовлетворительно.

#### Reset All (Сбросить все)

Прекращает печать, очищает память принтера и восстанавливает установки принтера по умолчанию. Задания печати, полученные от всех интерфейсов, стираются.

| Примечание:

Выполнение команды Reset All (Сбросить все) удаляет задания печати, полученные от всех интерфейсов. Будьте внимательны, чтобы не удалить задание другого пользователя принтера.

#### SelecType Init (Инициализация SelecType)

Восстанавливает настройки меню панели управления по умолчанию. Не сбрасываются установки Yellow Regist (Расположение Yellow), Magenta Regist (Расположение Magenta) и Cyan Regist (Расположение Cyan).

[К началу]

## Меню Parallel (Параллельный)

Эти установки управляют связью принтера с компьютером, когда вы используете параллельный интерфейс. Настройки вступят в силу после выключения и включения принтера.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Parallel I/F (Параллельный интерфейс) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Speed (Скорость) | Fast (Быстрая), Normal (Нормальная)
Bi-D (Двунаправленная) | Nibble (Пакетный), ECP, Off (Выкл.)
Buffer Size (Объем буфера) | Normal (Нормальный), Maximum (Максимум), Minimum (Минимум)

#### Parallel I/F (Параллельный интерфейс)

Позволяет активизировать и отключать параллельный интерфейс.

#### Speed (Скорость)

Задает длительность импульса сигнала ACKNLG при приеме данных в режиме Compatibility (Совместимый) или Nibble (Пакетный). Когда для этой опции установлено значение Fast (Быстрая), длительность импульса составляет около 1 мс. Когда для этой опции установлено значение Normal (Нормальная), длительность импульса составляет около 10 мс.

#### Bi-D (Двунаправленная)

Позволяет включать режим двусторонней связи. В состоянии Off (Выкл.), двусторонняя связь отключена.

#### Buffer Size (Объем буфера)

Определяет объем памяти для приема данных и для печати данных. При установке Maximum (Максимум) больше памяти выделено для приема данных. При установке Minimum (Минимум) больше памяти выделено для печати данных.

| Примечание:

Чтобы активизировать настройку Buffer Size (Объем буфера), вы должны выключить принтер более чем на пять секунд, а затем включить его вновь. Либо вы можете выполнить команду Reset All (Сбросить все), как это описано в разделе Меню Reset (Сброс).

Сбрасывание настройки принтера стирает все задания печати. Когда вы сбрасываете настройку принтера, индикатор Ready (Готов) не должен мигать.

[К началу]

## Меню USB

Эти установки управляют связью между принтером и компьютером, когда вы используете USB-интерфейс. Настройки вступят в силу после выключения и включения принтера.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
USB I/F (USB-интерфейс) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Buffer Size (Объем буфера) | Normal (Нормальный), Maximum (Максимум), Minimum (Минимум)

#### USB I/F (USB-интерфейс)

Позволяет вам включать или отключать интерфейс USB.

#### Buffer Size (Объем буфера)

Определяет объем памяти для приема данных и для печати данных. При установке Maximum (Максимум) больше памяти выделено для приема данных. При установке Minimum (Минимум) больше памяти выделено для печати данных.

| Примечание:

Чтобы активизировать настройку Buffer Size (Объем буфера), вы должны выключить принтер более чем на пять секунд, а затем включить его вновь. Либо вы можете выполнить команду Reset All (Сбросить все), как это описано в разделе Меню Reset (Сброс).

Сбрасывание настройки принтера стирает все задания печати. Когда вы сбрасываете настройку принтера, индикатор Ready (Готов) не должен мигать.

[К началу]

## Меню Network (Сеть)

Для получения информации о каждой настройке смотрите сетевое руководство.

[К началу]

## Меню AUX

Для получения информации о каждой настройке смотрите сетевое руководство.

[К началу]

## Меню LJ4

Эти установки управляют шрифтами и наборами символов, когда принтер находится в режиме LJ4.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
FontSource (Источник шрифта) | Resident (Аппаратные), Download (Загружаемые), ROM A*
Font Number (Номер шрифта) | от 0 до 65535 (в зависимости от ваших настроек)
Pitch (Шаг)** | от 0.44 ... до 10.00 ... 99.99 cpi с приращением 0.01 cpi
Height (Высота)** | от 4.00 ... до 12.00 до ... 999.75 pt с приращением 0.01 cpi
SymSet (Набор символов) | IBM-US, Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, PcIcelandic, PcLt774, PcTurk1, PcPortugues, PcEt850, PcTurk2, PcCanFrench, PcSI437, PcNordic, 8859-3 ISO, 8859-4 ISO, WiBaltic, WiEstonian, WiLatvian, Mazowia, CodeMJK, BpBRASCII, BpAbicomp, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, WiGreek, Europe3, PcCy855, PcCy866, PcLt866, PcUkr866, PcLit771, 8859-5 ISO, WiCyrillic, Bulgarian, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, PcHe862, Arabic8, PcAr864, 8859-6 ISO, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form (Форма) | 5 ... 60/64** ... 128 линий
Source SymSet (Источник набора символов) | 0 ... 277 ... 3199
Dest SymSet (Плотность набора символов) | 0 ... 277 ... 3199
CR Function (Функция CR) | CR, CR + LF
LF Function (Функция LF) | LF, CR + LF
Tray Assign (Лоток) | 4, 4K, 5S

| * Доступно только, когда установлен дополнительный шрифтовой модуль.

| ** Зависит от выбранного формата Letter (60) или A4 (64).

| Примечание:

Если вы обычно используете для печати драйвер принтера HP LaserJet 4, вы должны изменять установки по возможности через этот драйвер. Установки из драйвера принтера всегда подавляют опции меню LJ4.

#### FontSource (Источник шрифта)

Устанавливает источник шрифта по умолчанию.

#### Font Number (Номер шрифта)

Устанавливает номер шрифта для источника шрифта по умолчанию. Доступный номер зависит от сделанных вами установок.

#### Pitch (Шаг)

Задает шаг шрифта по умолчанию, если шрифт масштабируемый и постоянной ширины. Вы можете выбрать от 0,44 до 99,99 cpi (символов на дюйм), с приращением 0,01 cpi. Этот элемент может быть недоступен, что зависит от установок Font Source (Источник шрифта) или Font Number (Номер шрифта).

#### Height (Высота)

Задает высоту шрифта по умолчанию, если шрифт масштабируемый и пропорциональный. Вы можете выбирать кегль от 4,00 до 999,75 пункта с приращениями 0,25 пункта. Этот элемент может быть недоступен, что зависит от установок Font Source (Источник шрифта) или Font Number (Номер шрифта).

#### SymSet (Набор символов)

Выбирает набор символов по умолчанию. Если шрифт, который вы выбрали из меню Font Source (Источник шрифта) и Font Number (Номер шрифта) не доступен в меню SymSet (Набор символов), выбранные вами значения Font Source (Источник шрифта) и Font Number (Номер шрифта) автоматически заменяются на их значения по умолчанию IBM-US.

#### Form (Форма)

Задает число строк для выбранных размера бумаги и ориентации страницы. Изменяется также межстрочный интервал (VMI - шаг перемещения по вертикали), а новое значение VMI хранится в памяти принтера. Это означает, что в дальнейшем изменения параметров Page Size (Размер страницы) или Orientation (Ориентация) вызовут соответствующие изменения значения у параметра Form (Форма), на основе хранимого в памяти межстрочного интервала (VMI).

#### Source SymSet (Источник набора символов), Dest Symset (Плотность набора символов)

Доступны только в определенных регионах, где принтеры продаются с установленным специальным ROM-модулями для печати на национальных языках.

#### CR Function (Функция CR), LF Function (Функция LF)

Эти функции добавлены для пользователей других операционных систем, например UNIX.

#### Tray Assign (Лоток)

Изменяет присвоение команды выбора источника бумаги. Когда выбрано значение 4, команды задаются совместимыми с HP LaserJet 4. Когда выбрано значение 4K команды задаются совместимыми с HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Когда выбрано значение 5S команды задаются совместимыми с HP LaserJet 5Si.

[К началу]

## Меню GL2

Это меню позволяет вам настраивать принтер для эмуляции плоттера, что допускает использование программного обеспечения, которое требует установки плоттера. Режим LJ4GL2 подобен режиму GL/2 поддерживаемому в режиме HP LaserJet 4. Режим GLlike эмулирует некоторые из команд плоттера HP-GL и включает все команды, которые вы найдете в режиме GL/2, фирмы HP, а также две дополнительные команды.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
GLMode (Режим GL) | LJ4GL2, GLlike
Scale (Масштаб) | Off (Выкл.), A0, A1, A2, A3
Origin (Оригинал) | Corner (В углу), Center (В центре)
Pen (Перо) | Pen0, Pen1, Pen2*, Pen3*, Pen4*, Pen5*, Pen6*
End (Конец) | Butt (Торец), Square (Прямоугольник), Triangular (Треугольник), Round (Полукруглый)
Join (Сопряжение) | Mitered (Угловое), Miteredbeveled (С остроугольной разделкой), Triangular (С треугольной разделкой), Round (С закругленной разделкой), Beveled (Со скосом), None (Без разделки)
Pen от 0 до 6 | 0.05 ... 0.35 ... 5.00 мм с приращением 0.05-мм

| * Доступно только, когда GLIike выбрано в качестве режима GL.

### Перед началом печати в режиме GL/2

Перед вами может встать задача изменить следующие параметры печати в вашем программном приложении. Проверьте эти установки, чтобы удостовериться, что они соответствуют данным, которые вы намерены печатать.

Параметры печати | Установки
Размер бумаги | Установка размера бумаги на принтере
Драйвер (выбор плоттера) | HP-GL/2 или HP-GL
Конфигурация пера | Толщина пера
Начало линии | В центре или в углу
Ориентация | GLlike только альбомная ориентация LJ4GL2 альбомная и книжная

При необходимости сконфигурировать принтерные установки, вначале включите режим эмуляции GL/2, а затем измените установки через драйвер принтера или меню панели управления.

| Примечание:

Установки или данные, сохраненные в памяти принтера (например, загруженные шрифты), могут быть стерты, когда вы измените режим эмуляции.

#### GL Mode (Режим GL)

Задает, будет ли принтер пользоваться прямой эмуляцией плоттерного языка GL/2 или его эмуляцией HP LaserJet 4.

#### Scale (Масштаб)

Коэффициент масштабирования зависит от размера бумаги на выходе у программного приложения.

#### Origin (Оригинал)

Устанавливает, будет ли логическое начало отсчета "плоттера" находиться в углу или в центре бумаги.

#### Pen (Перо)

Позволяет вам выбрать перо, для которого вы затем сможете задать толщину, как элемент меню от Pen 0 до 6. Режим LJ4GL2 поддерживает два пера (0 и 1), тогда как режим GLlike поддерживает семь перьев (от 0 до 6).

#### End (Конец)

Определяет, как линии будут оканчиваться.

#### Join (Сопряжение)

Определяет, как линии будут сопрягаться.

#### Pens от 0 до 6

Позволяет вам устанавливать толщину используемых перьев. Pen 0 и Pen 1 доступны в режиме LJ4GL2, а Pen 0 до Pen 6 доступны в режиме GLlike.

[К началу]

## Меню PS3

Установки этого меню доступны, когда на принтер установлен дополнительный модуль Adobe PostScript 3. Об указаниях по установке смотрите документацию к Adobe PostScript 3 Kit.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Error Sheet (Лист ошибок) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Coloration (Цветность) | Color (Цвет), Mono (Монохром), TrueCol.
Image Protect (Защита изображения) | Off (Выкл.), On (Вкл.)

#### Error Sheet (Лист ошибок)

Когда установлено значение On (Вкл.), принтер печатает страницу ошибок.

#### Coloration (Цветность)

Управляет цветом отпечатка. Color (Цвет) означает цветную печать с плотностью 1 бит/пиксел, Mono (Монохром) означает монохромную печать, TrueCol. означает цветную печать с плотностью 8 бит/пиксел.

#### Image Protect (Защита изображения)

Дает вам возможность применять сжатие с потерями. Сжатие с потерями относится к технологии сжатия информации с частичной потерей данных.

[К началу]

## Меню ESCP2

В этом меню вы можете задать установки в режиме ESC/P 2.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Font (Шрифт) | Courier, Prestige, Roman, Sans Serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch (Шаг) | 10, 12, 15 cpi, Prop.
Condensed (Сжатый) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
T. Margin (Верхнее поле) | 0.40 ... 0.50 ... 1.50 дюйма с приращением 0.05 дюйма
Text (Текст) | 1... 62/66*... 117 линий
CGTable | PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country (Страна) | США, Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Италия, Испания1, Япония, Норвегия, Дания2, Испания2, Латинская Америка, Корея, Юридический
Auto CR (Авто CR) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Auto LF (Авто LF) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Bit Image (Растровое изображение) | Dark (Темное), Light (Светлое), BarCode (Штриховой код)
ZeroChar (Символ ноль) | 0, (или символ ноль с перечеркиванием)

| * Зависит от выбранного формата Letter (62) или A4 (66).

#### Font (Шрифт)

Выбирает шрифт.

#### Pitch (Шаг)

Выбирает шаг (интервал по горизонтали) шрифта с постоянным шагом, выраженный в cpi (символов на дюйм). Вы можете выбрать пропорциональный интервал.

#### Condensed (Сжатый)

Включает или выключает печать сжатым шрифтом.

#### T. Margin (Верхнее поле)

Устанавливает расстояние от верха страницы до линии шрифта на первой печатаемой строке. Это расстояние измеряется в дюймах. Чем меньше его величина, тем ближе будет первая строка к верхней кромке листа.

#### Text (Текст)

Устанавливает длину страницы в строках. По этому параметру строка принимается равной 1/6 дюйма. Если вы измените установки Orientation (Ориентация), Page Size (Размер страницы) или T. Margin (Верхнее поле), установка длины страницы автоматически вернется к значению по умолчанию для каждого размера бумаги.

#### CG Table

Воспользуйтесь таблицей генератора символов (CG) для выбора таблицы графических символов или таблицей символов курсивного начертания. Графическая таблица содержит графические символы для печатания линий, углов, затенений, международных (национальных) литер, греческих букв и математических знаков. Если вы выберете Italic, верхняя половина таблицы символов определяется как курсивные символы.

#### Country (Страна)

Воспользуйтесь этим параметром для выбора одного из пятнадцати международных наборов символов. Смотрите раздел Международные наборы символов, там находятся образцы символов.

#### Auto CR (Авто CR)

Задает, будет ли принтер выполнять операцию возврата каретки/перевода строки (CR-LF), когда позиция печати выходит за пределы правого поля. Когда эта установка выключена, принтер не печатает никаких символов за пределами правого поля и не заворачивает строку, пока не получит символ возврата каретки. Эта функция выполняется автоматически большинством программных приложений.

#### Auto LF (Авто LF)

Если значение этого параметра Off (Выкл.), принтер не будет посылать команду на автоматический перевод строки (LF) при каждом возврате каретки (CR). Если значение этого параметра On (Вкл.), будет посылаться команда на перевод строки при каждом возврате каретки. Установите значение On (Вкл.), если строки наезжают одна на другую.

#### Bit Image (Растровое изображение)

Принтер способен эмулировать графические плотности, заданные по командам принтера. Если вы выберете Dark (Темное), плотность растрового изображения будет высокой, а при выборе Light (Светлое), плотность растрового изображения будет низкой.

Если вы выберете BarCode (Штриховой код), принтер будет преобразовывать растровые изображения в штриховые коды, автоматически заполняя любые вертикальные промежутки между точками. В результате получаются неразорванные вертикальные линии, которые может читать устройство считывания штрихового кода. Этот режим уменьшает размер печатаемого изображения и может вызвать искажения при печатании растровой изобразительной графики.

#### ZeroChar (Символ ноль)

Определяет, будет ли принтер печатать ноль перечеркнутым или неперечеркнутым.

[К началу]

## Меню FX

Это меню позволяет вам выполнять установки, которые влияют на работу принтера, в режиме эмуляции FX.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Font (Шрифт) | Courier, Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch (Шаг) | 10, 12, 15 cpi, Prop.
Condensed (Сжатый) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
T. Margin (Верхнее поле) | 0.40 ... 0.50 ... 1.50 дюйма с приращением 0.05 дюйма
Text (Текст) | 1... 62/66*... 117 линий
CGTable | PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country (Страна) | США, Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Италия, Испания1, Япония, Норвегия, Дания2, Испания2, Латинская Америка
Auto CR (Авто CR) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Auto LF (Авто LF) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Bit Image (Растровое изображение) | Dark (Темное), Light (Светлое), BarCode (Штриховой код)
ZeroChar (Символ ноль) | 0, (или символ ноль с перечеркиванием)

| * Зависит от выбранного формата (62) или A4 (66).

#### Font (Шрифт)

Выбирает шрифт.

#### Pitch (Шаг)

Выбирает шаг (интервал по горизонтали) шрифта с постоянным шагом, выраженный в cpi (символов на дюйм). Вы можете выбрать пропорциональный интервал.

#### Condensed (Сжатый)

Включает или выключает печать сжатым шрифтом.

#### T. Margin (Верхнее поле)

Устанавливает расстояние от верха страницы до линии шрифта на первой печатаемой строке. Это расстояние измеряется в дюймах. Чем меньше его величина, тем ближе будет первая строка к верхней кромке листа.

#### Text (Текст)

Устанавливает длину страницы в строках. По этому параметру строка принимается равной 1/6 дюйма. Если вы измените установки Orientation (Ориентация), Page Size (Размер страницы) или T. Margin (Верхнее поле), установка длины страницы автоматически вернется к значению по умолчанию для каждого размера бумаги.

#### CG Table

Воспользуйтесь таблицей генератора символов (CG) для выбора таблицы графических символов или таблицей символов курсивного начертания. Графическая таблица содержит графические символы для печатания линий, углов, затенений, международных (национальных) литер, греческих букв и математических знаков. Если вы выберете Italic, верхняя половина таблицы символов определяется как курсивные символы.

#### Country (Страна)

Воспользуйтесь этим параметром для выбора одного из пятнадцати международных наборов символов. Смотрите раздел Международные наборы символов, там находятся образцы символов.

#### Auto CR (Авто CR)

Задает, будет ли принтер выполнять операцию возврата каретки/перевода строки (CR-LF), когда позиция печати выходит за пределы правого поля. Когда эта установка имеет значение Off (Выкл.), принтер не печатает никаких символов за пределами правого поля и не заворачивает строку, пока не получит символ возврата каретки. Эта функция выполняется автоматически большинством программных приложений.

#### Auto LF (Авто LF)

Если значение этого параметра Off (Выкл.), принтер не будет посылать команду на автоматический перевод строки (LF) при каждом возврате каретки (CR). Если значение этого параметра On (Вкл.), будет посылаться команда на перевод строки при каждом возврате каретки. Установите значение On (Вкл.), если строки наезжают одна на другую.

#### Bit Image (Растровое изображение)

Принтер способен эмулировать графические плотности, заданные по командам принтера. Если вы выберете Dark (Темное), плотность растрового изображения будет высокой, а при выборе Light (Светлое), плотность растрового изображения будет низкой.

Если вы выберете BarCode (Штриховой код), принтер будет преобразовывать растровые изображения в штриховые коды, автоматически заполняя любые вертикальные промежутки между точками. В результате получаются неразорванные вертикальные линии, которые может читать устройство считывания штрихового кода. Этот режим уменьшает размер печатаемого изображения и может вызвать искажения при печатании растровой изобразительной графики.

#### ZeroChar (Символ ноль)

Определяет, будет ли принтер печатать ноль перечеркнутым или неперечеркнутым.

[К началу]

## Меню I239X

Режим I239X эмулирует систему команд IBM® 2390/2391 Plus.

Эти установки доступны только, когда принтер находится в режиме I239X.

Элемент | Установки (жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Font (Шрифт) | Courier, Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans Serif
Pitch (Шаг) | 10, 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Prop.
Code Page (Кодовая страница) | 437, 850, 858, 860, 863, 865
T. Margin (Верхнее поле) | 0.30 ... 0.40 ...1.50 дюйма с приращением 0.05 дюйма
Text | 1 ... 63/67*... 117 линий
Auto CR (Авто CR) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto LF (Авто LF) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Alt. Graphics (Альтернативная графика) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Bit Image (Растровое изображение) | Dark (Темное), Light (Светлое)
ZeroChar (Символ ноль) | 0, (или символ ноль с перечеркиванием)
CharacterSet (Набор символов) | 1**, 2**

| * Зависит от выбранного формата Letter (63) или A4 (67).

| ** Зависит от выбранного формата Letter (1) или A4 (2).

#### Font (Шрифт)

Выбирает шрифт.

#### Pitch (Шаг)

Выбирает шаг (интервал по горизонтали) шрифта с постоянным шагом, выраженный в cpi (символов на дюйм). Вы можете выбрать пропорциональный интервал.

#### Code Page (Кодовая страница)

Выбирает таблицы символов. Таблицы символов содержат литеры и символы, используемые в различных национальных языках. Принтер печатает текст на основе выбранной таблицы символов.

#### T. Margin (Верхнее поле)

Устанавливает расстояние от верха страницы до линии шрифта на первой печатаемой строке. Это расстояние измеряется в дюймах. Чем меньше его величина, тем ближе будет первая строка к верхней кромке листа.

#### Text (Текст)

Устанавливает длину страницы в строках. По этому параметру строка принимается равной 1/6 дюйма. Если вы измените установки Orientation (Ориентация), Page Size (Размер страницы) или T. Margin (Верхнее поле), установка длины страницы автоматически вернется к значению по умолчанию для каждого размера бумаги.

#### Auto CR (Авто CR)

Задает, будет ли принтер выполнять операцию возврата каретки/перевода строки (CR-LF), когда позиция печати выходит за пределы правого поля. Когда эта установка выключена, принтер не печатает никаких символов за пределами правого поля и не заворачивает строку, пока не получит символ возврата каретки. Эта функция выполняется автоматически большинством программных приложений.

#### Auto LF (Авто LF)

Если значение этого параметра Off (Выкл.), принтер не будет посылать команду на автоматический перевод строки (LF) при каждом возврате каретки (CR). Если значение этого параметра On (Вкл.), будет посылаться команда на перевод строки при каждом возврате каретки. Установите значение On (Вкл.), если строки наезжают одна на другую.

#### Alt. Graphics (Альтернативная графика)

Включает или выключает опцию Alternate Graphics (Альтернативная графика).

#### Bit Image (Растровое изображение)

Принтер способен эмулировать графические плотности, заданные по командам принтера. Если вы выберете Dark (Темное), плотность растрового изображения будет высокой, а при выборе Light (Светлое), плотность растрового изображения будет низкой.

Если вы выберете BarCode (Штриховой код), принтер будет преобразовывать растровые изображения в штриховые коды, автоматически заполняя любые вертикальные промежутки между точками. В результате получаются неразорванные вертикальные линии, которые может читать устройство считывания штрихового кода. Этот режим уменьшает размер печатаемого изображения и может вызвать искажения при печатании растровой изобразительной графики.

#### ZeroChar (Символ ноль)

Определяет, будет ли принтер печатать ноль перечеркнутым или неперечеркнутым.

#### CharacterSet (Набор символов)

Выбирает таблицу символов 1 или 2.

[К началу]

Предыдущая | Следующая