Работа с бумагой

# Печать на специальных носителях

> EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)
> EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)
> Конверты
> Этикетки
> Толстая бумага и бумага повышенной плотности
> Прозрачная пленка
> Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете печатать на различной специальной бумаге, например на EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON), EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON), толстой бумаге, конвертах и этикетках.

| Примечание:

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги для получения высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

## EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)

Для загрузки EPSON Color Laser Paper вы можете использовать следующие источники бумаги:

МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (до 100 листов)
стандартная нижняя кассета (до 500 листов)
дополнительный блок для бумаги большой вместимости (до 500 листов в каждой кассете)

[К началу]

## EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)

EPSON рекомендует использовать EPSON Color Laser Transparencies при проведении презентаций или в других подобных случаях.

| Примечание:

Двусторонняя печать не доступна при использовании прозрачных пленок.

Прозрачные пленки могут быть загружены только в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм). При использовании прозрачных пленок, вам необходимо выполнить соответствующие настройки бумаги, как показано ниже:

- В драйвере принтера выполните установки на вкладке Basic Settings (Главное) (для Windows) или в диалоговом окне Basic Settings (Главное) (для Macintosh), как описано ниже.

Paper Size (Размер бумаги): | A4 или Letter
Paper Source (Источник бумаги): | MP tray (МЦ лоток)
Paper Type (Тип бумаги): | Transparency (Прозрачная пленка)

- Вы также можете выполнить эти установки с помощью меню Tray (Лоток) панели управления принтера.

MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги): | A4 или LT
MP tray Type (Тип подаваемой бумаги): | Trnsprncy (Прозрачная пленка)

При использовании этого носителя помните следующее:

- Держите листы за края, иначе жир с ваших пальцев будет перенесен на печатную поверхность и качество отпечатка ухудшится. На печатной поверхности находится логотип EPSON.

- Когда вы загружаете прозрачные пленки в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), вставляйте их узкой кромкой листа вперед и печатной поверхностью вверх.

> Если пленка загружена неправильно, на жидкокристаллическом дисплее появится сообщение Check Transparency (Проверьте пленку). Выньте пленку из МЦ-лотка и удалите застрявшую пленку из МЦ-лотка. Откройте и закройте крышку A, чтобы удалить сообщение на жидкокристаллическом дисплее, затем перезагрузите пленку. Принтер возобновит печать с последней напечатанной страницы.

- При использовании прозрачной пленки, загрузите ее в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) и установите для параметра Paper Type (Тип бумаги) значение Transparency (Прозрачная пленка) в драйвере принтера.

- Если в драйвере принтера для параметра Paper Type (Тип бумаги) установлено значение Transparency (Прозрачная пленка), не загружайте любые другие типы носителей, кроме пленки.

| Предостережение:

Свежеотпечатанные листы могут быть горячими.

[К началу]

## Конверты

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати.

| Предостережение:

Используйте конверты без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров). Пластик у большинства конвертов с адресным окном будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

| Примечание:

В зависимости от качества конвертов, условиях окружающей среды при печати или от процедуры печати, конверты могут быть замятыми. Сделайте пробный отпечаток при печати на большом количестве конвертов.

При печати на конвертах двусторонняя печать недоступна.

В следующей таблице приведены значения наиболее важных параметров, которые необходимо выставить при печати на конвертах.

Paper Source (Источник бумаги) | МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм)
Значения параметра MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) в меню Tray (Лоток) | Mon, C10, DL, C5, C6, IB5
Настройки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): Mon, C10, DL, C5, C6, IB5 Paper Source (Источник бумаги): MP tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Thick (Толстая)

При использовании этого носителя помните следующее.

- Загружайте конверты узкой стороной вперед и печатной поверхностью вниз, как показано ниже.

- Не используйте скрученные или мятые конверты.

|  | Предостережение:

Убедитесь, что минимальные размеры используемых конвертов, удовлетворяют следующим требованиям: Высота: 139.7 мм Ширина: 88.9 мм

> 1. Минимум 88.9 мм
> 2. Минимум 139.7 мм

[К началу]

## Этикетки

Вы можете загрузить в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) пачку этикеток толщиной до 10 мм одновременно. Однако, некоторые листы с наклейками, вам придется загружать вручную по одному листу.

| Примечание:

При печати на этикетках двусторонняя печать недоступна.

В зависимости от качества этикеток, условиях окружающей среды при печати или от процедуры печати, этикетки могут быть замятыми. Сделайте пробный отпечаток при печати на большом количестве этикеток.

В следующей таблице приведены значения наиболее важных параметров, которые необходимо выставить при печати на этикетках.

Paper Source (Источник бумаги): | МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм)
Значения параметра MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) в меню Tray (Лоток) | A4 или LT
Настройки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): A4, LT Paper Source (Источник бумаги): MP tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Labels (Этикетки)

| Примечание:

Вы должны использовать только этикетки, предназначенные для печати на лазерных принтерах или копировальных аппаратах.

Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, у которых лист подложки закрывается полностью, без пробелов между соседними этикетками.

Чтобы проверить лист этикеток на вытекание клея, прижмите к нему сверху лист простой бумаги. Если листы слипнутся, не используйте эти этикетки для печати на вашем принтере.

Вы можете установить значение Thick* (Толстая) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в Setup Menu (Меню установки).

| * При использовании этикеток повышенной плотности, установите для параметра Paper Type (Тип бумаги) значение ExtraThk (Очень толстая).

[К началу]

## Толстая бумага и бумага повышенной плотности

В следующей таблице приведены значения наиболее важных параметров, которые необходимо выставить при печати на толстой бумаге (от 106 до 162 г/м2) или бумаге повышенной плотности (от 163 до 216 г/м2 ).

Paper Source (Источник бумаги) | МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм)
Настройки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): A4, A5, B5, LT, HLT, EXE, LGL, GLG, GLT, F4 Paper Source (Источник бумаги): MP tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Thick (Толстая) или Extra Thick (Очень толстая)

| Примечание:

При использовании толстой бумаги или бумаги повышенной плотности, вы не сможете использовать функцию автоматической двусторонней печати. Если вы хотите печатать с двух сторон листа на толстой бумаге, на панели управления принтера, для параметра Page side (Сторона страницы) в меню Setup (Настройка) установите значение Back (Обратная) или Front (Лицевая), затем печатайте, переворачивая бумагу вручную.

[К началу]

## Прозрачная пленка

Вы можете загрузить до 100 листов прозрачной пленки МЦ-лоток (Многоцелевой лоток).

В следующей таблице приведены значения наиболее важных параметров, которые необходимо выставить при печати на прозрачной пленке.

Paper Source (Источник бумаги) | MP tray (Многоцелевой лоток) (до 100 листов)
Значения параметра MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) в меню Tray (Лоток) | A4 или LT
Настройки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): A4, LT Paper Source (Источник бумаги): MP tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Transparency (Прозрачная пленка)

[К началу]

## Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете загружать бумагу нестандартных размеров в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), если размеры и плотность этой бумаги соответствуют спецификациям описанным ниже:

от 88.9 x 139.7 мм до 215.9 x 355.6 мм для МЦ-лотка.

Paper Source (Источник бумаги) | MP tray (Многоцелевой лоток)
Настройки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): User Defined Size (Определенный пользователем) Paper Source (Источник бумаги): MP tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Plain (Простая), Thick (Толстая) или Extra Thick (Очень толстая)

- Для Windows, откройте диалоговое окно драйвера принтера, затем выберите пункт User-Defined Size (Определенный пользователем) из списка Paper Size (Размер бумаги) на вкладке Basic Settings (Главное). В диалоговом окне User Defined Paper Size (Пользовательский размер бумаги), установите параметры Paper Width (Ширина бумаги), Paper Length (Длина бумаги). Затем нажмите кнопку OK и ваш размер бумаги будет сохранен.

- Для Macintosh, откройте диалоговое окно драйвера принтера, нажмите кнопку Custom Size (Пользовательский размер) в диалоговом окне Paper Setting (Настройка бумаге). Затем нажмите кнопку New (Новый), и установите параметры Paper Width (Ширина бумаги), Paper Length (Длина бумаги) и Margin (Поля). Затем введите имя установки и нажмите кнопку OK, чтобы сохранить установленный размер.

- Если вы не можете использовать драйвер принтера, как описано выше, установите значение CTM (Пользовательский) для параметра Page Size (Размер страницы) в меню Printing Menu (Меню печати) панели управления принтера.

[К началу]

Предыдущая