Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Платы дополнительного интерфейса

> Удаление платы дополнительного интерфейса

Ваш принтер имеет слот для дополнительных интерфейсных плат Type B. Дополнительные интерфейсные платы позволяют подключать принтер к различным интерфейсам.

Выполните следующие действия для установки дополнительной интерфейсной платы.

| Предостережение:

Перед установкой платы дополнительного интерфейса обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

> * OFF (ВЫКЛ.)

| Удалите два винта крышки слота Type B с задней стороны принтера, как показано ниже.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

|  | Примечание:

Сохраните крышку слота расширения. Она вам понадобится если вы захотите удалить плату дополнительного интерфейса.

| Вставьте интерфейсную плату в слот расширения, затем закрепите интерфейсную плату с помощью винтов крышки слота расширения.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети и включите принтер.

Чтобы проверить, что дополнительное устройство установлено правильно, напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

## Удаление платы дополнительного интерфейса

Выполните следующие действия для удаления дополнительной интерфейсной платы:

| Предостережение:

Перед удалением платы дополнительного интерфейса обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| Удалите два винта крышки слота расширения с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Аккуратно вытащите интерфейсную плату из слота расширения.

| Установите крышку слота расширения (снятую при установке интерфейсной платы). Закрепите ее двумя винтами.

| Храните интерфейсную плату в антистатичной упаковке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая