Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Блок для бумаги на 500 листов/1000 листов

> Установка дополнительного блока для бумаги
> Удаление дополнительного блока для бумаги

В следующей таблице перечислены типы и размеры бумаги, которую можно использовать для загрузки бумаги в дополнительный блок для бумаги.

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A4, A5, B5 Letter (LT), Legal (LGL), Government Legal (GLG) Executive (EXE), | До 500 листов в каждой кассете (Общая толщина: до 56 мм для одной кассеты) Плотность: от 60 до 105 г/м2, от 16 до 28 фунтов)
EPSON Color Laser Paper | A4, Letter (LT) | До 500 листов в каждой кассете

| Примечание:

Закладывайте листы печатной поверхностью, обращенной вверх.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед установкой этого дополнительного устройства.

- Блок для бумаги большой вместимости весит около 18.5 кг (8.4 фунта), поэтому его должны переносить не менее двух человек.

- При установке этого устройства на принтер, убедитесь, что закрыты две защелки на передней части блока.

- Поскольку принтер весит около 36.0 кг (79 фунтов) с установленными расходными материалами, не рекомендуется поднимать и переносить его в одиночку. Принтер должны переносить два человека, подхватывая его в определенных местах, как показано ниже.

> * Не поднимайте принтер, подхватывая его в этих местах.

| Предупреждение:

Если вы поднимаете принтер неправильно, вы рискуете уронить его и нанести себе травму.

## Установка дополнительного блока для бумаги

Выполните следующие действия для установки дополнительного блока для бумаги.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

> * OFF (ВЫКЛ.)

|  | Предостережение:

Убедитесь, что вытащили сетевой кабель из розетки. В противном случае, вы можете получить поражение электрическим током.

| Осторожно выньте дополнительный блок для бумаги из упаковки и положите его на пол.

|  | Примечание:

Убедитесь, что в комплекте с блоком находятся четыре винта.

Удалите из блока все упаковочные материалы.

Держите упаковочные материалы в упаковке, если в будущем вы хотите снять дополнительный блок для бумаги.

| Удалите из кассет все упаковочные материалы.

| Для блока для бумаги на 1000-листов, закройте два фиксатора колес блока.

|  | Предупреждение:

При установке этого устройства на принтер, убедитесь, что закрыты фиксаторы колес блока. Иначе, блок может сместиться, что затруднит установку.

| Поднимите принтер над блоком для бумаги большой вместимости, как показано ниже.

|  | Предупреждение:

Два человека должны поднять принтер, удерживая принтер руками, установить в необходимое положение.

> * Не поднимайте принтер, подхватывая его в этих местах.

| Выровняйте углы принтера так, чтобы они совпадали с углами блока, затем опустите принтер на кассетный блок таким образом, чтобы пять штырей в верхней части блока вошли в соответствующие отверстия в нижней части принтера.

| Вытащите стандартную нижнюю кассету из принтера.

| Закрепите спереди блок для бумаги большой вместимости с помощью двух винтов, как показано ниже.

| Снимите крышку с задней части стандартной нижней кассеты и закрепите блок для бумаги большой вместимости с помощью двух винтов. Затем, установите крышку.

| Вставьте стандартную нижнюю кассету в принтер.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что дополнительное устройство установлено правильно, используйте меню панели управления принтера для печати тестовой страницы. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать тестовой страницы.

| Примечание:

При использовании Windows, если у вас не установлена утилита EPSON Status Monitor 3, вы можете выполнить настройку вручную из драйвера принтера. Нажмите кнопку Update the Printer Option Information Manually (Обновить информацию о дополнительном оборудовании вручную) на вкладке Optional Settings (Установленные опции), затем нажмите кнопку Settings (Настройка). Выберите пункт 500-Sheet/1000-Sheet Paper Cassette Unit (Блок для бумаги на 500 листов/1000 листов) из списка Optional Paper Sources (Дополнительные источники бумаги) в диалоговом окне Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Удаление дополнительного блока для бумаги

Для удаления дополнительного блока для бумаги выполните следующие действия.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Для блока для бумаги на 1000-листов, закройте два фиксатора колес блока.

|  | Предупреждение:

При установке этого устройства на принтер, убедитесь, что закрыты фиксаторы колес блока. Иначе, блок может сместиться, что затруднит установку.

| Вытащите стандартную нижнюю кассету из принтера.

| Удалите два винта соединяющие дополнительный блок для бумаги и принтер.

| Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Снимите крышку с задней части стандартной нижней кассеты и удалите два винта, крепящие блок. Затем, установите крышку.

| Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вставьте стандартную нижнюю кассету в принтер.

| Осторожно снимите принтер с блока и поставьте его на плоскую ровную поверхность. Принтер должны поднимать не менее двух человек.

| Упакуйте блок для бумаги большой вместимости в оригинальную упаковку.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая