Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Блок переноса изображения

Подготовьте новый блок переноса изображения для замены, когда вы увидите соответствующее сообщение.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с блоком переноса изображения и во время его замены:

- Избегайте прикасаться к блоку переноса изображения, это может ухудшить качество печати.

| Предупреждение:

Не бросайте отработавший блок переноса изображения в огонь: он может взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Храните блок переноса изображения в местах, не доступных для детей.

### Замена блока переноса изображения

Выполните следующие действия для замены блока переноса изображения.

| Нажмите на защелку крышки A и откройте крышку A.

| Ухватите две оранжевых фиксатора и наклоните их вперед и вниз.

| Затем выньте блок из принтера.

| Извлеките новый блок переноса изображения из упаковки.

| Возьмите новый блок переноса изображения за оранжевые фиксаторы и осторожно вставьте в принтер. Убедитесь, что он попал в соответствующие направляющие. Надавите на блок вперед и вверх, пока не раздастся щелчок.

| Закройте крышку A.

[К началу]

Предыдущая | Следующая