Как сделать / Использование программного обеспечения принтера при работе с Macintosh

# Изменение настроек драйвера принтера

> Настройка качества печати
> Настройка размера отпечатка
> Настройка макета страницы
> Печать водяных знаков
> Печать с использованием блока двусторонней печати
> Расширенная настройка

## Настройка качества печати

Вы можете изменять качество печати с помощью установок драйвера принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор, будет ли принтер выполнять настройку качества печати автоматически, либо вы будете выбирать установки из списка предопределенных установок или вы будете задавать собственные, пользовательские установки.

### Настройка качества печати с помощью параметра Automatic (Автоматический)

Вы можете изменять качество печати выбирая между скоростной и качественной печатью. В зависимости от вашего выбора принтер будет печатать с разрешением 300 dpi или 600 dpi. Печать с разрешением 600 dpi дает возможность получать отпечатки высокого качества, но требует большего количества памяти и снижает скорость печати.

Когда выбран режим Automatic (Автоматический) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки), драйвер принтера сам выставит все дополнительные установки в соответствии с заданной вами настройкой цвета печати. Цвет и разрешение - это единственные установки, которые вам необходимо выполнить. Вы можете изменять другие установки, например размер бумаги или ориентацию страницы в большинстве приложений.

| Примечание:

С помощью оперативной справки вы можете получить больше информации о настройках драйвера принтера.

| Откройте диалоговое окно Basic Settings (Основные настройки).

| Включите опцию Automatic (Автоматический) в разделе Print Quality (Качество печати). Затем с помощью переключателя установите необходимое разрешение, Fast (Скорость) (300 dpi) или Fine (Качество) (600 dpi).

|  | Примечание:

С помощью оперативной справки вы можете получить больше информации о функции RITech.

Если качество печать неудовлетворительное или на экране появляется сообщение об ошибке памяти, установите более низкое разрешение, которое позволит продолжить печать.

### Использование списка предопределенных установок

Предопределенные установки позволяют вам оптимизировать параметры печати при конкретном типе документа, например презентационные документы или изображения, полученные видеокамерой или цифровой фотокамерой.

Выполните следующие действия, чтобы использовать предопределенные установки.

| Включите опцию Advanced (Расширенный) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки). Список предопределенных установок находится справа от переключателя Automatic (Автоматический).

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в зависимости от типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете какую-либо предопределенную установку, другие настройки, например Printing Mode (Режим печати), Resolution (Разрешение), Screen (Экран) и Color Management (Управление цветом) выставляются автоматически. Изменения отображаются в списке текущих установок слева от диалогового окна Basic Settings (Основные настройки).

Драйвер принтера включает в себя следующие предопределенные установки:

##### Automatic (Standard) (Автоматический (Стандарт))

Рекомендуется для повседневной печати, особенно фотографий.

##### Text/Graph (Текст/Графика)

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и диаграммы, например презентационных документов.

##### Graphic/CAD (Графика/САПР)

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Photo (Фото)

Рекомендуется для печати фотографий.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных из цифрового источника, такого как видеокамера, цифровая фотокамера или сканер. Программа EPSON PhotoEnhance4 автоматически корректирует контрастность, насыщенность и яркость изображения, чтобы получить более качественные отпечатки с сочными цветами. Эта установка не оказывает влияния на оригинал изображения.

##### ColorSync

Эта установка автоматически регулирует цвета на отпечатках для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

##### Automatic (High Quality) (Автоматический (Высокое качество))

Рекомендуется для повседневной печати, когда отдается предпочтение высококачественной печати.

##### Advanced Text/Graph (Качественный Текст/Графика)

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, которые содержат текст и диаграммы.

##### Advanced Graphic/CAD (Качественная Графика/САПР)

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Advanced Photo (Качественное Фото)

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотографий и изображений, полученных из цифрового источника.

### Настройка пользовательских параметров печати

Если вы хотите выставить более детализированные установки, выполняйте настройку вручную.

Выполните следующие действия для настройки пользовательских параметров печати.

| Включите опцию Advanced (Расширенный) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки), затем нажмите кнопку More Settings More Settings (Дополнительные настройки). Откроется следующее диалоговое окно.

| Выберите опцию Color (Цвет) или опцию Black (Ч/Б) в окне Color (Цвет).

| Установите необходимое разрешение Fast (Скорость) (300 dpi) или Fine (Качество) (600 dpi), затем выполните другие настройки. Для получения детальной информации о каждой настройке, нажмите кнопку .

| Нажмите кнопку OK для сохранения установок и возвращения на закладку Basic Settings (Основные настройки). Нажмите кнопку Cancel (Отмена) для возвращения на закладку Basic Settings (Основные настройки) без сохранения сделанных изменений.

#### Сохранение пользовательской настройки

Для сохранения пользовательской настройки включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) на закладке Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Установка пользователя).

Введите имя установки в поле Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваша установка появится в списке справа от переключателя Automatic (Автоматический) на закладке Basic Settings (Основные настройки).

| Примечание:

Нельзя использовать названия предопределенных установок для имен ваших пользовательских установок.

Для удаления пользовательской установки, включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) на закладке Basic Settings (Основные настройки), в диалоговом окне Custom Settings (Установка пользователя) выберите установку и нажмите кнопку Delete (Удалить).

Нельзя удалять предопределенные установки.

Если вы измените какую-либо установку в диалоговом окне More Settings (Дополнительные настройки), когда одна из ваших пользовательских установок выбрана в списке Advanced (Расширенные) на закладке Basic Settings (Основные настройки), выбранная в списке установка изменится на Custom Settings (Установки пользователя). Это изменение не повлияет на пользовательскую установку, выбранную перед этим. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее повторно из списка текущих установок.

[К началу]

## Настройка размера отпечатка

Функция Fit to Page (В размер листа) в диалоговом окне Layout (Макет) позволяет вам увеличивать или уменьшать ваши документы во время печати согласно заданному размеру бумаги.

| Примечание:

Степень увеличения или уменьшения задается автоматически в соответствии с размером бумаги, выбранным в диалоговом окне Paper Setting (Параметры бумаги).

Степень изменения или уменьшения, выбранная в диалоговом окне Paper Setting (Параметры бумаги), недоступна.

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Включите опцию Fit to Page (В размер листа).

| Выберите требуемый размер бумаги из открывающегося списка Output Paper (Используемая бумага). Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Нажмите кнопку OK для сохранения изменений.

[К началу]

## Настройка макета страницы

В этом режиме вы можете печатать по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете включить печать рамки вокруг страниц документов.

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Включите опцию Print Layout (Макет печати) и нажмите кнопку Print Layout Settings (Настройка макета листа). Откроется диалоговое окно Print Layout Settings (Настройка макета листа).

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

Возможность выбора параметра Page Order (Порядок страниц) зависит от установки числа страниц, заданной выше, и от ориентации страницы.

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Print Layout Setting (Настройка макета листа).

| Включите опцию Print the Frame (Печать рамки) в диалоговом окне Layout (Макет), если вы хотите печатать рамку вокруг документа

| Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Layout (Макет), чтобы сохранить сделанные изменения.

[К началу]

## Печать водяных знаков

Выполните следующие действия, для печати водяных знаков на вашем документе. В диалоговом окне Layout (Макет), вы можете выбирать из списка доступных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового файла. Диалоговое окно Layout (Макет) также позволит вам выполнить разнообразные дополнительные установки для печати водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Включите опцию Watermark Settings (Настройка водяного знака) и выберите водяной знак из списка Watermark (Водяной знак).

| Выберите место расположения на странице водяного знака, используя окно предпросмотра. Также, если вы хотите изменить размер водяного знака, вы можете сделать это просто перетащив его с помощью мыши.

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака, с помощью бегунка Intensity (Интенсивность).

| Если вы используете свой текст водяного знака, вы можете вращать его вводя градус поворота в поле Angle (Угол). Или включить опцию Rotate by mouse (Вращать мышью) и вращать текст водяного знака указателем мыши в окне предпросмотра.

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения.

### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак, выполняя следующие действия.

#### Создание текста водяного знака

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Включите опцию Watermark Settings (Настройка водяного знака) и нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить). Откроется диалоговое окно Custom Watermark (Водяной знак пользователя).

| Нажмите кнопку Add Text (Добавить текст) в диалоговом окне Custom Watermark (Водяной знак пользователя).

| Введите текст водяного знака в поле Text (Текст), установите значение для параметров Font (Шрифт) и Style (Стиль) и нажмите кнопку OK в диалоговом окне Text Watermark (Текст водяного знака).

| Введите имя файла в поле Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

|  | Примечание:

Для редактирования сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Edit Text (Редактирование текста). После редактирования нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Для удаления сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Delete (Удалить). После удаления нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы закрыть диалоговое окно.

| Выберите сохраненный пользовательский водяной знак из списка Watermark (Водяной знак) в диалоговом окне Layout (Макет). Затем нажмите кнопку OK.

#### Создание графического водяного знака

Перед созданием пользовательского водяного знака вам необходимо подготовить растровый файл (PICT).

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Включите опцию Watermark Settings (Настройка водяного знака) и нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить).

| Нажмите кнопку Add PICT (Добавить изображение) в диалоговом окне Custom Watermark (Водяной знак пользователя).

| Выберите PICT-файл и нажмите кнопку Open (Открыть).

| Введите имя файла в поле Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

|  | Примечание:

Для удаления сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Delete (Удалить). После удаления нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы закрыть диалоговое окно.

| Выберите сохраненный пользовательский водяной знак из списка Watermark (Водяной знак) в диалоговом окне Layout (Макет). Затем нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Печать с использованием блока двусторонней печати

Использование блока двусторонней печати обеспечивает автоматическую печать на обеих сторонах листа. При печати для последующего скрепления листов, расположение скрепляемой кромки может изменяться в соответствии с необходимостью задавать необходимый порядок страниц.

Как партнер ENERGY STAR® EPSON рекомендует использовать функцию двусторонней печати. Обратитесь к соглашению ENERGY STAR® , для получения более детальной информации о программе ENERGY STAR® .

Для печати под скрепление листов необходимо, чтобы блок двусторонней печати был установлен и активизирован в драйвере принтера. Для активизации блока двусторонней печати выберите значок AL-C900 и закройте реквизит Chooser. Однако блок двусторонней печати активизируется автоматически, когда он установлен на принтере, а сам принтер правильно подсоединен к компьютеру.

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Включите опцию Duplex (Устройство двусторонней печати).

| Выберите значение Left (Слева), Top (Свеху) или Right (Справа) для параметра Binding (Скрепление).

| Нажмите кнопку Duplex Settings (Настройка двусторонней печати), для открытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Установите значение Binding Margin (Поле скрепления) для скрепления для лицевой и оборотной сторон листа.

| Укажите, где будет находиться первая страница, на лицевой или на оборотной стороне листа, в разделе Start Page (Первая страница).

| Нажмите кнопку OK, для закрытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Нажмите кнопку OK в диалоговом меню Layout (Макет), для сохранения сделанных установок.

[К началу]

## Расширенная настройка

Вы можете выставить дополнительные установки в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка). Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки).

Offset (Смещение): |  | Выполняет точную регулировку позиции печати данных на странице.
Front Top (Лицевая, сверху): |  | Регулирует позицию печати данных по вертикали на лицевой стороне листа.
Front Left (Лицевая, слева): |  | Регулирует позицию печати данных по горизонтали на лицевой стороне листа.
Back Top (Обратная, сверху): |  | Регулирует позицию печати данных по вертикали на обратной стороне листа при печати с дополнительным блоком двусторонней печати.
Back Left (Обратная, слева): |  | Регулирует позицию печати данных по горизонтали на обратной стороне листа при печати с блоком двусторонней печати.
Automatically change to monochrome mode (Автоматически переключаться на монохромный режим): |  | Включите эту опцию, чтобы драйвер принтера анализировал данные печати и переключался автоматически на монохромный режим, если данные печати черно-белые.
Ignore the selected paper size (Игнорировать выбранный размер бумаги): |  | Когда вы включаете эту опцию, принтер будет печатать на загруженной бумаге, независимо от ее размера.
Auto Continue (Автопродолжение): |  | Когда вы включаете эту опцию, принтер будет печатать, игнорируя ошибки размера бумаги и переполнения памяти.
Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы): |  | Когда вы включаете эту опцию, принтер будет пропускать пустые страницы.
Avoid Page Error (Аннулировать ошибку страницы) : |  | Включите эту опцию, чтобы избежать появления сообщения об ошибке Print Overrun (Переполнение печати). Эта ошибка происходит когда время, необходимое для обработки данных печати, превышает скорость печатающего механизма из-за чрезмерной сложности текущей страницы. Попытайтесь упростить эту страницу, ограничив количество графического материала или сократив количество и размер шрифтов. Включение этой опции может снизить скорость печати.
Adjust line thickness (Настройка печатаемых линий): |  | Регулирует толщину печатаемых линий.
Default (По умолчанию): |  | Нажатие этой кнопки возвращает параметры драйвера к исходным установкам.
Select (Выбор): |  | Выбирает директорию, в которой будет находиться спул-файл.
Cancel (Отмена): |  | Нажмите эту кнопку, для выхода из диалогового окна или драйвера принтера без сохранения сделанных установок.
OK: |  | Нажмите эту кнопку, для сохранения сделанных установок и выхода из диалогового окна или драйвера принтера. Эти установки останутся эффективными до тех пор, пока вы не измените их и не нажмете кнопку OK снова.

[К началу]

Назад | Далее