Решение проблем

# Проблемы с отпечатками

> Отпечаток искажен
> Неправильное расположение отпечатка на листе
> Графика печатается неправильно
> Поверхность отпечатка шероховатая (двусторонняя печать, бумага с покрытием)

## Отпечаток искажен

Причина | Что делать
Интерфейсный кабель вставлен в разъем не до конца. | Проверьте подключение обоих концов кабеля к разъемам принтера и компьютера.
Возможно, вы используете неправильный интерфейсный кабель. | Если вы используете параллельный интерфейс, убедитесь в том, что применяемый вами интерфейсный кабель экранированный, в защитной оболочке, с витыми парами проводов и длиной не более 1,8 метра. Если вы пользуетесь USB-интерфейсом, используйте интерфейсный кабель, отвечающий стандарту Revision 1.1.
| Примечание:
Если тестовая страница не распечатывается правильно, ваш принтер, возможно, поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

[К началу]

## Неправильное расположение отпечатка на листе

Причина | Что делать
Длина страницы и поля установлены неправильно в вашем приложении. | Проверьте, правильно ли установлены длина страницы и поля в вашем приложении.

[К началу]

## Графика печатается неправильно

Причина | Что делать
Вам следует увеличить объем памяти. | Печать графики требует большого объема памяти. Установите соответствующий модуль памяти. Смотрите раздел Модули памяти.

[К началу]

## Поверхность отпечатка шероховатая (двусторонняя печать, бумага с покрытием)

Причина | Что делать
Причиной шероховатости печатной поверхности может быть двусторонняя печать на влажной бумаге с покрытием. | Используйте бумагу с покрытием сразу после извлечения из упаковки. Всегда храните бумагу с покрытием в сухом помещении.

[К началу]

Назад | Далее