Как сделать / Использование программного обеспечения принтера при работе с Macintosh

# Контролирование состояния принтера с помощью EPSON Status Monitor 3

> Доступ к EPSON Status Monitor 3
> Получение сведений о состоянии принтера
> Настройка контролируемых параметров
> Окно Предупреждение о состоянии

EPSON Status Monitor 3 - это сервисная утилита, которая следит за вашим принтером и информирует вас о его текущем состоянии.

## Доступ к EPSON Status Monitor 3

Вы можете получить доступ к утилите EPSON Status Monitor 3, выбрав значок EPSON Status Monitor 3 из меню Apple.

| Примечание:

К моменту запуска утилиты EPSON Status Monitor 3 уже должен быть выбран соответствующий порт принтера в меню Chooser, для того, чтобы можно было получать необходимую информацию от драйвера принтера. Если порт принтера неправильный, возникнет ошибка.

Если вы измените настройки драйвера принтера в меню Chooser во время печати, передача информации на принтер может быть нарушена.

Информация о состоянии принтера и расходных материалах появляется в окне состояния, только если Chooser получает сведения о статусе нормально.

[К началу]

## Получение сведений о состоянии принтера

Вы можете контролировать состояние принтера и получать информацию о ресурсе расходных материалов, используя диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.

| Примечание:

Это окно может различаться в зависимости от вашего принтера.

1. | Изображение принтера: | Изображение принтера в левом верхнем углу графически отображает состояние принтера.
2. | Текстовое поле: | Текстовое поле рядом с изображением принтера отображает текущее состояние принтера. При возникновении проблемы в нем выводится наиболее вероятное решение.
3. | Cancel Printing (Отмена печати): | Нажмите эту кнопку, для отмены текущего задания на печать, которое ваш принтер печатает в настоящий момент.
4. | Close (Закрыть): | Нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно.
5. | Toner (Тонер): | Показывает остаток тонера. Значок тонера мигает, если порошка осталось мало.
6. | Waste toner collector life (Коллектор отработанного тонера): | Мигает, если коллектор отработанного тонера установлен неправильно или он полный.
7. | Photoconductor Unit Life (Ресурс фотокондуктора): | Показывает ресурс фотокондуктора.
8. | Paper (Бумага): | Показывает размер бумаги, тип бумаги и примерный остаток бумаги в источнике подачи бумаги. Информация о дополнительных кассетах будет отображаться на экране только в том случае, если на вашем принтере установлено подобное дополнительное устройство.
9. | How to (Как сделать): | Нажмите эту кнопку, для получения информации о возможных путях решения возникающих проблем. Эта кнопка становится доступной, при возникновении каких-либо ошибок.

[К началу]

## Настройка контролируемых параметров

Для выполнения дополнительных установок контроля нажмите кнопку Monitor Setup (Настройка контроля) из меню Файл. Откроется диалоговое окно Monitor Setup (Настройка контроля).

В этом диалоговом окне доступны следующие опции и кнопки:

1. | Error Notification Selection (Выбор уведомления об ошибке): | Позволяет выбирать тип ошибки, о которой будет выводиться уведомление.
2. | Default (По умолчанию): | Восстанавливает установки по умолчанию.
3. | Cancel (Отмена): | Отменить сделанные изменения.
4. | OK: | Сохраняет сделанные изменения.

[К началу]

## Окно Предупреждение о состоянии

Окно Предупреждение о состоянии показывает, какая произошла ошибка, и предлагает вам возможное ее решение. Окно закрывается автоматически, как только проблема будет устранена.

Это окно открывается при условии, что вы включили соответствующую опцию в диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры).

При желании получить информацию о расходных материалах принтера нажмите кнопку Show Details (Показать детали). Если вы нажали эту кнопку окно Предупреждение о состоянии не закроется, даже после устранения проблемы. Чтобы закрыть его нажмите кнопку Close (Закрыть).

[К началу]

Назад | Далее