Как сделать / Меры предосторожности при замене

# Фотокондуктор

Подготовьте новый фотокондуктор для замены, когда вы увидите соответствующее сообщение.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с фотокондуктором, во время его замены.

- При замене фотокондуктора, не держите его на свету дольше, чем это необходимо.

- Не поцарапайте поверхность барабана. Также запрещается прикасаться к барабану, потому что ваши пальцы могут оставить на его рабочей поверхности жировые отпечатки, что ухудшит качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, не храните фотокондуктор под воздействием прямых солнечных лучей, в запыленном помещении, если воздух насыщен соляными парами или вызывающим коррозию газом (например, аммоний). Избегайте хранилищ с экстремальными условиями и резкими перепадами температур и влажности воздуха.

| Предупреждение:

Не бросайте отработавший фотокондуктор в огонь: он может взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Храните фотокондуктор в местах, не доступных для детей.

### Замена фотокондуктора

Выполните следующие действия для замены фотокондуктора.

| Откройте переднюю крышку.

| Наклоните коллектор для отработанного тонера и снимите его.

| Поверните рычаг вверх для того, чтобы разблокировать фотокондуктор. Затем ухватите зеленую рукоятку фотокондуктора пальцами и вытащите его.

| Извлеките новый фотокондуктор из упаковки.

| Вставьте новый фотокондуктор, выравнивая его с помощью направляющих.

| Вытащите желтую ленту. Затем верните рычаг в позицию блокировки.

| Установите коллектор для отработанного тонера обратно, как показано на рисунке.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Назад | Далее