Как сделать / Работа с бумагой

# Загрузка бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Дополнительная нижняя кассета

В этом разделе описано, как закладывать бумагу в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), а также в дополнительную нижнюю кассету. Если вы используете такие специальные носители, как EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON) или конверты, смотрите также Печать на специальных носителях.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) - это самый универсальный источник подачи бумаги, допускающий загрузку бумаги различных размеров и типов. Он также служит источником бумаги при ручной подаче бумаги. Смотрите МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) для получения более детальной информации.

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток).

| Удалите панель МЦ-лотка (Многоцелевого лотка) и откройте крышку МЦ-лотка (Многоцелевого лотка).

| Сдвиньте направляющую бумаги вправо до упора.

| Заложите стопку бумаги печатной стороной вверх, затем пододвиньте правую направляющую вплотную к стопке.

| Закройте крышку МЦ-лотка (Многоцелевого лотка) и установите панель МЦ-лотка (Многоцелевого лотка).

| Убедитесь, что установки параметра MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) в разделе Printer Setting (Настройки принтера) на закладке Optional Settings (Дополнительные настройки) драйвера принтера, соответствуют параметрам загруженной бумаги.

| Примечание:

Для печати на обратной стороне уже напечатанных листов используйте МЦ-лоток (Многоцелевой лоток). Дополнительный блок двусторонней печати нельзя применять для этой цели.

Не загружайте бумагу во время печати.

[К началу]

## Дополнительная нижняя кассета

| Примечание:

Для использования дополнительного кассетного блока на 500 листов, установите его на принтер и включите соответствующую опцию в меню Optional Settings (Дополнительные настройки) драйвера принтера.

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в дополнительную нижнюю кассету.

| Вытяните кассету из принтера до упора.

| Надавите на металлическую пластину в центре кассеты до защелкивания в утопленном положении.

| Распушите стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, и постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги.

|  | Примечание:

Если при печати на простой бумаге отпечатки выходят согнутыми или не укладываются в стопку, попробуйте перевернуть стопку и загрузить в кассету заново.

| Вставьте стопку в кассету, как показано на рисунке ниже. Бумага должна лежать под металлическим прижимом и обращена печатной стороной вверх.

|  | Примечание:

Если вы заложите в кассету слишком много бумаги, то бумага может застрять в механизме подачи принтера.

| Задвиньте кассету обратно таким же образом.

[К началу]

Назад | Далее