Как сделать / Меры предосторожности при замене

# Меры предосторожности при замене

Вы должны заменить следующие расходные материалы при появлении соответствующего сообщения в окне утилиты EPSON Status Monitor 3.

При замене расходных материалов обратите внимание на следующее.

- Обеспечьте достаточное свободное пространство для выполнения процедуры замены. Вам придется открывать некоторые детали принтера (например, переднюю крышку), когда вы будете заменять расходные материалы.

- Не устанавливайте в принтер бывшие в употреблении расходные материалы.

- Вы можете напечатать еще около 50 страниц после появления сообщения о заполнении коллектора отработанного тонера.

| Предупреждение:

Не бросайте отработанные картриджи, коллекторы отработанного тонера или блоки формирования изображения в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

| Предостережение:

Не прикасайтесь к термозакрепителю с предупредительной надписью CAUTION Hot Surface Avoid Contact (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА!), или к поверхностям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми.

[К началу]

Назад | Далее