Как сделать / Работа со шрифтами

# Шрифты EPSON BarCode (только для Windows)

> Системные требования
> Установка шрифтов EPSON BarCode
> Печать шрифтами EPSON BarCode
> Характеристики шрифтов EPSON BarCode

Шрифты EPSON BarCode позволяют вам легко создавать и печатать большинство известных штрихкодов.

Обычно создание штрихового кода - это трудоемкий процесс, требующий назначения различных командных кодов, например Стартового штриха, Стопового штриха и OCR-B, в дополнение к самим штрихкодовым символам. Однако шрифты EPSON BarCode разработаны для того, чтобы подобные коды добавлялись автоматически, позволяя вам легко печатать штриховые коды, отвечающие множеству стандартов.

Шрифты EPSON BarCode поддерживают следующие типы штрихкодов.

Стандарт штрихкода | EPSON BarCode | OCR-B | Проверка цифры | Описание
EAN | EPSON EAN-8 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN.
EPSON EAN-13 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (стандартный вариант).
UPC-A | EPSON UPC-A | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-A.
UPC-E | EPSON UPC-E | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-E.
Code39 | EPSON Code39 | Нет | Нет | Печать OCR-B и цифровой контроль можно задавать через название шрифта.
EPSON Code39 CD | Нет | Да
EPSON Code39 CD Num | Да | Да
EPSON Code39 Num | Да | Нет
Code128 | EPSON Code128 | Нет | Да | Создает штриховые коды Code128.
Interleaved 2 до 5 (ITF) | EPSON ITF | Нет | Нет | Печать OCR-B и цифровой контроль можно задавать через название шрифта.
EPSON ITF CD | Нет | Да
EPSON ITF CD Num | Да | Да
EPSON ITF Num | Да | Нет
Codabar | EPSON Codabar | Нет | Нет | Печать OCR-B и цифровой контроль можно задавать через название шрифта.
EPSON Codabar CD | Нет | Да
EPSON Codabar CD Num | Да | Да
EPSON Codabar Num | Да | Нет

## Системные требования

Для использования шрифтов EPSON BarCode ваша компьютерная система должна отвечать следующим требованиям:

Компьютер: | Серии IBM PC или IBM-совместимый с процессором i386SX или выше
Операционная система: | Microsoft Windows Me, 98, 95, Windows XP, 2000, NT 4.0
HDD: | от 15 до 30 KB свободного дискового пространства, в зависимости от шрифта.

| Примечание:

Шрифты EPSON BarCode можно применять только с драйверами принтеров EPSON.

[К началу]

## Установка шрифтов EPSON BarCode

Выполните следующие действия для установки шрифтов EPSON BarCode.

| Включите компьютер и загрузите операционную систему.

| Вставьте компакт-диск в дисковод.

| В открывшемся диалоговом окне, щелкните два раза на пункте Install Software (Установить программное обеспечение).

| Нажмите кнопку Advanced (Дополнительно).

| Выберите пункт EPSON BarCode Font и нажмите Install (Установка).

| Выполняйте инструкции, появляющиеся на экране.

| Когда процесс инсталляции закончится, нажмите кнопку OK.

Теперь шрифты EPSON BarCode установлены на вашем компьютере.

[К началу]

## Печать шрифтами EPSON BarCode

Выполните следующие действия для создания и печати штриховых кодов с использованием шрифтов EPSON BarCode. Для примеров используется программа Microsoft WordPad. Фактическая процедура может слегка отличаться, если вы печатаете из других программных приложений.

| Откройте документ в своем приложении и введите символы, которые вы хотите преобразовать в штриховой код.

| Выделите символы, затем выберите пункт Font (Шрифт) из меню Format (Формат).

| Выберите шрифт EPSON BarCode, который вы хотите использовать, после чего установите размер шрифта и нажмите кнопку OK.

|  | Примечание:

В Windows XP, 2000 и NT 4.0 вы не можете использовать шрифты размером более 96 пунктов, когда печатаете штриховые коды.

| Выбираемые вами символы появляются на экране в виде штрихкодовых символов, как показано ниже.

| Выберите пункт Print (Печать) из меню File (Файл), выберите принтер EPSON и нажмите кнопку Properties (Свойства). В драйвере принтера сделайте все необходимые настройки. AL-C900 это цветной принтер. Смотрите раздел Драйвер цветного принтера таблицы приведенной ниже.

| Драйвер монохромного принтера | Драйвер цветного принтера | Драйвер сетевого монохромного принтера | Драйвер сетевого цветного принтера
Цвет | (не доступно) | Черный | (не доступно) | Черный
Качество печати | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi
Экономия тонера | Не выбирается | Не выбирается | Не выбирается | Не выбирается
Масштабирование | Не выбирается | Не выбирается | Не выбирается | Не выбирается
Графический режим (в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка) доступна закладка Optional Settings (Дополнительные настройки)) | Высокое качество (Принтер) | (не доступно) | (не доступно) | (не доступно)
Режим печати (в диалоговом окне More Settings (Дополнительные настройки) доступна закладка Basic Settings (Основная настройка)) | (не доступно) | Высокое качество (Принтер) | (не доступно) | (не доступно)

| Нажмите кнопку OK, для печати штрихкодов.

|  | Примечание:

При наличии ошибки в строке символов штрихового кода, например некорректных данных, штриховой код будет напечатан так, как он показан на экране, но его не сможет распознать устройство считывания штрихового кода.

### Указания по вводу и форматированию штриховых кодов

Обращайте внимание на следующие моменты при вводе и форматировании символов штриховых кодов:

- Не применяйте затенений или специального форматирования символов, например полужирный, курсив или подчеркивание.

- Печатайте штриховые коды только в черно-белом режиме.

- Для поворота символов задавайте только углы 90°, 180° и 270°.

- В своем приложении отключите все установки автоматического ввода разрядки символов и разбивки слов.

- Не применяйте в своем приложении функций по увеличению или уменьшению размеров символов только в вертикальном или в горизонтальном направлении.

- В своем приложении отключите все установки автоматической корректировки орфографии, грамматики, пробелов и т.п.

- Чтобы легче отличать штриховые коды от текста в вашем документе, задайте в своем приложении отображение на экране текстовых символов таких, как знаки абзацев, меток табуляции и др.

- Так как после выбора шрифта EPSON BarCode автоматически добавляются специальные символы, например Стартовый штрих и Стоповый штрих, то в напечатанном штриховом коде будет больше символов, чем вы ввели первоначально.

- Для достижения отличных результатов печати назначайте только те размеры шрифтов, которые рекомендованы в разделе Характеристики шрифтов EPSON BarCode для того шрифта EPSON BarCode, который вы используете. Штриховые коды других размеров могут не распознаваться устройствами для считывания штриховых кодов.

| Примечание:

В зависимости от плотности печати либо от качества или цвета бумаги штриховые коды могут не распознаваться устройствами для считывания штриховых кодов. Напечатайте пробный образец и убедитесь в читаемости штрихового кода, перед выполнением большого объема работ с использованием штрихкодов.

[К началу]

## Характеристики шрифтов EPSON BarCode

В этом разделе содержатся подробные сведения об условиях ввода символов по каждому шрифту EPSON BarCode.

#### EPSON EAN-8

- EAN-8 восьмиразрядная версия стандарта EAN.

- Поскольку контрольный символ добавляется автоматически, можно вводить только 7 символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | до 7 символов
Размер шрифта | От 52 до 130 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 52, 65 (нормальный), 97,5 и 130 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный символ

- OCR-B

##### Образец печати

EPSON EAN-8

#### EPSON EAN-13

- EAN-13 стандартный тринадцатиразрядный код EAN.

- Поскольку контрольный символ добавляется автоматически, можно вводить только 12 символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 12 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный символ

- OCR-B

##### Образец печати

EPSON EAN-13

#### EPSON UPC-A

- UPC-A стандартный штриховой код UPC-A, введенный в соответствии American Universal Product Code (Техническое руководство по символике UPC).

- Поддерживаются только регулярные коды UPC. Дополнительные коды не поддерживаются.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 11 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный символ

- OCR-B

##### Образец печати

EPSON UPC-A

#### EPSON UPC-E

- UPC-E штриховой код UPC-A (отбрасывает незначащие нули), введенный в соответствии с American Universal Product Code (Техническое руководство по символике UPC).

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 6 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Контрольный символ

- OCR-B

- Цифра "0"

##### Образец печати

EPSON UPC-E

#### EPSON Code39

- Доступны четыре шрифта Code39, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных символов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом на Code39. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Пробелы в штриховых кодах типа Code39 следует вводить как символы подчеркивания "_".

- При печати двух и более штриховых кодов в одной строке разделяйте штриховые коды шагом табуляции либо воспользуйтесь другим шрифтом, а не BarCode Font, и вводите пробел. Если пробел введен при выбранном шрифте Code39, штриховой код не будет правильным.

Тип символа | Буквенно-цифровые символы (от A до Z и от 0 до 9) Символы (-. пробел $ / + %)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая зона

- Контрольный символ

- Стартовый/стоповый символ

##### Образец печати

EPSON Code39 | EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num | EPSON Code39 CD Num

#### EPSON Code128

- Шрифты Code128 поддерживают кодовые наборы A, B и C. Когда кодовый набор, состоящий из строки символов, изменяется в середине строки, автоматически вставляется код преобразования.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом на код Code128. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Некоторые программные приложения автоматически удаляют пробелы в конце строк или заменяют множественные пробелы шагом табуляции. Штриховые коды с пробелами могут печататься неправильно в тех приложениях, которые автоматически стирают пробелы в конце строк или заменяют множественные пробелы на шаги табуляции.

- При печати двух и более штриховых кодов в одной строке разделяйте штриховые коды символом табуляции либо воспользуйтесь другим шрифтом, а не BarCode Font, и введите пробел. Если пробел введен при выбранном шрифте Code128, штриховой код не будет правильным.

Тип символа | Все символы ASCII (всего 95)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | От 26 до 104 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая зона

- Стартовый/стоповый символ

- Контрольный символ

- Заменяют символ кодового набора

##### Образец печати

EPSON Code128

#### EPSON ITF

- Шрифты EPSON ITF соответствуют американскому стандарту USS Interleaved 2-of-5.

- Доступны четыре шрифта EPSON ITF, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом Interleaved 2-of-5. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Interleaved 2 до 5 воспринимает каждые два символа за один набор. При нечетном числе символов, шрифты EPSON ITF автоматически добавляют ноль к началу строки символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая зона

- Стартовый/стоповый символ

- Контрольный символ

- Цифра "0" (добавляется при необходимости к началу строки символов)

##### Образец печати

EPSON ITF | EPSON ITF CD
EPSON ITF Num | EPSON ITF CD Num

#### EPSON Codabar

- Доступны четыре шрифта Codabar, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом Codabar. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Когда введен Стартовый или Стоповый символ, шрифты Codabar автоматически вставляют дополнительный символ.

- Если не введен ни Стартовый, ни Стоповый символ, эти символы автоматически вставляются как буква "A".

Тип символа | Цифры (от 0 до 9) Символы (- $ : / . +)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP/2000/NT). Рекомендуемые размеры 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая зона

- Стартовый/стоповый символ (если не введен)

- Контрольный символ

##### Образец печати

EPSON Codabar | EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num | EPSON Codabar CD Num

[К началу]

Назад