Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Модули памяти

На вашем принтере изначально установлено 16MB памяти. Вы можете увеличить объем памяти до 144MB, установив дополнительно модуль DIMM (Dual In-line Memory Module). Увеличение памяти позволит вам печатать сложные документы насыщенные графикой.

Для установки модуля DIMM, смотрите нижеследующий раздел или Руководство по установке.

Перед установкой убедитесь, что выбранный вами модуль DIMM совместим с продуктами EPSON. Для получения дополнительной информации, свяжитесь с вашим поставщиком или с дилером EPSON.

Объем памяти | 16MB, 32MB, 64MB или 128MB

Выполните следующие указания для установки дополнительного модуля памяти.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Предостережение:

Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и вытащите сетевой кабель.

| Подготовьте принтер для доступа к DIMM-слотам, как показано на рисунке ниже.

| Найдите DIMM-слот (S0).

> 1. DIMM-слот

| Вставьте модуль DIMM в слот DIMM (S0).

|  | Предостережение:

Не вдавливайте модуль DIMM в слот с большим усилием.

Обязательно перед установкой модуля DIMM правильно сориентируйте его.

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Верните принтер в его первоначальное состояние, как показано ниже.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

| Проверьте, что устройство установлено правильно, распечатав тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

#### Удаление модуля памяти

Выполните процесс установки в обратном порядке.

[К началу]

Назад | Далее