Решение проблем

# Удаление застрявшей бумаги

> Сообщения о застревании бумаги
> Застревание бумаги (Крышка AB)
> Застревание бумаги (МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) или кассета)
> Застревание бумаги (Крышка DM)

Когда бумага застревает в принтере, утилита EPSON Status Monitor 3 выдает предупредительные сообщения.

## Сообщения о застревании бумаги

Обратите внимание на следующие пункты при удалении застрявшей бумаги.

- Не удаляйте застрявшую бумагу с силой. Обрывки бумаги труднее удалять и они могут вызвать другие заклинивания застрявшей бумагой. Вытягивайте бумагу осторожно.

- Всегда старайтесь удалять застрявшую бумагу обеими руками, избегая обрывов.

- Если застрявшая бумага оборвалась и остается внутри принтера, либо бумага застряла в секции принтера, не описанной в данном разделе, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| Предупреждение:

Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION Hot Surface Avoid Contact (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА!) или к поверхностям вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и детали возле него могут быть очень горячими.

[К началу]

## Застревание бумаги (Крышка AB)

Выполните следующие действия для удаления застрявшей бумаги из крышки AB.

| Откройте крышку AB.

| Откройте нижнюю крышку ролика протяжки бумаги, как показано ниже. Удалите все застрявшие листы бумаги, вытягивая их на себя двумя руками. Будьте осторожны, не порвите застрявшую бумагу.

|  | Примечание:

Всегда вытягивайте застрявшую бумагу двумя руками, во избежание ее разрыва.

Если бумага порвалась, удалите все обрывки бумаги.

| Закройте крышку AB.

Если световые индикаторы все еще указывают на наличие застрявшей в принтере бумаги, выполните следующие действия.

| Откройте крышку AB.

| Откройте нижнюю крышку ролика протяжки бумаги, как показано ниже. Удалите все застрявшие листы бумаги, вытягивая их на себя двумя руками. Будьте осторожны, не порвите застрявшую бумагу.

| Закройте крышку, которую вы открыли в шаге 2.

| Потяните вверх рычаги как показано ниже для того, чтобы освободить путь подачи бумаги.

| Если вы повернете настроечный ролик по направлению к вам, застрявшая бумага будет выходить со стороны приемного лотка. Если вы повернете настроечный ролик по направлению к принтеру, застрявшая бумага будет выходить со стороны крышки AB.

| Опустите рычаги вниз чтобы закрыть путь подачи бумаги, как показано ниже.

| Закройте крышку AB

|  | Примечание:

Если вы установили дополнительный кассетный блок на 500 листов, закройте крышку C.

Если световые индикаторы все еще указывают на наличие застрявшей в принтере бумаги, выполните следующие действия.

| Откройте крышку AB.

| Потяните вверх рычаги как показано ниже для того, чтобы освободить путь подачи бумаги.

| Откройте крышку блока термозакрепления, наклонив ее, как показано ниже.

|  | Примечание:

Будьте осторожны и не прикасайтесь к роликам блока термозакрепителя, они могут быть очень горячими.

| Удалите вручную всю застрявшую бумагу. Будьте осторожны, чтобы не порвать ее.

| Закройте крышку блока термозакрепителя.

| Опустите рычаги вниз как показано ниже, чтобы закрыть путь подачи бумаги.

| Закройте крышку AB.

|  | Примечание:

Если вы установили дополнительный кассетный блок на 500 листов, закройте крышку C.

Когда застрявшая бумага полностью удалена и крышка C закрыта, данные, печатавшиеся на замятом листе, автоматически печатаются снова.

| Примечание:

Если вы не обнаружили застрявшей бумаги под крышкой AB, проверьте под крышкой DM дополнительного блока двухсторонней печати или крышкой C дополнительного кассетного блока на 500 листов.

[К началу]

## Застревание бумаги (МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) или кассета)

Выполните следующие действия для удаления застрявшей бумаги из МЦ-лотка.

| Откройте крышку AB.

| Откройте нижнюю крышку ролика протяжки бумаги, как показано ниже. Удалите все застрявшие листы бумаги, вытягивая их на себя двумя руками. Будьте осторожны, не порвите застрявшую бумагу.

|  | Примечание:

Всегда вытягивайте застрявшую бумагу двумя руками, во избежание ее разрыва.

Если бумага порвалась, удалите все обрывки бумаги.

| Снимите крышку МЦ-лотка и откройте боковую крышку МЦ-лотка.

| Удалите бумагу, частично поданную в принтер.

| Удалите бумагу находящуюся в MЦ-лотке. Проверьте, нет застрявшей бумаги внутри МЦ-лотка.

| Распушите стопку бумаги и вставьте ее обратно в МЦ-лоток.

| Закройте боковую крышку МЦ-лотка и установите крышку МЦ-лотка.

| Закройте крышку AB.

Выполните следующие действия по удалению застрявшей бумаги из дополнительного кассетного блока на 500 листов.

| Откройте крышку C дополнительной 500-листовой кассеты.

| Осторожно двумя руками удалите застрявшую бумагу. Будьте осторожны - не порвите застрявшую бумагу.

| Вытащите кассету для бумаги и избавьтесь от мятой бумаги.

| Закройте кассету для бумаги.

| Закройте крышку C.

Когда застрявшая бумага полностью удалена и крышка C дополнительного кассетного блока на 500 листов закрыта, данные, печатавшиеся на застрявшем листе, автоматически печатаются снова.

[К началу]

## Застревание бумаги (Крышка DM)

Выполните следующие действия по удалению застрявшей бумаги из дополнительного блока двухсторонней печати.

| Откройте крышку DM блока двухсторонней печати.

| Осторожно удалите застрявшую под крышкой DM бумагу. Будьте осторожны - не порвите застрявшую бумагу.

|  | Примечание:

Если бумага порвана, убедитесь, что все куски бумаги удалены.

| Закройте крышку DM.

Когда застрявшая бумага полностью удалена и крышка DM закрыта, данные, печатавшиеся на замятом листе, автоматически печатаются снова.

[К началу]

Назад | Далее