Как сделать / Работа с бумагой

# Источники бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Кассетный блок на 500 листов
> Выбор источника бумаги

В этом разделе описаны источники подачи бумаги и типы бумаги, которые вы можете использовать.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Обычная бумага, EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON) | A4, A5, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT) Пользовательский размер бумаги: 92 x 210 мм минимум 216 x 297 мм максимум | До 200 листов (Общая толщина: 23 мм максимум)
Конверты | Monarch (MON), C10, DL, C6, C5, IB5 | До 10 конвертов
Этикетки | A4, Letter (LT) | До 50 листов
Толстая бумага | A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE | До 50 листов
EPSON Color Laser Transparencies | A4, Letter (LT) | До 50 листов
EPSON Color Laser Coated Paper | A4, Letter (LT) | До 50 листов

| * Бумагу любых размеров следует загружать узкой стороной вперед.

[К началу]

## Кассетный блок на 500 листов

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Обычная бумага | A4 | До 500 листов (Общая толщина: менее 57 мм максимум)

[К началу]

## Выбор источника бумаги

Вы можете вручную выбрать источник бумаги или указать принтеру, автоматически выбирать источник бумаги.

### Выбор вручную

Вы можете использовать драйвер принтера для выбора источника бумаги.

> Для Windows, откройте диалоговое окно драйвера принтера, откройте закладку Basic Settings (Основные настройки) и выберите источник бумаги, который вы хотите использовать, из меню Paper Source (Источник бумаги). Затем нажмите на кнопку OK.

> Для Macintosh, откройте драйвер принтера, откройте диалоговое окно Basic Settings (Основные настройки) и выберите источник бумаги, который вы хотите использовать, из меню Paper Source (Источник бумаги). Затем нажмите на кнопку OK.

### Автоматический выбор

Если в драйвере принтера включена опция Auto Selection (Автоматический выбор), будет использован тот источник бумаги, который содержит бумагу, соответствующую установке размера страницы.

Когда в выбранном источнике бумаги нет бумаги, принтер будет искать источник с бумагой того же размера в следующем порядке.

#### Стандартная конфигурация:

МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

| Примечание:

Если вы установите размер бумаги или выберите источник бумаги из вашего приложения, эти установки могут подавить установки драйвера принтера.

#### С установленным кассетным блоком на 500 листов:

МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
Нижняя кассета

| Примечание:

Если вы установите размер бумаги или выберите источник бумаги из вашего приложения, эти установки могут подавить установки драйвера принтера.

Когда вы выбираете конверт в качестве параметра Paper Size (Размер бумаги), то бумагу можно будет подавать только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка) независимо от установки параметра Paper Source (Источник бумаги).

[К началу]

Назад | Далее