Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Блок двусторонней печати

Выполните следующие действия для установки блока двусторонней печати.

Внизу изображены части, идущие в комплекте вместе с блоком двусторонней печати.

| Выключите принтер и вытащите сетевой кабель.

| Выкрутите два винта и снимите крышку AB.

| Поставьте блок двусторонней печати справа от принтера, как показано ниже. Убедитесь, что направляющие блока входят в пазы принтера, а коннектор блока входит в слот принтера.

| Убедитесь, что направляющие блока входят в пазы принтера после присоединения блока.

| Нажмите крышку DM, как показано ниже.

| Придерживая блок двусторонней печати, откройте крышку AB.

| Проверьте, что два фиксатора на блоке правильно защелкиваются на крышке AB.

| Придерживая блок двусторонней печати, откройте крышку DM.

| Зафиксируйте блок двусторонней печати на крышке AB с помощью двух винтов.

| Закройте крышку DM.

| Откройте крышку AB с присоединенным блоком двусторонней печати.

| Присоедините пружину блока двусторонней печати на принтер.

| Закройте крышку AB.

#### Удаление блока двусторонней печати

Выполните процесс установки в обратном порядке.

[К началу]

Назад | Далее