Как сделать / Чистка и транспортировка принтера

# Чистка принтера

> Чистка подающего ролика
> Чистка фильтра печатающей головки

Принтер требует лишь минимальной чистки. Если наружные поверхности корпуса принтера загрязнены или запылены, выключите принтер и оботрите его чистой и мягкой салфеткой, смоченной в слабом растворе стирального порошка.

| Предостережение:

При чистке корпусных деталей принтера никогда не используйте спиртосодержащие жидкости и растворители; эти вещества могут повредить, как детали, так и сам корпус. Не допускайте попадания воды на механизм принтера и на его электронные компоненты.

## Чистка подающего ролика

Если замятие бумаги внутри механизма принтера случается слишком часто, протрите подающий ролик чистой мягкой тряпочкой. Для этого выполните следующие действия.

| Откройте крышку AB принтера.

| Откройте крышку пути протяжки бумаги, как показано ниже.

| Протрите подающий ролик чистой мягкой тряпочкой.

| Закройте крышку AB.

[К началу]

## Чистка фильтра печатающей головки

Стекло фильтра печатающей головки испачкано тонером. При этом на отпечатках могут появляться вертикальные полосы. Протрите фильтр чистой тряпочкой. Для этого выполните следующие действия.

| Откройте переднюю крышку.

| Наклоните коллектор для отработанного тонера и снимите его.

| Ухватите фильтр печатающей головки пальцами и вытащите его.

|  | Примечание:

Будьте осторожны, не просыпте тонер накопившейся на фильтре печатающей головки.

| Протрите фильтр чистой тряпочкой.

| Вставьте фильтр печатающей головки обратно в слот.

| Установите коллектор для отработанного тонера.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Назад | Далее