Как сделать / Меры предосторожности при замене

# Коллектор отработанного тонера

Подготовьте новый коллектор отработанного тонера для замены, когда вы увидите соответствующее сообщение.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с коллектором отработанного тонера, во время его замены.

- Не используйте повторно тонер из коллектора отработанного тонера.

| Предупреждение:

Храните коллектор отработанного тонера в местах, не доступных для детей.

Не бросайте отработавший коллектор отработанного тонера в огонь, он может взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

### Замена коллектора отработанного тонера

Выполните следующие действия для замены коллектора отработанного тонера.

| Откройте переднюю крышку.

| Наклоните коллектор отработанного тонера и снимите его.

| Снимите две крышки с коллектора отработанного тонера и закройте ими два отверстия, как показано ниже.

|  | Примечание:

Вам необходимо закрыть отверстия для предотвращения просыпания тонера из коллектора.

| Подготовьте новый коллектор отработанного тонера.

| Наклоните и вставьте новый коллектор отработанного тонера.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Назад | Далее