Как сделать / Меры предосторожности при замене

# Блок переноса изображения

Подготовьте новый блок переноса изображения для замены, когда вы увидите соответствующее сообщение.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с блоком переноса изображения, во время его замены.

- Не прикасайтесь к поверхности блока переноса изображения, это может снизить качество печати.

| Предупреждение:

Храните блок переноса изображения в местах, не доступных для детей.

### Замена блока переноса изображения

Выполните следующие действия для замены блока переноса изображения.

| Откройте переднюю крышку и крышку AB.

|  | Примечание:

Вы должны открыть крышку AB, избегая соприкосновения с блоком переноса изображения.

| Снимите коллектор для отработанного тонера и фотокондуктор.

| Выкрутите два винта, удерживающих блок переноса изображения.

|  | Примечание:

Вы можете использовать отвертку для выкручивания винтов.

| Возьмите блок переноса изображения за предназначенные для этого рукоятки и вытащите его из принтера.

| Извлеките новый блок переноса изображения из упаковки.

| Вставьте новый блок переноса изображения в принтер, выравнивая его с помощью направляющих.

|  | Примечание:

Для правильной установки наклоните блок переноса изображения немного вперед.

| Закрепите блок переноса изображения двумя винтами, которые вы выкрутили в шаге 3.

|  | Примечание:

Вы можете использовать отвертку для выкручивания винтов.

| Установите фотокондуктор.

| Удалите защитный материал, как показано ниже.

| Установите коллектор для отработанного тонера.

| Закройте переднюю крышку и крышку AB.

[К началу]

Назад | Далее