# Глоссарий

buffer (буфер)
  Смотрите memory (память).

character set (набор символов)
  Набор букв, цифр и символов, используемых в конкретном национальном языке.

ColorSync
  Программа Macintosh, предназначенная для получения цветного выхода в режиме WYSIWYG (что на экране, то и на принтере). Эта функция автоматически регулирует цвета на отпечатках, для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, сбросе текущих установок или инициализации принтера.

download (загрузить)
  Переслать информацию с компьютера на принтер.

dpi (dots per inch) (точек на дюйм)
  Число точек на дюйм (2,54 мм)- размерность разрешения принтера. Чем больше число точек на дюйм, тем выше разрешающая способность.

driver (драйвер)
  Смотрите printer driver (драйвер принтера).

drum (барабан)
  Часть принтерного механизма, формирующая изображение, из которой оно переносится на бумагу.

FF (Form Feed) (перевод страницы)
  Управляющий код перевода текущей страницы.

fixed-width font (шрифт фиксированной ширины)
  Шрифт, все символы которого печатаются в горизонтальной строке с одинаковым шагом, независимо от ширины самих букв. Например, прописной букве M отводится тот же шаг печати, что и строчной литере l.

font (шрифт)
  Набор символов и знаков обычного типографского рисунка и начертания.

font family (семейство шрифтов)
  Набор всех размеров (кеглей) и начертаний шрифта определенного рисунка (гарнитуры).

halftone (растровый полутон)
  Изображение в градациях серой шкалы, состоящее из мелких точек. Точки могут располагаться плотно, создавая черный цвет, или редко, передавая оттенки серого или белого на участках изображения. Газетные фотографии могут служить типичным примером растровых полутонов.

initialization (инициализация)
  Процедура возвращения принтера к установкам и значениям параметров по умолчанию (к фиксированному набору установок).

interface (интерфейс)
  Связующее звено между принтером и компьютером. Параллельный интерфейс принтера передает данные по одному символу или одному коду за один раз, а последовательный интерфейс передает данные по одному биту за один раз.

landscape (альбомная ориентация)
  Печать с горизонтальным расположением текста на странице. При этой ориентации ширина страницы больше высоты. Ее применяют при печати электронных и крупноформатных таблиц.

memory (память)
  Часть электронной системы принтера, используемая для хранения информации. Часть информации хранится постоянно и используется для управления операциями принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера, хранится в памяти временно. Смотрите также RAM (ОЗУ).

orientation (ориентация)
  Направление печати символов на странице. Ориентация может быть либо книжной, когда длина страницы больше ее ширины, либо альбомной, когда ширина страницы больше ее длины.

outline font (контурный шрифт)
  Шрифт, очертание которого описывается математически, что позволяет воспроизводить (печатать или вычерчивать) его ровно, без разрывов, зазубрин, а также масштабировать его.

photoconductor unit (фотокондуктор)
  Компонент принтера, содержащий светочувствительный печатающий барабан.

pitch (шаг)
  Число символов на дюйм (cpi) у шрифтов фиксированной ширины.

point size (размер шрифта в пунктах)
  Высота определенного шрифта, измеренная от вершины самой высокой точки литеры до самой низкой точки литеры. Пункт - это типографская мера длины, равная 1/72 дюйма (0,353 мм).

portrait (книжная ориентация)
  Печать с вертикальным расположением текста на странице (в противоположность альбомной ориентации, при которой текст печатается параллельно широкой стороне листа). Это стандартная ориентация печати деловых писем и документов.

ppm (pages per minute) (страниц в минуту)
  Число страниц, печатаемых за одну минуту.

printer driver (драйвер принтера)
  Набор операционных команд, который определяет, как следует интерпретировать данные, посланные от компьютера, и как их выполнять.

proportional font (пропорциональный шрифт)
  Шрифт, печатаемый с переменным шагом в горизонтальной строке. Величина шага зависит от ширины символа. Например, прописная буква M занимает намного больше места по длине строки, чем строчная литера l.

RAM (ОЗУ)
  Random Access Memory (Оперативное запоминающее устройство). Элемент памяти с произвольным доступом. Часть памяти принтера, используемая в качестве буфера, а также для хранения символов, определяемых пользователем. Все данные, хранимые в ОЗУ, теряются при выключении принтера.

reset (сброс)
  Команда очистить память принтера от текущих установок и заданий на печать.

resolution (разрешение)
  Показатель тонкости структуры и четкости изображения, воспроизводимого при печати или на экране монитора. Разрешение принтера (его разрешающая способность) выражается количеством точек на дюйм. Разрешение монитора выражается в пикселях.

RITech
  Технология улучшения разрешения. Функция сглаживания зубчатых краев линий и профилей при распечатке.

status sheet (тестовая страница)
  Отчет, перечисляющий параметры, установки и другие сведения о принтере.

toner (тонер)
  Цветной порошок, содержащийся в тонерных картриджах, который используется для печати изображений на бумаге.

[К началу]