Как сделать / Работа с бумагой

# Печать на специальных носителях

> EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)
> EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)
> EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)
> Конверты
> Этикетки
> Толстая бумага
> Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете печатать на различной специальной бумаге, например на EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON), EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON), EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON), толстой бумаге, конвертах и этикетках.

| Примечание:

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги, гарантируя получение отпечатков высокого качества. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

## EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)

Для подачи EPSON Color Laser Paper можно использовать следующие источники бумаги.

Источник бумаги | Вместимость
МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) | До 200 листов

[К началу]

## EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)

Этот носитель толще, чем EPSON Color Laser Paper, и дает возможность печатать блестящие и более качественные отпечатки. Для подачи EPSON Color Laser Coated Paper можно использовать следующие источники бумаги.

Источник бумаги | Установки параметра Paper type (Тип бумаги) | Вместимость
МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) | Coated (С покрытием) или Coated (Back) (С покрытием (Обратная сторона)) | до 50 листов

Для оптимальной печати на этом носителе, выберите пункт Coated (С покрытием) или Coated (Back) (С покрытием (Обратная сторона)) в меню Paper Type (Тип бумаги).

| Примечание:

Для печати на обратной стороне уже напечатанного листа выберите пункт Coated (Back) (С покрытием (Обратная сторона)).

[К началу]

## EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)

EPSON рекомендует использовать EPSON Color Laser Transparencies для проведения презентаций или в других подобных случаях.

| Примечание:

Двусторонняя печать не доступна при использовании прозрачных пленок.

Ниже в таблице указаны настройки, которые вам необходимо выполнить, при использовании EPSON Color Laser Transparencies.

Источник бумаги | Размер бумаги | Установки параметра Paper type (Тип бумаги) | Вместимость
МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) | A4, LT | Transparency (Пленка) | до 50 листов

Учитывайте следующие советы при использовании этого носителя.

- Держите листы за края, иначе жир с ваших пальцев будет перенесен на печатную поверхность и качество отпечатка ухудшится. На печатной поверхности находится логотип EPSON.

- Когда вы загружаете прозрачные пленки в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), вставляйте их узкой кромкой листа вперед и печатной поверхностью вверх.

| Предостережение:

Свежеотпечатанные листы могут быть горячими.

[К началу]

## Конверты

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах, для проверки качества печати.

| Предостережение:

Используйте конверты без прозрачного адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров). Пластик у большинства конвертов с адресным окном будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

| Примечание:

В зависимости от качества конвертов, условиях окружающей среды или от процедуры печати, конверты могут быть замятыми. Сделайте пробный отпечаток перед печатью на большом количестве конвертов.

В нижеследующей таблице приведены наиболее важные сведения необходимые при использовании конвертов.

Источник бумаги | Размер бумаги | Установки параметра Paper type (Тип бумаги) | Вместимость
МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) | Mon, C10, DL, C6, C5, IB5 | Normal (Обычная)* | до 10 конвертов

| * Когда вы используете размеры бумаги описанные выше, значение параметра Paper Type Settings (Настройка типа бумаги) устанавливается автоматически.

Учитывайте следующие советы при использовании этого носителя.

- Загружайте конверты с открытым клапаном, обращенным наружу, как показано ниже.

- Не используйте конверты, на которых имеются следы клея или надписи.

|  | Примечание:

Загружайте конверты печатной стороной вверх.

|  | Предостережение:

Проверьте, чтобы конверты отвечали следующим требованиям к минимальным размерам:

Высота: Ширина: | 92 мм 148 мм

> 1. Мин. 92 мм
> 2. Мин. 148 мм

[К началу]

## Этикетки

Вы можете загрузить более чем один лист с наклейками в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) одновременно. Однако, некоторые листы с наклейками, вам придется загружать вручную по одному листу.

В нижеследующей таблице приведены наиболее важные сведения необходимые при использовании этикеток.

Источник бумаги | Размер бумаги | Установки параметра Paper type (Тип бумаги) | Вместимость
МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) | A4, LT | Thick (Толстая) | до 50 листов

|  | Примечание:

Вы должны использовать только этикетки, предназначенные для печати на лазерных принтерах или копировальных аппаратах.

Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, у которых лист подложки закрывается полностью, без пробелов между соседними этикетками.

Чтобы проверить лист этикеток на вытекание клея, прижмите к нему сверху лист простой бумаги. Если листы слипнутся, не используйте эти этикетками для печати на вашем принтере.

[К началу]

## Толстая бумага

В нижеследующей таблице приведены наиболее важные сведения необходимые при использовании толстой бумаги.

Источник бумаги | Размер бумаги | Установки параметра Paper type (Тип бумаги) | Вместимость
МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) | A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE | Thick (Толстая) | до 50 листов

[К началу]

## Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете загружать бумагу нестандартных размеров в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), если параметры этой бумаги соответствует спецификациям описанным ниже:

Обычная бумага | от 92 x 210 мм до 216 x 297 мм (от 3.6 x 8.3 дюйма до 8.5 x 11.7 дюйма) (Плотность: от 60 до 90г/м2)
Толстая бумага, Конверт, Этикетки | от 92 x 148 мм до 216 x 297 мм (от 3.6 x 5.8 дюйма до 8.5 x 11.7 дюйма) (Плотность: от 91 до 163г/м2)

- Для Windows, откройте диалоговое окно драйвера принтера, затем выберите пункт User Defined Size (Пользовательский размер) из списка Paper Size (Размер бумаги) в меню Basic Settings (Основные настройки). В диалоговом окне User Defined Paper Size (Установка пользовательского размера бумаги), установите параметры Paper Width (Ширина бумаги), Paper Length (Длина бумаги). Затем нажмите кнопку OK, и ваш размер бумаги будет сохранен.

- Для Macintosh, откройте диалоговое окно драйвера принтера, нажмите кнопку Custom Size (Пользовательский размер) в диалоговом окне Paper Setting (Настройка бумаге). Затем нажмите кнопку New (Новый) и установите параметры Paper Width (Ширина бумаги), Paper Length (Длина бумаги) и Margin (Поля). Затем введите имя установки и нажмите кнопку OK, чтобы сохранить установленный размер.

[К началу]

Назад | Далее