Как сделать / Меры предосторожности при замене

# Тонер-картридж

> Когда тонер заканчивается
> Когда тонер закончился
> Установка тонер-картриджа 1500

Согласно сообщению в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 замените картридж требуемого цвета из перечисленных ниже.

Тонер-картридж (Черный) Тонер-картридж (Желтый) Тонер-картридж (Пурпурный) Тонер-картридж (Голубой) | S050100 S050097 S050098 S050099

Тонер-картридж содержит тонер, который используется для создание изображений на бумаге. Ресурс картриджа составляет примерно 4,500 страниц.

Тонер-картридж 1500 (Желты) Тонер-картридж 1500 (Пурпурный) Тонер-картридж 1500 (Голубой) | S050155 S050156 S050157

Тонер-картридж содержит тонер, который используется для создание изображений на бумаге. Ресурс картриджа составляет примерно 1,500 страниц.

| Примечание:

Если вы хотите заменить тонер-картридж перед истечением срока службы, смотрите раздел Когда тонер заканчивается.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с тонер-картриджами, во время их замены.

- Не устанавливайте в принтер тонер-картриджи, бывшие в употреблении.

- Выждите не менее часа перед установкой тонер-картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждения от конденсата.

| Предупреждение:

Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза. Если тонер попал на кожу или одежду, смойте его сразу же водой с мылом.

Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

Не бросайте отработанные картриджи, коллекторы отработанного тонера или блоки формирования изображения в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

## Когда тонер заканчивается

Когда тонер заканчивается вам необходимо переместить тонер-картридж в положение для замены.

Выполните следующие действия для перемещения тонер-картриджа в позицию для замены.

#### Для Windows

| Убедитесь, что принтер в данный момент не используется.

| Нажмите кнопку Printer Setting (Настройка принтера) на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка) драйвера принтера. Откроется диалоговое окно Printer Settings (Настройки принтера).

| Выберите цвет заменяемого картриджа из списка Change Toner (Замена тонера).

| Нажмите Start (Пуск).

| Смотрите раздел Когда тонер закончился, для замены картриджа.

#### Для Macintosh

| Убедитесь, что принтер в данный момент не используется.

| Выберите Chooser в меню Apple.

| Щелкните на значке принтера и нажмите кнопку Setup (Настройка).

| Нажмите кнопку Printer Settings (Настройки принтера). Выберите цвет заменяемого картриджа из списка Change Toner (Замена тонера).

| Нажмите Start (Пуск).

| Смотрите раздел Когда тонер закончился, для замены картриджа.

[К началу]

## Когда тонер закончился

Выполните следующие действия для замены тонер-картриджа.

| Откройте переднюю крышку.

| Проверьте, какой цвета картридж показан в окне установки картриджей в данный момент.

> Картридж, цвет которого отображается в окне замены картриджа, требует замены.

| Двумя пальцами ухватите установленный тонер-картридж.

| Вытащите тонер-картридж из посадочного слота.

| Извлеките новый картридж из упаковки.

| Встряхните тонер-картридж, как показано ниже.

| Удалите верхнюю крышку нового тонер-картриджа. Затем, установите крышку, снятую вами в шаге 4, на извлеченный из посадочного слота тонер-картридж.

| Вставьте новый тонер-картридж в принтер до упора.

| Закройте переднюю крышку.

| При установке тонер-картриджа 1500 вы должны сделать дополнительные настройки в драйвере принтера. Подробнее см. раздел Установка тонер-картриджа 1500.

Если другой картридж требует замены, подождите около 30 секунд и возвратитесь к шагу 1.

[К началу]

## Установка тонер-картриджа 1500

При установке тонер-картриджа 1500 вы должны сделать дополнительные настройки в драйвере принтера.

Для выполнения настроек следуйте приведенным ниже инструкциям.

#### Для Windows

| Убедитесь, что принтер в данный момент не используется.

| Нажмите кнопку Printer Setting (Настройка принтера) на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка) драйвера принтера. Откроется диалоговое окно Printer Settings (Настройки принтера).

| В списках группы парметров Toner Capacity (Емкость тонера) выберите цвет тонера и код нового картриджа.

| Примечание:

Если вам недоступны эти установки, то вам необходима последняя версия драйвера принтера AL-C900. Вы можете загрузить драйвер с сервера EPSON.

| Нажмите Execute (Выполнить).

#### Для Macintosh

| Убедитесь, что в данный момент принтер не используется.

| Выберите Chooser в меню Apple.

| Щелкните на значке принтера и нажмите кнопку Setup (Настройка).

| Нажмите кнопку Printer Settings (Настройки принтера). В списках группы парметров Toner Capacity (Емкость тонера) выберите цвет тонера и код нового картриджа.

| Примечание:

Если вам недоступны эти установки, то вам необходима последняя версия драйвера принтера AL-C900. Вы можете загрузить драйвер с сервера EPSON.

| Нажмите Execute (Выполнить).

[К началу]

Назад | Далее