Как сделать / Чистка и перевозка принтера

# Перевозка принтера

Если Вам необходимо перевезти принтер в другое место, тщательно упакуйте принтер, используя сохраненные его коробку и упаковочные материалы и соблюдая следующие указания:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки; затем отсоедините второй конец шнура от принтера.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от принтера.

| Поднимите крышку МЦ-лотка вверх и удалите всю бумагу из лотка.

| Возьмитесь за МЦ-лоток обеими руками, потяние верхную направляющую и вытащите МЦ-лоток из принтера

| Снимите дополнительную кассету на 500 листов формата А4, если она была установлена.

| Установите на принтер все защитные транспортные вкладыши; после этого упакуйте принтер в его оригинальную коробку.

|  | Предупреждение:

|  | Постарайтесь не подвергать воздействию света блок формирования изображения и тонерный картридж.

[К началу]

Предыдущая | Далее