Как сделать / Использование драйвера принтера в Macintosh

# Внесение изменений в установки принтера

> Выбор качества печати
> Изменение размеров отпечатков
> Изменение макета листа
> Использование водяных знаков

## Выбор качества печати

Вы можете изменить качество печати, или разрешение отпечатков, чтобы повысить скорость печати или улучшить детализацию. Если Вам хотите получить отпечатки высокого качества, выберите разрешение с большим числом. Однако в этом случае замедляется скорость печати.

Предусмотрено три уровня выхода качества печати: 600 dpi, Class 1200 dpi и 1200 dpi. Class 1200 dpi обеспечивает высококачественные отпечатки наравне с 1200 dpi при активизации возможностей Enh. MG и RITech (при 600 dpi).

| Откройте диалоговое окно Основные установки.

| Выберите Автоматический выбор по Качеству печати и выберите желаемое разрешение печати из ниспадающего списка Разрешение.

|  | Примечание:

|  | Если печать неудовлетворительная или при появлении на экране сообщения об ошибке в памяти, выберите более низкое числовое значение разрешения, которое позволит продолжить печать.

|  | Подробнее о технологических возможностях Enh.MG или RITech см. Оперативную справку.

[К началу]

## Изменение размеров отпечатков

Функция В размер листа в диалоговом окне Макет позволяет Вам увеличивать или уменьшать ваши документы во время печати согласно заданному размеру бумаги.

| Примечание:

| Степень увеличения или уменьшения задается автоматически в соответствии с размером бумаги, выбранным в диалоговом окне Параметры бумаги.

| Степень изменения или уменьшения, выбранная в диалоговом окне Параметры бумаги, не отображается на экране.

| Откройте диалоговое окно Макет.

| Установите флажок В размер листа .

| Выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага. Страница будет печататься в размер листа выбранной Вами бумаги.

| Щелкните OK для активизации настройки.

[К началу]

## Изменение макета листа

"Макетное печатание" печатает по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задает очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа используемой бумаги. Вы также можете задать печать рамки вокруг документа.

| Откройте диалоговое окно Макет.

| Установите флажок Макет листа , затем щелкните Параметры макета листа. Открывается диалоговое окно Параметры макета листа.

| Выберите число страниц, которое Вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

|  | Выбор параметра Порядок страниц зависит от установки Страницы, выбранной для параметра Ориентация.

| Щелкните OK чтобы закрыть диалоговое окно Параметры макета листа.

| Установите флажок Печатать рамку в диалоговом окне Макет, если вы хотите обрамлять печатаемые страницы.

| Щелкните OK в диалоговом окне Макет для активизации настройки.

[К началу]

## Использование водяных знаков

Выполните следующие действия, чтобы использовать водяной знак в Вашем документе. В диалоговом окне Макет Вы можете выбирать объекты из списка предопределенных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью растрового (PICT) или текстового файла. Диалоговое окно Макет также позволяет Вам выполнять разнообразные детализированные установки по водяному знаку. Например, Вы можете выбирать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Откройте диалоговое окно Макет.

| Установите флажок Параметры водяного знака .

| Выберите водяной знак из ниспадающего списка Водяного знак.

| Задайте расположение на странице, где Вы хотите печатать водяной знак, перетаскивая мышкой изображение водяного знака в окне предварительного просмотра. Также при желании изменить размеры водяного знака буксируйте его маркер.

| Отрегулируйте насыщенность водяного знака ползунком регулировочной полосы Насыщенность.

| Текстовый водяной знак Вы можете поворачивать, вводя число градусов угла поворота в блок Угол. Либо установите флажок Повернуть мышкой и поворачивайте текстовый водяной знак указателем мыши в окне предварительного просмотра.

| Щелкните OK для активизации настройки.

### Создание нового водяного знака

Придерживайтесь следующих указаний при создании текстового водяного знака:

| Откройте диалоговое окно Макет.

| Установите флажок Параметры водяного знака .

| Щелкните Новый/Удалить.

| Введите название файла в блок Имя и щелкните Добавить текст.

| Введите текст водяного знака в блок Текст, выберите Шрифт и Стиль, а затем щелкните OK.

| Щелкните Сохранить.

|  | Примечание:

|  | Чтобы отредактировать сохраненный текстовый водяной знак, выберите его из Списка и щелкните Правка текста . После редактирования обязательно щелкните OK чтобы закрыть диалоговое окно.

|  | Чтобы удалить сохраненный текстовый водяной знак, выберите его из Списка и щелкните Удалить. После редактирования обязательно щелкните Сохранить чтобы закрыть диалоговое окно.

| Щелкните OK в диалоговом окне Макет. Сохраненный водяной знак отображается в окне предварительного просмотра.

Чтобы выполнить растровый водяной знак, придерживайтесь следующих указаний:

|  | Примечание:

|  | Перед тем, как создать пользовательский водяной знак, Вы должны подготовить растровый (PICT) файл.

| Откройте диалоговое окно Макет.

| Щелкните Новый/Удалить.

| Введите название файла в блок Имя и щелкните Добавить PICT.

| Выберите PICT-файл и щелкните Преобразовать. Когда Вы щелкнете Создать, водяной знак будет показан в окне предварительного просмотра.

| Введите название файла в блок Имя и щелкните Сохранить.

|  | Примечание:

|  | Чтобы удалить сохраненный текстовый водяной знак, выберите его из Списка и щелкните Удалить. После удаления обязательно щелкните Сохранить чтобы закрыть диалоговое окно.

| Щелкните OK в диалоговом окне Макет. Сохраненный водяной знак отображается в окне предварительного просмотра.

[К началу]

Предыдущая | Далее