How To / Handling Paper

# Загрузка бумаги

> Загрузка МЦ-лотка
> Загрузка через щель ручной подачи

Принтер может загружаться бумагой из МЦ-лотка.

Обратите внимание на следующие моменты при выборе бумаги:

- Бумага должна быть высокого качества, достаточно гладкая и иметь плотность от 60 до 90 г/м. 2 (от 16 дo 24 lb).

- Принтер очень чувствителен к влажности бумаги. Храните бумагу в сухом помещении.

- Можно печатать и на цветной бумаге, однако использование бумаги с покрытием не допускается.

- Можно также печатать на предварительно отпечатанных фирменных бланках при условии, что бумага и нанесенная на нее типографская краска допускают применение на лазерных принтерах.

## Загрузка МЦ-лотка

Вы можете закладывать в МЦ-лоток до 250 листов простой бумаги.

Для закладки бумаги в МЦ-лоток выполните следующие указания:

| Снимите крышку с лотка, затем сдвиньте боковую направляющую под размер загружаемой бумаги.

|  | Примечание:

|  | Слегка преподнимите направляющую чтобы переместить ее.

| Распустите стопку бумаги веером и выровняйте ее кромки, постукивая ребрами стопки о плоскую поверхность. Заложите стопку в МЦ-лоток печатной поверхностью бумаги вверх. Затем отрегулируйте положение боковой направляющей на размер бумаги, после чего установите на место крышку МЦ-лотка.

|  | Примечание:

|  | Обязательно закладывайте бумагу внутрь МЦ-лотка до упора.

| Поднимите нижнелицевой лоток, чтобы бумага не падала через край.

Если вы установили на принтере дополнительный верхнелицевой лоток и хотите, чтобы отпечатки выводились из принтера печатной поверхностью сверху, тогда поднимите верхнелицевой лоток, а рычажок переключателя проводки бумаги отожмите вниз.

| Примечание:

| Перед печатью проверьте, чтобы установка Размер бумаги в драйвере вашего принтера соответствовала размеру загружаемой вами бумаги.

| При желании печатать на бумаге плотностью свыше 90 г/м 2 (24 lb) или на специальных носителях (например, на конвертах, этикетках, прозрачных пленках или толстой бумаге) см. Печать на специальных носителях..

[К началу]

## Загрузка через щель ручной подачи

Вы можете пользоваться бумагой размером от 76 до 216 x от 148 до 356 мм (от 3,0 до 8,5 x от 5,0 до 14,0 дюймов) с загрузкой через щель ручной подачи.

Выполните следующие шаги, чтобы загрузить один лист бумаги через щель ручной подачи.

| Проверьте, чтобы МЦ-лоток был закрыт крышкой.

| Вставьте лист бумаги с лицевой стороной сверху до упора в щель ручной подачи, расположенную над крышкой лотка. Отрегулируйте боковые направляющие под размер используемой бумаги.

|  | Примечание:

|  | Загружайте фирменные бланки печатной стороной сверху и с заголовком, обращенным к принтеру.

| Убедитесь в том, что флажок Ручная подача в меню Основные установки (Windows) или в диалоговом окне Основные установки (Macintosh) выбран.

|  | Примечание:

|  | При печати из DOS-приложения вместо этого задайте Ручная подача в утилите Remote Control Panel. Подробнее см. Кнопка Параметры страницы утилите Remote Control Panel. Подробнее см..

| Пошлите принтеру данные печати из компьютера. Индикаторы Ошибка, Готов и Бумага на панели управления начинают медленно мигать.

| Нажмите кнопку Пуск/Стоп .Принтер загружается листом бумаги из щели ручной подачи.

|  | Примечание:

|  | Когда отпадет необходимость загружать бумагу вручную, обязательно снимите флажок Ручная подача в меню Основные установки (Windows) или в диалоговом окне Основные установки (Macintosh) перед тем, как перейти на печать с автоматической подачей бумаги из МЦ-лотка или из нижней кассеты на 500 листов формата A4.

[К началу]

Предыдущая | Далее