Решение проблем

# Удаление замятой бумаги

> Предосторожности при удалении замятой бумаги
> Предотвращение неполадок в подаче и заклинивания бумаги
> Заклинивание бумаги — внутри принтера
> Заклинивание бумаги — МЦ-лоток
> Заклинивание бумаги — Щель ручной подачи
> Заклинивание бумаги — Дополнительная кассета для бумаги

Если бумага защемляется в принтере, утилита EPSON Status Monitor 3 выдает предупредительные сообщения.

## Предосторожности при удалении замятой бумаги

Обращайте внимание на следующие моменты, когда удаляете замятую бумагу:

- Не удаляйте замятую бумагу с усилием. Обрывки бумаги затрудняют ее удаление и могут вызывать другие заклинивания бумаги. Осторожно вытягивайте бумагу, чтобы избежать обрывов.

- Всегда старайтесь удалять замятую бумагу обеими руками, чтобы избежать обрывов.

- Если бумага оборвалась и остается в принтере, либо если бумагу заклинило в другом месте, не описанном в этом разделе, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь к термозакрепителю с предупредительной надписью ОСТОРОЖНО! Горячая Поверхность! Не прикасаться!, , а также к участкам вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и поверхности вокруг него могут быть сильно нагретыми.

[К началу]

## Предотвращение неполадок в подаче и заклинивании бумаги

При частых неполадках в подаче и заклинивании бумаги соблюдайте следующие меры:

- Раздвиньте стопку бумаги веером и затем постучите ее ребрами о плоскую поверхность для выравнивания перед закладкой в принтер.

- Не закладывайте в лоток слишком много бумаги.

- Отрегулируйте положения направляющих, чтобы бумага подавалась свободно.

- Не допускайте, чтобы на нижнелицевом лотке скапливалось более 100 листов, а на верхнелицевом лотке - более 20 листов.

- Попрбуйте перевернуть стопку в лотке для бумаги. На большинстве пачек верхняя сторона бумаги показана стрелкой.

[К началу]

## Заклинивание бумаги — внутри принтера

Если замятая бумага находится внутри принтера, удалите защемленный лист следующим образом:

| Закройте крышку выходного лотка и медленно откройте крышку принтера, нажимая защелку на левой стороне принтера и приподнимая крышку вверх до конца.

|  | Предупреждение:

|  | Открывание крышки принтера обнажает термозакрепитель с надписью ОСТОРОЖНО! Горячая Поверхность! Не прикасаться!Не прикасайтесь к термозакрепителю. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель может быть сильно нагретым.

> * ОСТОРОЖНО! Горячая Поверхность! Не прикасаться!

| Снимите тонерный картридж.

|  | Предостережение:

|  | При удалении тонерного картриджа не прикасайтесь к проявочному валику под щитком; иначе качество печати может ухудшиться.

| Снимите блок формирования изображения.

|  | Предостережение:

|  | Запрещается прикасаться к светочувствительному барабану у блока формирования изображения; иначе качество печати может ухудшиться.

| Удалите бумагу на пути ее проводки через принтер.

|  | Примечание:

|  | Если бумага заклинена у термозакрепителя, захватите бумагу снизу и вытяните. Иначе качество отпечатка может ухудшиться.

|  | Не вытягивайте защемленную бумагу вверх. Иначе качество отпечатка может ухудшиться.

| Установите обратно блок формирования изображения, а затем и тонерный картридж.

| Закройте крышку принтера.

| Постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, после чего осторожно заложите стопку обратно в МЦ-лоток. (Не закладывайте листов с изгибами и морщинами.)

Печать автоматически возобновляется, начиная с замятой страницы. Если световой индикатор Ошибка (красный) продолжает мигать после удаления всей бумаги, откройте и закройте крышку принтера, чтобы сбросить индикацию ошибки.

[К началу]

## Заклинивание бумаги — МЦ-лоток

Следующие иллюстрации показывают, как выглядит заклинивание этого типа:

Выполните следующие действия по устранению заклинивания механизма подачи бумаги у МЦ-лотка:

| Снимите крышку с МЦ-лотка и удалите остаток стопки бумаги.

| Аккуратно удалите листы, частично затянутые внутрь принтера.

| Закройте выходной лоток и откройте крышку принтера. Обязательно удалите все куски заклиненной бумаги, которые могли оборваться и остаться внутри принтера.

> При необходимости выньте тонерный картридж и блок формирования изображения и удалите любые остатки бумаги на пути ее проводки через принтер. После этого установите на прежнее место блок, а затем и картридж.

| Постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, после чего осторожно заложите стопку в обратно в МЦ-лоток. (Не закладывайте листов с изгибами и морщинами.)

| Установите обратно крышку МЦ-лотка.

| Откройте крышку принтера и затем закройте ее с защелкиванием. Данные замятой страницы автоматически перепечатываются.

[К началу]

## Заклинивание бумаги — Щель ручной подачи

Если небольшой кусок бумаги заклинен внутри щели ручной подачи, выполните следующие указания по удалению замятой бумаги.

| Если бумага заклинена внутри лотка ручной подачи, снимите направляющие для бумаги и удалите замятую бумагу.

| Установите на место направляющие для бумаги.

| Откройте крышку принтера и затем закройте ее с защелкиванием. Сведения, которые должны были напечататься на замятом листе, будут автоматически воспроизведены.

[К началу]

## Заклинивание бумаги — Дополнительная кассета для бумаги

Следующие иллюстрации показывают, как выглядит заклинивание этого типа:

Выполните следующие действия по устранению заклинивания механизма подачи бумаги в нижней кассете на 500 листов формата А4.

| Выньте лоток для бумаги из нижней кассете на 500 листов формата А4.

| Удалите перегнутую или защемленную бумагу из лотка для бумаги и изнутри кассеты. Выбросьте в корзину листы с загибами и морщинами.

| Удалите всю бумагу из лотка для бумаги и надавите на пластину до защелкивания в нижнем положении.

| Постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, после чего заложите стопку обратно в лоток для бумаги, обращая внимание на выравнивание. Верхний лист должен быть ниже предельной метки.

| Убедитесь в том, что вы пользуетесь бумагой правильного размера. В лоток можно закладывать только бумагу формата A4. Бумага по своим техническим характеристикам также должна отвечать требованиям этого принтера.

| Вставьте лоток для бумаги обратно в нижнюю кассету на 500 листов формата А4.

| Откройте и затем закройте крышку принтера. Данные замятой страницы автоматически перепечатываются.

[К началу]

Предыдущая | Далее