Как сделать / Обращение с бумагой

# Печать на специальных носителях

> Этикетки
> Конверты
> Толстая бумага
> Прозрачные пленки

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги на своем принтере.

Лазерный принтер EPL-6100 может печатать на многих видах специальных носителей, например на конвертах, этикетках, прозрачных пленках и толстой бумаге.

## Этикетки

В МЦ-лоток можно закладывать до 10 листов этикеток. Однако этикетки некоторых типов необходимо закладывать в принтер поштучно.

Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, используйте этикетки, которые полностью перекрывают лист основы, при этом между соседними этикетками, наклеенными на лист основы, не должно быть зазоров.

Проверьте лист этикеток на вытекание клея, прижимая к нему сверху лист простой бумаги. При слипании листов не пользуйтесь такими этикетками.

[К началу]

## Конверты

В МЦ-лоток можно закладывать до 10 конвертов в зависимости от толщины бумаги (плотностью от 70 до 105 г/м2). Загружайте конверты отворотным клапаном вниз и узкой стороной вперед.

> * Печатная сторона сверху

Чтобы печатать на конвертах, выберите опцию Толстая узкая (в Windows) или Thick[N] (в Macintosh) из выпадающего списка Бумага в драйвере принтера в диалоговом окне Основные установки (в Windows) или в диалоговом окне Basic Settings (в Macintosh).

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати. Если печать слишком светлая, отрегулируйте оптическую плотность (насыщенность) печати в драйвере принтера, как это описано в главе Проблемы с качеством печати.

Не пользуйтесь конвертами с прозрачным пластиковым окошком для адреса получателя, если только такие конверты не изготовлены специально для печати на лазерных принтерах. Пластик у большинства конвертов с окошком для адреса получателя будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

[К началу]

## Толстая бумага

В МЦ-лоток можно закладывать 5-10 листов толстой бумаги. Однако толстую бумагу некоторых типов необходимо загружать вручную по одному листу за один раз. Пользуйтесь толстой бумагой плотностью от 90 до 163 г/м2 (от 24 до 43 lb).

Перед печатью на толстой бумаге обязательно измените Бумага в меню Основные установки (в Windows) или диалоговом окне Basic setings (в Macintosh). Выберите Толстая узкая (в Windows) или Thick[N] (в Macintosh), когда печатаете на бумаге шириной менее 188 мм. Выберите Толстая широкая (в Windows) или Thick[W] (в Macintosh) когда печатаете на бумаге шириной 188 мм или более.

[К началу]

## Прозрачные пленки

В МЦ-лоток можно закладывать до пяти пленок. Однако пленки некоторых типов необходимо подавать в принтер поштучно.

Можно печатать только на диапозитивных прозрачных пленках и на самоклеящейся чертежной пленке, которые предназначены для лазерных принтеров и аппаратов для копирования на простую бумагу.

Перед печатью на прозрачных пленках обязательно выберите Прозрачная пленка в выпадающем списке Бумага в меню Основные установки (в Windows) или диалоговом окне Basic setings (в Macintosh).

[К началу]

Предыдущая | Далее