Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Настройка для клиентов

> В Windows Me/98/95
> В Windows XP/2000
> В Windows NT 4.0

В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера через доступ к общему принтеру в локальной сети.

| Примечание:

| Чтобы сделать принтер общим в сети Windows, Вам необходимо настроить принтерный сервер. Подробнее см. Настройка Вашего принтера как общего принтера (Windows Me/98/95) или Использование дополнительного драйвера (Windows XP/2000/NT 4.0).

| В этом разделе описано, как получить доступ к общему принтеру в стандартной сетевой системе через сервер (рабочая группа Microsoft). Если Вы не можете получить доступ к общему принтеру из-за особенностей сетевой системы, обратитесь за помощью к администратору сети.

| В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера через доступ к общему принтеру из папки Принтеры . Вы также можете получить доступ к общему принтеру через Сетевое окружение или Моя сеть на рабочем столе Windows.

| Если Вы хотите пользоваться утилитой EPSON Status Monitor 3 на клиентских компьютерах, Вам придется устанавливать и драйвер принтера и EPSON Status Monitor 3 на каждом клиенте с компакт-диска.

## В Windows Me/98/95

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows Me/98/95:

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка, и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер , затем щелкните кнопку Далее.

| Выберите Сетевой принтер, затем щелкните кнопку Далее.

| Щелкните Просмотр, и просмотрите открывшееся диалоговое окно Принтер.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\( название общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

| Щелкните компьютер или сервер, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

| Щелкните Далее.

|  | Примечание:

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, Вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

|  | Если операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95 или дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 установлен на принтерном сервере в Windows 2000/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Если же дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000/NT 4.0, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска..

| Удостоверьтесь в правильности названия общего принтера и выберите, будете ли Вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет. Щелкните OK, и затем выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | Вы можете изменить название общего принтера так, что оно будет появляться только на клиентском компьютере.

[К началу]

## В Windows XP/2000

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows 2000 или ХР:

Вы можете установить драйвер общего принтера если Вы обладаете правом доступа Опытного пользователя или более высоким правом, хотя и не имеете права Администратора.

Если операционной системой принтерного сервера служит Windows NT 4.0, проверьте правильность следующих элементов:

- В принтерном сервере Windows NT 4.0, дополнительным драйвером для клиентов Windows 2000 и ХР является драйвер "Windows NT 4.0 x86", который установлен предварительно в качестве драйвера принтера для Windows NT 4.0. При инсталляции драйвера принтера на клиентах в Windows 2000 и ХР через принтерный сервер Windows NT 4.0, драйвер для Windows NT 4.0 установлен.

- Вы не сможете установить драйвер принтера для Windows 2000 или ХР в качестве дополнительного драйвера на принтерном сервере в Windows NT 4.0. Чтобы установить драйвер принтера для Windows 2000 или ХР на клиентских компьютерах в Windows 2000 или ХР, администратор устанавливает драйвер локального принтера на клиентах с компакт-диска, приложенного к принтеру, а затем выполняет следующую процедуру.

| Для клиентов Windows 2000 щелкните Пуск,, укажите на Настройка, и щелкните Принтеры. Для клиентов Windows XP щелкните Пуск, укажите на Принтеры и Факсы. Для пользователей Windows XP Home edition укажите на Панель управления , затем щелкните Принтеры и факсы.

| Для Window 2000, Дважды щелкните значок Добавить принтер , затем щелкните кнопку Далее.

> Для Windows XP, щелкните Добавить принтер в меню заданий принтера.

| Выберите Сетевой принтер (для Windows 2000) или Сетевой принтер, или принтер, присоединенный к другому компьютеру (для Windows XP), затем щелкните Далее.

| Для Windows 2000, введите название общего принтера, затем щелкните кнопку Далее.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\ ( название общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

|  | Вам вовсе не обязательно вводить название общего принтера.

> Для Windows XP, выберите Найти принтер.

| Щелкните значок компьютера или сервера, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, Вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению. Если драйвер локального принтера для Windows 2000 или ХР установлен предварительно, Вы можете выбрать драйвер принтера для Windows 2000 или ХР как текущий драйвер принтера вместо альтернативного драйвера на сервере в Windows NT 4.0.

|  | Когда дополнительный драйвер для Windows 2000 или ХР (NT 4.0) установлен на принтерном сервере в Windows ХР/2000/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Если же дополнительный драйвер не установлен на принтерном сервере в Windows NT 4.0 или же операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Для Windows 2000, Выберите, будете ли Вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет, затем щелкните OK.

| Убедитесь в правильности параметров и затем щелкните Готово.

[К началу]

## В Windows NT 4.0

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows NT 4.0:

Вы можете установить драйвер общего принтера если Вы обладаете правом доступа Опытного пользователя или более высоким правом, хотя и не имеете права Администратора.

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка, и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер .

| Выберите Сетевой принтерный сервер, затем щелкните кнопку Далее.

| Щелкните значок компьютера или сервера, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\( название общего принтера)" " в Сетевом маршруте или название очереди.

|  | Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, Вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

|  | Когда дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 установлен на принтерном сервере в Windows 2000 или ХР, переходите к следующему шагу.

|  | Если же дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000 или ХР, или же операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Выберите, будете ли вы использовать принтер как принтер по умолчанию или нет, затем щелкните OK.

| Щелкните Готово.

[К началу]

Предыдущая | Далее