Как сделать / Использование утилиты Remote Control Panel

# Для пользователей Macintosh

> Обзор утилиты Remote Control Panel (RCP)
> Выполнение установок принтера
> Сброс счетчиков расхода тонера и ресурса блока формирования изображения

## Обзор утилиты Remote Control Panel (RCP)

Этот раздел является общим введением в функции утилиты Remote Control Panel (RCP) и предоставляет вам инструкции по ее установке и последовательности действий исполнения.

### Когда применять утилиту Remote Control Panel

Утилита Remote Control Panel - это программный интерфейс, позволяющий Вам выбирать принтерный порт и выполнять те установки, которые Вы обычно не можете задать через драйвер принтера.

### Операционная среда

Операционная система: | Mac OS 8.1 или 9.X
Память : | 210 Кбайт для установки
Область на жестком диске : | 190 Кбайт свободной области на жестком диске
Интерфейс: | USB 1.1-совместимый/AppleTalk

### Установка утилиты Remote Control Panel

Выполните следующую процедуру по установке утилиты Remote Control Panel:

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод Вашего компьютера.

| Перетащите значок RCP для EPL-6100 непосредственно на рабочий стол или в другое место на жестком диске.

### Доступ к утилите Remote Control Panel

Выполните следующую процедуру по входу в утилиту Remote Control Panel:

| Дважды щелкните значок RCP для EPL-6100 . Открывается диалоговое окно утилиты Remote Control Panel для EPL-6100.

| Выберите принтерный порт и затем щелкните Выбрать.

|  | Примечание:

|  | Когда принтер соединен с USB, щелкните USB порт.

|  | Когда принтер соединен с дополнительной интерфейсной картой, щелкните AppleTalk.

| Щелкните по названию вашего принтера и затем щелкните OK. Когда вы выбираете USB-порт в диалоговом окне Remote Control Panel для EPL-6100:

> Когда Вы выбираете AppleTalk в диалоговом окне Remote Control Panel для EPL-6100:

|  | Примечание:

|  | AppleTalk Zones отображаются, когда зона установлена в сети. Выберите ту зону, к которой подключен принтер. Информацию о зоне, к которой подключен принтер, запрашивайте у администратора сети.

|  | Название принтера может быть изменено, когда принтер подключен к AppleTalk. Уточните название принтера у администратора сети.

| Щелкните Настройка.

|  | Примечание:

|  | Вы можете распечатать карту состояния, щелкнув Карту состояния.

| Выполните требуемые установки и щелкните OK по окончании процедуры. Подробнее см. Выполнение установок принтера .

| Щелкните Выход.

[К началу]

## Выполнение установок принтера

Вы можете изменять установки принтера через утилиту Remote Control Panel. См. Доступ к утилите Remote Control Panel для входа в утилиту Remote Control Panel.

В диалоговом окне появляются следующие установки и кнопки:

Кнопка Сброс: | Возвращает настройку принтера и диалоговое окно к заводским установкам по умолчанию.
Кнопка По умолчанию: | Установки в диалоговом окне возвращаются к установкам по умолчанию. Чтобы активизировать установки, щелкните Исполнить.
Кнопка Отмена: | Прекращает действие этой утилиты без изменения любых установок.
Кнопка Исполнить: | Щелкните эту кнопку, чтобы подтвердить установки. Установки становятся доступными после щелчка по этой кнопке.

| Примечание:

| Установки в утилите Remote Control Panel не будут эффективными до тех пор, пока Вы не щелкните команду Исполнить.

#### Ожидание

Позволяет Вам переводить режим Ожидание в состояние Включено (по умолчанию) или Выключено. Когда включено Ожидание, принтер переходит в неактивное состояние, если он бездействует 15 минут. Принтер начинает разогреваться, как только вы пошлете ему данные и он будет готов печатать их через 11 секунд. Когда Ожидание выключено, принтер остается разогретым и готовым печатать постоянно.

#### Размер бумаги МЦ-лотка

Здесь вы можете задать размер бумаги в МЦ-лотке.

| Примечание:

| Пользовательский размер бумаги, заданный в драйвере принтера, здесь выбрать нельзя.

Опции параметра Размер бумаги следующие:

A4 (по умолчанию)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
IB5 (Международный B5)

#### Тип бумаги МЦ-лотка

Позволяет Вам задавать тип используемой бумаги, когда Вы печатаете с автоматической загрузкой бумаги из МЦ-лотка. Доступные опции следующие: Простая (по умолчанию), Фирменный бланк, Вторичная, Цветная, Прозрачные пленки, и Этикетки.

#### Тип бумаги в Кассете 1

Позволяет Вам задавать тип используемой бумаги, когда Вы печатаете с автоматической загрузкой бумаги из дополнительной нижней кассеты на 500 листов формата A4. Доступные опции следующие: Простая (по умолчанию), Фирменный бланк, Вторичная , и Цветная.

| Примечание:

| Этот параметр доступен только тогда, когда на принтере установлена нижняя кассета на 500 листов формата A4.

#### Тайм-аут

Позволяет вам устанавливать продолжительность времени ожидания перед поиском очередного задания на печать. Если принтер находится в онлайновом режиме и не получает новых данных печати в течение заданного числа секунд, он автоматически переключается на другой канал, который принимает данные печати. Вы можете устанавливать продолжительность тайм-аута с приращениями в 1 с ( в пределах от 0 до 300 с).

#### Объем буфера параллельного интерфейса

Позволяет Вам задавать объем памяти для приема или для печати данных, передаваемых через параллельный интерфейс. При настройке на Максимальный, больший объем памяти выделен для приема данных. При настройке на Минимальный, больший объем памяти выделен для печати данных. На заводе по умолчанию установлено Нормальный.

#### Объем буфера USB-интерфейса

Позволяет Вам задавать объем памяти для приема или для печати данных, передаваемых через USB-интерфейс. При настройке на Максимальный, больший объем памяти выделен для приема данных. При настройке на Минимальный, больший объем памяти выделен для печати данных. На заводе по умолчанию установлено Нормальный.

#### Объем буфера дополнительного интерфейса

Позволяет Вам задавать объем памяти для приема или для печати данных, передаваемых через дополнительную интерфейсную карту. При настройке на Максимальный, больший объем памяти выделен для приема данных. При настройке на Минимальный, больший объем памяти выделен для печати данных. На заводе по умолчанию установлено Нормальный.

#### Ошибка Нет тонера

Позволяет Вам задавать условие, должен ли принтер продолжать или прекратить печать при появлении ошибки Нет тонера. При настройке на Продолжать (по умолчанию) принтер будет продолжать печатать независимо от наличия такой ошибки. Эта установка рекомендуется, когда Вы находитесь на удалении от принтера. При настройке на Стоппринтер прекращает печать при появлении ошибки Нет тонера.

#### Автопродолжение

Позволяяет принтеру автоматически избавляться на несколько секунд от ошибок типа Обгон печати, Недостаточная память для текущей задачи или Заменить бумагу, когда возникает одна из таких неполадок.

Когда Автопродолжение выключено, Вы должны нажать кнопку Пуск/Стоп , чтобы возобновить печать. В большинстве случаев оставляйте установку Автопродолжение в состоянии Выключено (по умолчанию), чтобы вы могли уяснить, когда появляется ошибка, и ввести необходимую корректировку. У вас может появиться желание настроить параметр Автопродолжение на Включено , когда Вы печатаете большие задания или когда удаляетесь от принтера на продолжительные периоды.

#### Предотвращение ошибки

Когда Вы печатаете сложные данные (данные с множеством слов или графики), может появиться страничная ошибка, потому что скорость печати превышает скорость обработки данных. Чтобы избежать страничной ошибки, настройте параметр Предотвращение ошибки на Вкл.

| Примечание:

| Когда для этого параметра установлено Вкл,продолжительность печати может быть большой. Перед печатью сложных данных задайте для этого параметра Выкл (по умолчанию).

#### Точечная коррекция

Этот параметр относится только к режиму печати с разрешением 1200 dpi. При настройке на Вкл, узор печати пунктирных линий автоматически корректируется для улучшения вида.

| Примечание:

| Когда Режим печати в драйвере принтера настроен на CRT, этот параметр недоступен.

#### Сброс счетчика ресурса блока формирования изображения

Щелкните эту команду, чтобы сбросить показания четчика ресурса блока формирования изображения.

| Примечание:

| Сбрасывайте показания счетчика ресурса блока формирования изображения только тогда, когда Вы замененяете блок формирования изображения.

#### S050095/S050087

Щелкните эту команду, чтобы сбросить показания счетчика уровня тонера.

| Примечание:

| Сбрасывайте показания счетчика уровня тонера только тогда, когда вы заменяете тонерный картридж.

[К началу]

## Сброс счетчиков расхода тонера и ресурса блока формирования изображения

После замены тонерного картриджа или блока формирования изображения сбросьте показания счетчика расхода тонера или счетчика ресурса блока формирования изображения.

Вы можете сбрасывать показания этих счетчиков через утилиту Remote Control Panel.

### Сброс счетчика расхода тонера

| Войдите в утилиту Remote Control Panel.

| Щелкните Настройка.

| Щелкните S050095 когда Вы установили тонерный картридж (S050095) или щелкните S050087 когда Вы установили тонерный картридж (S050087).

| Щелкните OK.

> Показания счетчика уровня тонера сброшены.

### Сброс счетчика ресурса блока формирования изображения

| Войдите в утилиту Remote Control.

| Щелкните Настройка.

| Щелкните Сброс уровня БФИ.

| Щелкните OK.

> Показания счетчика ресурса блока формирования изображения сброшены.

[К началу]

Предыдущая | Далее