Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Нижняя кассета на 500 листов формата A4

> Установка нижней кассеты на 500 листов формата A4
> Снятие нижней кассеты на 500 листов формата A4

Дополнительная нижняя кассета на 500 листов формата A4 послужит вам вторым источником бумаги помимо встроенного МЦ-лотка. В этом разделе описано, как установить кассету на принтере и как заложить в нее бумагу.

## Установка нижней кассеты на 500 листов формата A4

Выполните следующие действия по установке нижней кассеты на 500 листов формата A4:

| Выключите принтер.

| Отсоедините сетевой шнур принтера от электрической розетки и от принтера.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Принтер и кассета должны быть повернуты в одну сторону. Приподнимите принтер и расположите штыри кассеты напротив отверстий в нижней части корпуса принтера, а затем плавно опускайте принтер, пока он не сядет надежно на кассету.

| Установите лоток для бумаги.

| Вновь присоедините все интерфейсные кабели, которые Вы отсоединили от интерфейсных разъемов.

| Убедитесь в том, что сетевой выключатель принтера выключен, после чего наденьте конец сетевого шнура на штыри ввода переменного тока и вставьте его вилку в электрическую розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки нижней кассеты на 500 листов формата А4, распечатайте карту состояния. См. Распечатка карты состояния чтобы распечатать карту состояния.

Для того чтобы воспользоваться нижней кассетой на 500 листов формата А4 как источником подачи бумаги, обязательно выберите Нижняя кассета в драйвере принтера или Нижняя кассета в утилите Remote Control Panel в установке источника бумаги.

| Примечание:

| Если Ваш компьютер работает в операционной системе Windows 98/95 или Windows NT 4.0, Вы сможете также удостовериться в правильности установки нижней кассеты на 500 листов формата А4, проверив информацию, отображенную в меню Дополнительные установки в драйвере принтера.

### Загрузка бумаги

Выполните следующие действия по закладке бумаги в нижнюю кассету на 500 листов формата A4:

| Вытяните лоток для бумаги из кассеты.

| Снимите крышку с лотка, затем надавите на пластину в лотке, чтобы она зафиксировалась в утопленном положении.

| Распустите веером стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, а затем выровняйте ее края, постукивая ребрами о плоскую поверхность. Уложите стопку в лоток кассеты, при этом стопка по толщине не должна быть выше треугольных предельных меток на бортиках лотка.

|  | Примечание:

|  | Закладывайте фирменные бланки печатной стороной сверху с напечатанным заголовком в верхней части листа.

| Установите на место крышку лотка, после чего задвиньте загруженный лоток обратно в кассету.

[К началу]

## Снятие нижней кассеты на 500 листов формата A4

Выполните следующие действия для снятия нижней кассеты на 500 листов формата A4:

| Выключите принтер.

| Отсоедините сетевой шнур принтера от электрической розетки и от принтера.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Осторожно снимите принтер с нижней кассеты на 500 листов формата A4 и поставьте его на устойчивую поверхность.

| Вновь присоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее