Как сделать / Настройка Вашего принтера в сети

# Об общем принтере

В этом разделе описано, как сделать общим принтер в стандартной локальной сети Windows.

Компьютеры в сети могут сделать общим принтер, который подсоединен к одному из них непосредственно. Компьютер, подсоединенный к принтеру напрямую, служит принтерным сервером, а остальные компьютеры являются клиентами и им требуется разрешение на разделение принтера с принтерным сервером.

В соответствии с версиями операционных систем Windows и вашим правом на доступ к принтеру в сети выполните соответствующую настройку принтерного сервера и клиентов.

##### Настройка принтерного сервера

- Для ОС Windows Me/98/95 см. Настройка вашего принтера как общего принтера

- Для ОС Windows 2000/ХР/NT 4.0 см. Использование дополнительного драйвера

##### Настройка клиентов

- Для ОС Windows Me/98/95 см. В Windows Me/98/95

- Для Windows XP или 2000, см. B Windows XP/2000

- Для Windows NT 4.0, см. B Windows NT 4.0

| Примечание:

| При совместном использовании принтера обязательно установите на компьютере утилиту EPSON Status Monitor 3, чтобы общий принтер можно было контролировать на принтерном сервере. См. Настройка контролируемых параметров.

| Принтерный сервер и клиенты должны быть предварительно установлены в одной и той же сетевой системе и подчинены единому административному управлению сетью.

| Иллюстрации экранов на следующих страницах могут различаться в зависимости от версии ОС Windows

[К началу]

Предыдущая | Далее