Решение проблем

# Неполадки в работе

Индикатор Готов (зеленый) не загорается при включении принтера
Причина | Что делать
Принтер не подключен к электрической розетке. | Выключите принтер и проверьте сочленение контактов сетевого шнура на участке от принтера до розетки; после этого включите принтер вновь Если розетка управляется внешним размыкающим устройством, например настенным выключателем, проверьте, замкнут ли этот выключатель. Попробуйте вставить в розетку вилку сетевого шнура от другого электроприбора, чтобы проверить исправность вашей сетевой розетки.

Индикатор Готов (зеленый) горит, но ничего не печатается
Причина | Что делать
Ваш компьютер, возможно, неправильно подсоединен к принтеру. | Выполните указания, изложенные в разделе "Подключение принтера к компьютеру" в Руководстве по установке принтера.
Интерфейсный кабель, вероятно, подсоединен к разъемам ненадежно. | Проверьте подключение обоих концов кабеля к разъему принтера и к разъему компьютера. Обязательно зафиксируйте сочлененный разъем пружинными зажимами.
Вы, вероятно, пользуетесь неправильным интерфейсным кабелем. | При пользовании параллельным интерфейсом убедитесь в использовании экранированного интерфейсного кабеля в защитной оболочке с витыми парами проводов и длиной не более 180 см.

[К началу]

Предыдущая | Далее