Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Верхнелицевой лоток

> Установка верхнелицевого лотка
> Использование верхнелицевого лотка
> Снятие верхнелицевого лотка

Обычно принтер выводит отпечатанные листы на верхнюю панель, обращенными лицевой стороной вниз. Если вы хотите, чтобы листы выводились печатной стороной вверх, не перевернутыми, вы можете установить на принтере дополнительный верхнелицевой приемный лоток (C12C813801). Этот лоток позволяет вам видеть отпечаток сразу по выходе из принтера и его рекомендуется применять при печати на таких носителях, которые требуют прямой проводки бумаги, например на этикетках, толстой бумаге и прозрачных пленках.

## Установка верхнелицевого лотка

Выполните следующие указания для установки верхнелицевого приемного лотка на принтере:

| Выключите принтер.

| Установите верхнелицевой лоток, вставляя поочередно его боковые цапфы в соответствующие пазы. Не вдавливайте обе цапфы одновременно.

[К началу]

## Использование верхнелицевого лотка

На сборочном заводе принтер настраивают на вывод листов печатной поверхностью вниз. После установки верхнелицевого приемного лотка вы сможете перейти на вывод листов печатной поверхностью вверх, отжимая вниз рычажок переключателя проводки бумаги. Переключатель способов проводки бумаги расположен на правой стороне принтера ближе к задней панели.

[К началу]

## Снятие верхнелицевого лотка

| Выключите принтер.

| Снимите верхнелицевой лоток.

| Переведите переключатель проводки бумаги в верхнее положение.

[К началу]

Предыдущая | Далее