Как сделать / Замена расходных материалов

# Замена тонерного картриджа

Тонерные картриджи могут быть двух типов:

- Тонерный картридж (S050087),рассчитанный на печать до 6000 страниц.

- Тонерный картридж (S050095),рассчитанный на печать до 3000 страниц.

С тонерным картриджем из комплекта поставки принтера Вы можете напечатать до 3000 страниц.

Вам необходимо заменить тонерный картридж, когда в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 появится соответствующее предупреждение.

Когда горит индикатор Тонер а индикатор Ошибка медленно мигает или появилось сообщение в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, выполните следующую процедуру по замене тонерного картриджа:

| Убедитесь в том, что принтер выключен.

| Проверьте, чтобы верхний выходной лоток принтера был опущен.

| Откройте крышку принтера, нажимая кнопку, расположенную на левой стороне принтера, и поднимая крышку вверх до конца.

|  | Предостережение:

|  | Перед заменой тонерного картриджа открывайте крышку принтера полностью, чтобы не повредить принтер.

| Захватите ручку картриджа и вытяните картридж из принтера строго вверх.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к термозакрепителю, на котором имеется предупредительная надпись ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться!. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель может быть сильно нагретым.

|  | Предостережение:

|  | Старайтесь не просыпать остатки тонера из отработавшего картриджа. Если тонер просыпался внутрь принтера, удалите его сухой и чистой салфеткой без ворса либо пылесосом.

| Нажмите на ручку в указанном месте слева, чтобы опустить ее. Утилизируйте использованный картридж, соблюдая правила.

| Выньте новый тонерный картридж из пакета. Удерживая картридж горизонтально, слегка покачайте его несколько раз из стороны в сторону, а затем вперед и назад, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

| Удалите липкую предохранительную ленту с тонерного картриджа, затем поднимите ручку вверх.

|  | Предостережение:

|  | Не прикасайтесь к проявочному валику, расположенному под крышкой; в противном случае качество печати будет ухудшено.

| Возьмите тонерный картридж за ручку и опустите его в принтер, осторожно заводя боковые цапфы картриджа в пазы внутри принтера. Плавно ведите картридж пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том, что он встал на место.

| Опустите крышку принтера и плавно надавите на нее до щелчка.

| Когда тонерный картридж (S050087) установлен, удерживайте кнопку Пуск\Стоп и кнопку Отмена на панели управления в момент включения принтера. Когда установлен тонерный картридж (S050095), удерживайте кнопку Информация на панели управления в момент включения принтера. Продолжайте держать кнопки в нажатом положении пока индикаторы Готов (зеленый) и Ошибка (красный) не загорятся. Счетчик тонера обнулен.

|  | Примечание:

|  | Вы можете также сбросить показания счетчика тонера из программного обеспечения принтера.См. Сброс счетчиков расхода тонера (Windows) или Сброс счетчиков расхода тонера (Macintosh).

При каждой замене тонерного картриджа Вы должны очищать валики, направляющие бумагу, как описано в разделе Чистка валиков, направляющих бумагу.

[К началу]

Предыдущая | Далее