Как сделать / Настройка Вашего принтера в сети

# Использование дополнительного драйвера

Когда операционной системой принтерного сервера является Windows ХР, 2000 или Windows NT 4.0, Вы можете установить на сервер дополнительные драйверы. Дополнительные драйверы - это драйверы для клиентских компьютеров, у которых операционная система отличается от ОС сервера.

Выполните следующие действия по настройке Windows ХР, 2000 или Windows NT 4.0 для принтерного сервера и установите дополнительные драйверы:

| Примечание:

| Вы должны войти в Windows ХР, 2000 или Windows NT 4.0 как Администраторы локальной машины.

| В принтерном сервере под Windows 2000 или NT 4.0 щелкните Пуск, укажите на Настройка, и щелкните Принтеры. В принтерном сервере под Windows XP щелкните Пуск, укажите на Принтеры и Факсы. Для Windows XP Home edition, укажите сначала на Панель управления , затем Принтеры и Факсы.

| Правой клавишей мыши щелкните значок EPSON EPL-6100 улучшенный , и щелкните Доступ в появившемся меню.

> Для Windows XP, если появляется следующее меню, щелкните Если Вы понимаете весь риск, связанный с нарушением техники безопасности, но хотите создать общие принтеры не запуская программу установки, нажмите сюда.

| В принтерном сервере под Windows 2000 или NT 4.0 , выберите Доступ (для Windows 2000), или Доступ как (для Windows NT 4.0), и затем напишите имя в окне сетевого имени.

> В принтерном сервере под Windows XP, выберите создание общего принтера и напишите его сетевое имя в окне имени.

|  | Примечание:

|  | Не используйте пробелов и дефисов в сетевом имени, иначе возникнет ошибка.

| Выберите дополнительные драйверы.

|  | Примечание:

|  | Когда компьютеры сервера и клиентов используют ту же самую операционную систему, вам не нужно устанавливать дополнительных драйверов. Кликните OK после пункта 3.

> Принтерный сервер под NT 4.0

> Выберите версию Windows, используемую для клиентов. Например, выберите Windows 95 , чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов с ОС Windows Me/98/95. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Вам не нужно устанавливать дополнительный драйвер для Windows NT 4.0x86, потому что такой драйвер уже установлен предварительно.

|  | Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Windows 95. Другие дополнительные драйверы недоступны.

> Принтерный сервер под Windows XP или 2000

> Щелкните Дополнительные драйверы.

> Выберите версию Windows, используемую для клиентов. После этого щелкните OK.

Выберите Intel Windows Me,95 или 98 , | чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов с ОС Windows Me/98/95.
Выберите Intel Windows NT 4.0 или 2000, | чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов с ОС Windows NT 4.0.
Для клиентов с ОС Windows XP или 2000 | версия Intel Windows 2000 (или XP) может уже быть выбрана.

|  | Примечание:

|  | Вам не нужно устанавливать дополнительный драйвер только для Intel Windows 2000 , потому что такой драйвер уже установлен предварительно.

|  | Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Intel Windows 95 или 98 и Intel Windows NT 4.0 или 2000. Другие дополнительные драйверы недоступны.

| При появлении на экране подсказки, вставьте в CD-ROM-дисковод вашего компьютера компакт-диск, приложенный к принтеру, затем щелкните OK.

| Согласно сообщению введите соответствующие названия диска и папки, содержащих драйвер принтера для клиентов, затем щелкните OK. Сообщение на экране может различаться в зависимости от операционной системы клиента.

> Название папки различается в зависимости от используемой операционной системы.

ОС клиента | Название папки
Windows Me/98/95 | \<Language>\WIN9X
Windows NT 4.0 | \<Language>\WINNT40

> Когда вы устанавливаете драйверы в Windows 2000, на экране может появиться сообщение "Цифровая подпись не найдена". Щелкните Да (для Windows 2000) или Продолжать в любом случае (для Windows XP) и продолжайте инсталляцию.

| При установке Windows XP или Windows 2000 щелкните Закрыть. При инсталляции в Windows NT 4.0 окно принадлежности закрывается автоматически.

|  | Примечание:

|  | Проверьте правильность следующих элементов, когда Вы пользуетесь принтером совместно.

|  | Обязательно установите на компьютере утилиту EPSON Status Monitor 3, чтобы общий принтер можно было контролировать на принтерном сервере. См. Установка контролируемых параметров.

|  | Установите защиту для общего принтера (доступ к лицензии для клиентов). Клиенты не могут пользоваться общим принтером без лицензии. Подробнее см. справку по Windows.

Вам необходимо настроить клиентские компьютеры, чтобы они могли пользоваться принтером в локальной сети. Подробнее см. последующие страницы:

- В Windows Me/98/95

- B Windows XP/2000

- B Windows NT 4.0

[К началу]

Предыдущая | Далее