# Глоссарий

buffer (буфер)
  Смотрите memory (память).

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, сбросе текущих установок или инициализации принтера.

developer cartridge (тонерный картридж)
  Элемент принтера, содержащий тонер, который образует печатное изображение на бумаге.

dots per inch (dpi) (точек на дюйм, тнд)
  Число точек на дюйм (25,4 мм)- размерность разрешения принтера. Чем больше число точек на дюйм, тем выше разрешение.

dpi (тнд)
  Смотрите dots per inch (dpi) (точек на дюйм, тнд).

driver (драйвер)
  Часть программного обеспечения, которая преобразовывает команды прикладной программы в команды, используемые принтером. Также называется драйвером принтера.

font (шрифт)
  Набор литер и знаков (символов) обычного типографского рисунка и начертания.

halftone (растровый полутон)
  Изображение в градациях серой шкалы, состоящее из мелких точек. Точки могут располагаться плотно, создавая черный цвет, или редко, передавая оттенки серого или белого на участках изображения. Газетные фотографии могут служить типичным примером растровых полутонов.

initialization (инициализация)
  Акт возвращения принтера к установкам и значениям параметров по умолчанию (к фиксированному набору условий).

interface (интерфейс)
  Связующее звено между принтером и компьютером. Параллельный интерфейс принтера передает данные по одному символу или одному коду за один раз, а USB-интерфейс передает данные по одному биту за один раз.

landscape (альбомная ориентация)
  Печать с горизонтальным расположением текста на странице. При этой ориентации ширина страницы больше высоты. Ее применяют при печати электронных и крупноформатных таблиц.

memory (память)
  Узел электронной системы принтера, используемый для хранения информации. Часть информации хранится постоянно и используется для управления операциями принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера (например, загружаемые шрифты), хранится в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ).

orientation (ориентация)
  Направление печати символов на странице. Ориентация может быть либо книжной, либо альбомной.

photoconductor unit (блок формирования изображения)
  Узел принтера, содержащий светочувствительный печатающий барабан, посредством которого тонер фиксируется на бумаге.

portrait (книжная ориентация)
  Печать с вертикальным расположением текста на странице (в противоположность альбомной ориентации, при которой текст печатается параллельно широкой стороне листа). Это стандартная ориентация печати деловых писем и документов.

printer driver (драйвер принтера)
  Смотрите driver (драйвер).

RAM (ОЗУ)
  Оперативное запоминающее устройство. Элемент памяти с произвольным доступом, в котором информация хранится временно.

reset (сброс)
  Сброс памяти принтера и удаление текущих заданий на печать.

resolution ( разрешение)
  Мера мелкозернистости и четкости изображения, напечатанного на принтере
  или воспроизведенного на экране монитора. Разрешение принтера измеряется в точках на дюйм. Разрешение монитора измеряется в пикселах.

ROM (ПЗУ)
  Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) - это элемент памяти, в котором информация хранится постоянно.

status sheet (карта состояния)
  Сводка, перечисляющая параметры, установки и другие данные о принтере в его текущем состоянии.

[К началу]