Как сделать / Использование драйвера принтера в Macintosh

# Для Macintosh

> О драйвере принтера
> Доступ к драйверу принтера
> Внесение изменений в установки принтера
> Контроль за вашим принтером (EPSON Status Monitor 3)
> Отмена печати
> Удаление программного обеспечения принтера

## О драйвере принтера

Драйвер принтера допускает выбор из широкого разнообразия установок, чтобы добиться наилучших результатов от Вашего принтера. Кроме того, в драйвер принтера входит утилита EPSON Status Monitor 3 с доступом через меню Apple. Утилита EPSON Status Monitor 3 позволяет Вам проверять состояние Вашего принтера. См. Контроль за вашим принтером (EPSON Status Monitor 3) для дополнительной информации.

[К началу]

## Доступ к драйверу принтера

Для управления Вашим принтером и изменения его установок пользуйтесь драйвером принтера. Драйвер принтера позволяет Вам легко задавать все необходимые параметры печати, в том числе источник бумаги, размер бумаги и ориентацию. Ниже описаны способы доступа к меню драйвера.

Чтобы войти в драйвер принтера из Macintosh, выберите Chooser в меню Apple, затем щелкните значок EPL-6100L и щелкните Установить.

- Чтобы открыть диалоговое окно Параметры Бумаги, выберите Параметры страницы из меню Файл в любом приложении.

- Чтобы открыть диалоговое окно Основные установки, выберите Печать из меню Файл в любом приложении.

- Чтобы открыть диалоговое окно Макет, щелкните значок Макет в диалоговом окне Основные установки.

### Доступ к Оперативной справке

Вы можете входить в Оперативную справку через драйвер принтера. Оперативная справка предоставляет Вам подробную информацию и инструкции по драйверу принтера, который управляет Вашим принтером. Она устанавливается автоматически во время инсталляции драйвера принтера.

[К началу]

## Внесение изменений в установки принтера

### Изменение размеров отпечатков

Функция В размер листа в диалоговом окне Настройка макета позволяет Вам увеличивать или уменьшать ваши документы во время печати согласно заданному размеру бумаги.

| Примечание:

Степень увеличения или уменьшения задается автоматически в соответствии с размером бумаги, выбранным в диалоговом окне Параметры бумаги.

Степень изменения или уменьшения, выбранная в диалоговом окне Параметры бумаги, не отображается на экране.

| Откройте диалоговое окно Настройка макета.

| Установите флажок В размер листа .

| Выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага. Страница будет печататься в размер листа выбранной Вами бумаги.

| Щелкните OK для активизации настройки.

### Изменение макета листа

"Макетная печать" печатает по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задает очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа используемой бумаги. Вы также можете задать печать рамки вокруг документа.

| Откройте диалоговое окно Настройка макета.

| Установите флажок Макет листа , затем щелкните Параметры макета листа. Открывается диалоговое окно Параметры макета листа.

| Выберите число страниц, которое Вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

Выбор параметра Порядок страниц зависит от установки Страницы, выбранной для параметра Ориентация.

| Щелкните OK чтобы закрыть диалоговое окно Параметры макета листа.

| Установите флажок Печатать рамку в диалоговом окне Настройка макета, если вы хотите обрамлять печатаемые страницы.

| Щелкните OK в диалоговом окне Настройка макета для активизации настройки.

### Использование водяных знаков

Выполните следующие действия, чтобы использовать водяной знак в Вашем документе. В диалоговом окне Настройка макета Вы можете выбирать объекты из списка предопределенных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью растрового (PICT) или текстового файла. Диалоговое окно Макет также позволяет Вам выполнять разнообразные детализированные установки по водяному знаку. Например, Вы можете выбирать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Откройте диалоговое окно Настройка макета.

| Установите флажок Параметры водяного знака , а затем выберите водяной знак из списка Водяной знак.

| Задайте расположение на странице, где Вы хотите печатать водяной знак, перетаскивая мышкой изображение водяного знака в окне предварительного просмотра. Также при желании изменить размеры водяного знака буксируйте его маркер.

| Отрегулируйте насыщенность водяного знака ползунком регулировочной полосы Насыщенность.

| Текстовый водяной знак Вы можете поворачивать, вводя число градусов угла поворота в блок Угол. Либо установите флажок Повернуть мышкой и поворачивайте текстовый водяной знак указателем мыши в окне предварительного просмотра.

| Щелкните OK для активизации настройки.

### Создание нового водяного знака

Придерживайтесь следующих указаний при создании текстового водяного знака:

| Откройте диалоговое окно Настройка макета.

| Установите флажок Параметры водяного знака , затем щелкните Новый/Удалить.

| Выберите Добавить текст.

| Введите текст водяного знака в блок Текст, выберите Шрифт и Стиль, а затем щелкните OK.

| Введите имя файла в поле Имя и нажмите Сохранить.

|  | Примечание:

Чтобы отредактировать сохраненный текстовый водяной знак, выберите его из Списка и щелкните Правка текста. После редактирования обязательно щелкнит OK , чтобы закрыть диалоговое окно.

Чтобы удалить сохраненный текстовый водяной знак, выберите его из Списка и щелкните Удалить. После редактирования обязательно щелкните Сохранить , чтобы закрыть диалоговое окно.

| Щелкните OK в диалоговом окне Настройка макета. Сохраненный водяной знак отображается в окне предварительного просмотра.

Чтобы сделать растровый водяной знак, придерживайтесь следующих указаний:

|  | Примечание:

Перед тем, как создать пользовательский водяной знак, Вы должны подготовить растровый (PICT) файл.

| Откройте диалоговое окно Настройка макета.

| Включите опцию Настройка водяного знака и нажмите кнопку Новый/Удалить.

| Нажмите Добавить PICT.

| Выберите PICT-файл и щелкните Открыть. Когда Вы щелкнете Создать, водяной знак будет показан в окне предварительного просмотра.

| Введите название файла в блок Имя и щелкните Сохранить.

|  | Примечание:

Чтобы удалить сохраненный текстовый водяной знак, выберите его из Списка и щелкните Удалить. После удаления обязательно щелкните Сохранить чтобы закрыть диалоговое окно.

| Щелкните OK в диалоговом окне Макет. Сохраненный водяной знак отображается в окне предварительного просмотра.

### Как избежать ошибок, связанных с нехваткой памяти

При печати графики или документов с большим количеством данных принтер может перестать печатать из-за недостатка памяти. Выполните следующие действия, чтобы избежать проблем, связанных с нехваткой памяти.

| Примечание:

Качество печати может изменяться при использовании этой функции.

| Нажмите кнопку Extended Settings (Расширенные настройки) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки). Откроется следующее диалоговое окно.

| Включите опцию Avoid Insufficient Memory Error (Избегать ошибок нехватки памяти) .

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

[К началу]

## Контроль за вашим принтером (EPSON Status Monitor 3)

### Об EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 - это сервисная программа, которая информирует Вас о текущем состоянии принтера. Например, через эту утилиту Вы можете узнать количество оставшегося тонера или остаточный ресурс тонерного картриджа. В случае появления ошибки эта утилита выведет на экран сообщение, описывающее неполадку. Доступ к EPSON Status Monitor 3 осуществляется через драйвер принтера. См. следующий раздел о более подробной информации.

### Доступ к EPSON Status Monitor 3

Вы можете войти в EPSON Status Monitor 3, выбрав альтернативное название утилиты EPSON Status Monitor 3 в меню Apple

| Примечание:

Утилита EPSON Status Monitor 3 открывается автоматически при появлении ошибки.

К этому моменту в Селекторе уже должен быть выбран соответствующий порт, чтобы через заданный драйвер принтера можно получать необходимую информацию, когда будет запущена утилита EPSON Status Monitor 3. Если принтерный порт неправильный, возникнет ошибка.

Если Вы замените драйвер принтера в Селекторе во время фоновой печати буферного файла, передача данных на принтер может быть нарушена.

Информация о состоянии принтера и расходных материалов появляется в окне состояния только, если Селектор правильно собирает сведения о состоянии.

### Получение сведений о состоянии принтера

Вы можете следить за состоянием принтера и получать информацию по расходным материалам через диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.

1. | Значок/Сообщение: | Показывает состояние принтера.
2. | Рисунок принтера: | Рисунок в левом верхнем углу отображает состояние принтера графически.
3. | Текстовое поле: | Текстовое поле рядом с рисунком принтера отображает текущее состояние принтера. При возникновении проблемы в него выводится наиболее вероятное решение.
4. | Отмена печати | Нажмите на эту кнопку для отмены текущего задания на печать.
5. | Close (Закрыть) : | Нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно.
6. | Бумага: | Показывает размер бумаги, тип бумаги и примерный остаток бумаги в источнике подачи бумаги.
7. | Тонер: | Показывает остаток тонера. Значок Тонер мигает, если порошка осталось мало (менее 10 процентов) или нет совсем.
8. | Ресурс блока формирования изображения: | Показывает остаточный срок службы блока формирования изображения.

### Установка Контролируемых параметров

Для выполнения специальных установок по контролю выберите команду Установка контроля в меню Файл. Открывается диалоговое окно Контролируемые параметры.

1. | Выбор предупреждений об ошибках: | Выбирает те типы ошибок, о которых Вы хотите получать предупреждения.
2. | По умолчанию : | Восстанавливает установки по умолчанию.
3. | Отмена : | Отменяет любые изменения.
4. | OK : | Сохраняет новые изменения.

### Окно Предупреждение о состоянии

Окно Предупреждение о состоянии появляется автоматически, когда возникает ошибка. Оно показывает, ошибка какого типа произошла, и предлагает Вам возможное ее решение. Оно закрывается автоматически, как только проблема будет устранена.

При желании получить информацию о расходных материалах принтера щелкните кнопку Показ сведений. Если Вы щелкнете эту кнопку, окно Предупреждение о состоянии не исчезнет даже после устранения проблемы. Для закрытия окна Вам необходимо щелкнуть кнопку OK или Закрыть.

[К началу]

## Отмена печати

| Нажмите кнопку (.), удерживая кнопку Command для отмены задание на печать. В зависимости от приложения, появится сообщение о процедуре отмены печати.

| Во время фоновой печати, откройте EPSON Status Monitor 3 из меню Application. Затем остановите печать из окна утилиты EPSON Status Monitor 3 или удалите файл в спящем режиме.

[К началу]

## Удаление программного обеспечения принтера

Если Вы хотите переустановить или обновить драйвер принтера, обязательно перед этим удалите программное обеспечение принтера.

| Выйдите из всех приложений и перезагрузите свой Macintosh.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера EPSON в свой Macintosh.

| Щелкните дважды на директории English , затем на директории Disk 1 в папке Disk Package .

| Щелкните дважды на значке Installer .

| Нажмите Продолжить. Когда откроется окно лицензионного соглашения, прочтите его и нажмите кнопку Принять.

| Выберите пункт Удалить из меню, расположенного в левом верхнем углу экрана и затем щелкните Удалить.

Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Далее