Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка бумаги

> Загрузка МЦ-лотка

Принтер может загружаться бумагой из МЦ-лотка.

Обратите внимание на следующие моменты при выборе бумаги:

- Бумага должна быть высокого качества, достаточно гладкая и иметь плотность от 60 до 90 г/м.2 (от 16 дo 24 lb).

- Принтер очень чувствителен к влажности бумаги. Храните бумагу в сухом помещении.

- Можно печатать и на цветной бумаге, однако использование бумаги с покрытием не допускается.

- Можно также печатать на предварительно отпечатанных фирменных бланках при условии, что бумага и нанесенная на нее типографская краска допускают применение на лазерных принтерах.

## Загрузка МЦ-лотка

Вы можете закладывать в МЦ-лоток до 150 листов простой бумаги.

Для закладки бумаги в МЦ-лоток выполните следующие указания:

| Откройте крышку МЦ-лотка и раздвиньте боковые направляющие.

| Распустите стопку бумаги веером и выровняйте ее кромки, постукивая ребрами стопки о плоскую поверхность. Заложите стопку в МЦ-лоток печатной поверхностью бумаги вверх. Затем отрегулируйте положение боковой направляющей на размер бумаги.

|  | Примечание:

Обязательно закладывайте бумагу внутрь МЦ-лотка до упора.

| Поднимите нижнелицевой лоток.

Если вы установили на принтере дополнительный верхнелицевой лоток и хотите, чтобы отпечатки выводились из принтера печатной поверхностью сверху, тогда поднимите верхнелицевой лоток, а рычажок переключателя проводки бумаги отожмите вниз.

| Примечание:

Перед печатью проверьте, чтобы установка Размер бумаги в драйвере вашего принтера соответствовала размеру загружаемой вами бумаги.

При желании печатать на бумаге плотностью свыше 90 г/м2 (24 lb) или на специальных носителях (например, на конвертах, этикетках, прозрачных пленках или толстой бумаге) смотрите раздел Печать на специальных носителях.

[К началу]

Предыдущая | Далее