Как сделать / Использование драйвера принтера в Windows

# Для Windows

> О драйвере принтера
> Доступ к драйверу принтера
> Внесение изменений в установки принтера
> Контроль за вашим принтером (EPSON Status Monitor 3)
> Отмена печати
> Удаление программного обеспечения принтера

## О драйвере принтера

Драйвер принтера предоставляет Вам широкий выбор установок для получения отличных результатов печати. Кроме того, драйвер принтера содержит утилиту EPSON Status Monitor 3 с доступом через вкладку Сервис (Utility) Утилита EPSON Status Monitor 3 позволяет Вам контролировать состояние вашего принтера. См. Контроль за вашим принтером (EPSON Status Monitor 3) для более подробной информации.

| Примечание:

Для обеспечения правильной работы, имя компьютера должно быть указано в настройках компьютера. Убедитесь, что в имени компьютера не используются недопустимые символы. Если принтер используется как общедоступный в сети, убедитесь, что используется уникальное имя компьютера. Для получения информации о настройке имени компьютера, смотрите документацию к вашей операционной системе.

[К началу]

## Доступ к драйверу принтера

Вы можете входить в драйвер принтера непосредственно из большинства прикладных программ или через Вашу операционную систему Windows.

Установки принтера, заданные через различные Windows-приложения, будут подавлять установки, выполненные, когда Вы получили доступ к драйверу принтера через операционную систему компьютера. Поэтому Вы должны входить в драйвер принтера через программное приложение, если хотите добиться желаемых результатов.

| Примечание:

Оперативная справка обеспечивает Вас подробной информацией об установках драйвера принтера.

- Для доступа к драйверу принтера из вашего приложения выберите команду Печать или Параметры страницы в меню Файл. Вам также необходимо нажать Установить, Параметры, Свойства или набрать сочетание из этих кнопок.

- Для доступа к драйверу принтера из Windows нажмите Пуск, укажите на Настройка и выберите Принтеры. Затем правой клавишей мыши щелкните значок EPSON EPL-6100 Улучшенный и щелкните Свойства (в Windows Me/98/95), Предпочтения при печати (в Windows XP или 2000) или Стандартные параметры печати (в Windows NT 4.0).

[К началу]

## Внесение изменений в установки принтера

### Изменение размеров отпечатков

Во время печати Вы можете увеличить или уменьшить свой документ автоматически.

#### Для автоматического изменения размера страниц в размер листа используемой бумаги

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите флажок Параметры масштабирования .

| Выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага. Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Выберите Вверху слева для параметра Расположение, чтобы печатать уменьшенное изображение страницы в левом верхнем углу бумаги. Выберите По центру чтобы печатать увеличенное или уменьшенное изображение страницы посередине.

| Щелкните OK для активизации настройки.

#### Чтобы изменить размер страниц на заданное число процентов:

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите флажок Параметры масштабирования .

| Установите флажок Изменить масштаб на .

| Задайте число процентов увеличения в блоке, а затем щелкните OK. Можно задавать число процентов от 50% до 200% с приращениями через 1%.

Если необходимо, выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага.

### Изменение макета листа

"Макетное печатание" печатает две или четыре страницы на одном листе бумаги и задает очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа используемой бумаги. Вы также можете задать печать рамки вокруг документа.

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите для параметра Макет листа флажок и нажмите Параметры макета листа. Открывается диалоговое окно Параметры макета листа.

| Выберите число страниц, которое Вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте Порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

Выбор Порядка страниц зависит от Страниц, выбранных выше, и от ориентации бумаги (Книжная или Альбомная), выбранной в меню Основные установки.

| Щелкните OK чтобы закрыть диалоговое окно Параметры макета листа.

| Щелкните OK в меню Макет для активизации настройки.

### Использование водяных знаков

Выполните следующие действия, чтобы применять водяной знак в Вашем документе. В диалоговом окне Водяной знак вы можете выбирать объекты из списка предопределенных водяных знаков, а также можете создавать свой оригинальный водяной знак с текстом или с помощью растрового (.BMP) файла. Диалоговое окно Водяной знак также позволяет Вам выполнять разнообразные детализированные установки по водяному знаку. Например, Вы можете выбирать размер, насыщенность и расположение Вашего водяного знака.

| Откройте закладку Special (Специальные) (для Windows Me/98/95) или Enhancement (Расширенные) (для Windows XP/2000/NT 4.0).

| Установите флажок Водяной знак .

| Щелкните Параметры водяного знака. Открывается диалоговое окно Водяной знак.

| Выберите водяной знак из ниспадающего списка Название водяного знака.

| Задайте расположение на странице, где Вы хотите печатать водяной знак, в блоке списка Расположение.

| Отрегулируйте расположение горизонтального или вертикального Смещения.

| Отрегулируйте насыщенность водяного знака ползунком регулировочной полосы Насыщенность.

| Отрегулируйте размер водяного знака ползунком регулировочной полосы Размер.

| Выберите Лицевая (чтобы печатать водяной знак на лицевой стороне документа) или Оборот (чтобы печатать водяной знак на обратной стороне документа) для параметра Расположение.

| Щелкните OK чтобы активизировать настройку.

### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак следующим образом:

| Щелкните вкладку Специальная .

| Установите флажок Водяной знак .

| Щелкните Параметры водяного знака. Открывается диалоговое окно Водяной знак.

| Щелкните Новый/Удалить. Открывается диалоговое окно Водяные знаки, определяемые пользователем.

| Выберите Текстовый или BMP (растровый) и введите название для нового водяного знака в блок Имя.

| Если Вы выберете Текстовый, введите текст водяного знака в блок Текст. Если Вы выберете BMP, щелкните Просмотр, выберите BMP (растровый) файл, которым Вы хотите пользоваться, затем щелкните OK.

|  | Примечание:

Перед созданием пользовательского водяного знака Вы должны подготовить растровый (.bmp) файл.

| Нажмите Save (Сохранить) для сохранения нового водяного знака, затем нажмите OK , чтобы закрыть диалоговое окно Водяные знаки, определяемые пользователем. Ваш водяной знак появится в блоке списка.

| Щелкните OK чтобы активизировать новые параметры водяного знака.

### Как избежать ошибок, связанных с нехваткой памяти

При печати графики или документов с большим количеством данных принтер может перестать печатать из-за недостатка памяти. Выполните следующие действия, чтобы избежать проблем, связанных с нехваткой памяти.

| Примечание:

Качество печати может изменяться при использовании этой функции.

| Откройте закладку Optional Settings (Дополнительные настройки) .

| Нажмите кнопку Extended Settings (Расширенные настройки). Откроется следующее диалоговое окно.

|  | Примечание:

Это окно из Windows XP, 2000 и NT 4.0.

| Включите опцию Avoid Insufficient Memory Error (Избегать ошибок нехватки памяти) .

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

[К началу]

## Контроль за вашим принтером (EPSON Status Monitor 3)

### Об EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 - это сервисная программа, которая следит за Вашим принтером и информирует Вас о его текущем состоянии. Например, через эту утилиту Вы можете узнать количество оставшегося тонера. В случае появления ошибки эта утилита выведет на экран сообщение, описывающее ошибку. Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3 осуществляется через драйвер принтера. См. следующий раздел о более подробной информации.

Перед использованием утилиты Status Monitor 3 обязательно прочтите файл README. Этот файл содержит новейшую информацию о драйвере принтера и об утилите EPSON Status Monitor 3.

| Примечание для пользователей Windows XP:

Утилита EPSON Status Monitor 3 не доступна при печати с ипользованиемe Remote Desktop Connection.

### Доступ к EPSON Status Monitor 3

Вы можете входить в утилиту EPSON Status Monitor 3 непосредственно из любой прикладной программы или через Вашу операционную систему Windows.

- Утилита EPSON Status Monitor 3 открывается автоматически при появлении ошибки.

- Для доступа к EPSON Status Monitor 3 из вашего приложения щелкните команду Печать или Параметры страницы в меню Файл, щелкните Свойствазатем щелкните вкладку Сервис (Utility) , и щелкните значок EPSON Status Monitor 3 чтобы запустить EPSON Status Monitor 3.

- Для доступа к EPSON Status Monitor 3 из ОС Windows щелкните Пуск, укажите на Настройки, и щелкните Принтеры. После этого правой клавишей мыши щелкните значок EPL-6100 улучшенный и щелкните Свойства (в Windows Me/98/95), Предпочтения при печати (в Windows XP/2000) или Стандартные параметры печати (в Windows NT 4.0).
  Затем щелкните вкладку Сервис (Utility) , и щелкните значок EPSON Status Monitor 3 чтобы запустить EPSON Status Monitor 3.

### Получение сведений о состоянии принтера

Вы можете следить за состоянием принтера и получать информацию по расходным материалам через диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.

1. | Значок/Сообщение: | Показывает состояние принтера.
2. | Рисунок принтера: | Рисунок отображает состояние принтера графически.
3. | Текстовое поле: | Текстовое поле отображает текущее состояние принтера. При возникновении проблемы в него выводится наиболее вероятное решение.
4 | Отмена печати | Нажмите на эту кнопку для отмены текущего задания на печать.
5. | Close (Закрыть) : | Нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно.
6. | Бумага: | Показывает размер бумаги, тип бумаги и примерный остаток бумаги в источнике подачи бумаги.
7. | Тонер: | Показывает остаток тонера. Значок Тонер мигает, если порошка осталось мало (менее 10 процентов) или нет совсем.
8. | Ресурс блока формирования изображения: | Показывает остаточный срок службы блока формирования изображения.

### Установка Контролируемых параметров

Для выполнения специальных установок по контролю щелкните Контролируемые параметры в меню Сервер (Utility) драйвера принтера. Открывается диалоговое окно Контролируемые параметры.

1. | Выбор контролируемых параметров: | Установите флажки для этой области, чтобы выбирать те типы ошибок, о которых Вы хотите получать уведомления.
2. | По умолчанию : | Восстанавливает установки по умолчанию.
3. | Выбор значка на панели задач: | Чтобы пользоваться значком на панели задач, установите флажок Значок на панели задач и выберите значок. Выбранный Вами значок появляется в правой части панели задач. Как только значок появится на панели задач, вы можете дважды щелкнуть по нему и открыть диалоговое окно Status Monitor 3. Либо правой клавишей мыши щелкните значок на панели задач и выберите объект Контролируемые параметры , чтобы открыть диалоговое окно Контролируемые параметры, и EPSON EPL-6100L Улучшенный , чтобы открыть диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.
4. | Разрешить слежение за общими принтерами: | Чтобы контролировать принтер совместного пользования, установите этот флажок. Вам необходимо выполнить эту установку на сервере.
5. | Разрешить различным пользователям контролировать принтер : (Только для пользователей Windows XP) | Если опция Monitored Printer (Контролируемые принтеры) недоступна для других пользователей, убедитесь, что включена опция Разрешить различным пользователям контролировать принтер в диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры).
6. | OK : | Сохраняет новые изменения.
7. | Отмена : | Отменяет любые изменения.
8. | Справка : | Открывает оперативную справку по диалоговому окну Контролируемые параметры.

### Окно Предупреждение о состоянии

Окно Предупреждение о состоянии появляется автоматически, когда возникает ошибка. Оно показывает, ошибка какого типа произошла, и предлагает Вам возможное ее решение. Оно закрывается автоматически, как только проблема будет устранена.

При желании получить информацию о расходных материалах принтера щелкните кнопку Расходные материалы. Если Вы щелкнете эту кнопку, окно Предупреждение о состоянии не исчезнет даже после устранения проблемы. Для закрытия окна Вам необходимо щелкнуть кнопку Закрыть.

### Установка утилиты Контролируемые принтеры

Вы можете воспользоваться утилитой "Контролируемые принтеры", чтобы изменить тип принтеров, за которыми будет следить EPSON Status Monitor 3. Когда Вы устанавливаете EPSON Status Monitor 3, эта утилита также будет установлена. Обычно Вам не нужно изменять настройку. Пользуйтесь этой утилитой, когда захотите изменить настройку по какой-либо причине.

| Щелкните Пуск, укажите на Программа, укажите на Принтеры EPSON, затем щелкните Контролируемые принтеры.

| Снимите флажки для тех принтеров, которые не контролируются.

| Щелкните OK.

[К началу]

## Отмена печати

| Дважды щелкните значок Принтер на панели задач.

| Затем в меню Принтер щелкните команду Purge Print Documents (Очистить очередь печати) (для пользователей Windows XP/2000, выберите команду Cancel All Documents (Отменить все документы)).

[К началу]

## Удаление программного обеспечения принтера

Когда вы переустанавливаете или обновляете драйвер принтера, вам необходимо удалить драйвер установленный ранее.

| Выйдите из всех приложений.

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка, затем щелкните Панель управления.

| Дважды щелкните значок Добавить/Удалить программы .

| Выделите Программное обеспечение принтера EPSON, затем щелкните Добавить/Удалить.

|  | Примечание:

При использовании ОС Windows 2000 или ХР щелкните Изменить или Удалить программы, выделите Программное обеспечение принтера EPSON, затем щелкните Изменить/Удалить.

| Щелкните вкладку Модель принтера , затем выберите значок для вашего принтера и нажмите OK.

|  | Примечание:

Вы можете удалить только утилиту Monitored Printers (Контролируемые принтеры) в EPSON Status Monitor 3. Когда эта утилита будет удалена, вы не сможете изменять установку Monitored Printers (Контролируемые принтеры) через EPSON Status Monitor 3 для других принтеров.

> Включите опцию EPSON Status Monitor 3: Monitored Printers (Контролируемые принтеры) и нажмите OK.

| Выполняйте указания с экрана.

| Примечание:

Если откроется окно "Remove the related file (Удалить общие файлы)" , нажмите кнопку Yes (Да).

[К началу]

Предыдущая | Далее