Как сделать / Замена расходных материалов

# Замена тонерного картриджа

Тонерные картриджи могут быть двух типов:

- Тонерный картридж (S050087),рассчитанный на печать до 6000 страниц.

- Тонерный картридж (S050095),рассчитанный на печать до 3000 страниц.

С тонерным картриджем из комплекта поставки принтера Вы можете напечатать до 3000 страниц.

Вам необходимо заменить тонерный картридж, когда в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 появится соответствующее предупреждение.

| Проверьте, чтобы верхний выходной лоток принтера был опущен.

| Откройте крышку принтера, нажимая кнопку, расположенную на левой стороне принтера, и поднимая крышку вверх до конца.

|  | Предостережение:

Перед заменой тонерного картриджа открывайте крышку принтера полностью, чтобы не повредить принтер.

| Захватите ручку картриджа и вытяните картридж из принтера строго вверх.

|  | Предупреждение:

Не прикасайтесь к термозакрепителю, на котором имеется предупредительная надпись ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться!. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель может быть сильно нагретым.

|  | Предостережение:

Старайтесь не просыпать остатки тонера из отработавшего картриджа. Если тонер просыпался внутрь принтера, удалите его сухой и чистой салфеткой без ворса либо пылесосом.

| Нажмите на ручку в указанном месте слева, чтобы опустить ее. Утилизируйте использованный картридж, соблюдая правила.

| 27Выньте новый тонерный картридж из пакета. Удерживая картридж горизонтально, слегка покачайте его несколько раз из стороны в сторону, а затем вперед и назад, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

| Удалите липкую предохранительную ленту с тонерного картриджа, затем поднимите ручку вверх.

|  | Предостережение:

Не прикасайтесь к проявочному валику, расположенному под крышкой; в противном случае качество печати будет ухудшено.

| Возьмите тонерный картридж за ручку и опустите его в принтер, осторожно заводя боковые цапфы картриджа в пазы внутри принтера. Плавно ведите картридж пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том, что он встал на место.

| 26Опустите крышку принтера и плавно надавите на нее до щелчка.

| Сбросьте счетчик тонера.

##### Для Windows

> Получите доступ к драйверу принтера. Откройте закладку Дополнительные настройки и нажмите кнопку Настройка принтера. Нажмите Сбросить уровень тонера , откроется диалоговое окно Сбросить уровень тонера, соответствующее номеру картриджа.

##### Для Macintosh

> Выберите Chooser в меню Apple. Нажмите кнопку Настройка и нажмите Настройка принтера. Нажмите Сбросить уровень тонера , откроется диалоговое окно Сбросить уровень тонера, соответствующее номеру картриджа.

| Нажмите OK для обнуления счетчика тонера.

При каждой замене тонерного картриджа Вы должны очищать валики, направляющие бумагу, как описано в разделе Чистка валиков, направляющих бумагу.

[К началу]

Предыдущая | Далее