Информация о продукте / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Окружающие условия
> Соответствие стандартам безопасности
> Механические характеристики
> Электротехнические характеристики

## Общие данные

Способ печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 600 dpi
Скорость печати: | До 16 страниц в минуту на бумаге формата A4, в зависимости от используемого шрифта и количества данных
Первый отпечаток: | Менее чем через 15 секунд на бумаге формата A4 или Letter (При подаче бумаги из МЦ-лотка и печати с разрешением 600 dpi)
Подача бумаги: | Автоматическая подача
Выравнивание бумаги: | По центру для всех размеров
Загрузка бумаги (75 г/м2 ): | До 150 листов простой бумаги До 10 конвертов, в зависимости от толщины
Вывод бумаги: | Нижнелицевой или верхнелицевой лоток (дополнительно)
Вместимость выходного лотка (75 г/м2 ): | До 100 листов простой бумаги (нижнелицевой)
| До 20 листов простой бумаги (дополнительный верхнелицевой лоток)
ОЗУ: | 2 MB

[К началу]

## Окружающие условия

Температура: | В рабочем состоянии: В нерабочем состоянии: | От 10 до 35°C (От 50 до 95°F) От 0 до 35°C (От 32 до 95°F)
Влажность: | В рабочем состоянии: В нерабочем состоянии: | от 15 до 85% RH от 30 до 85%% RH
Высота над уровнем моря: | Максимально 2500 метров (8200 футов)

[К началу]

## Соответствие стандартам безопасности

Соответствие стандартам безопасности:

Модель США: | UL 60950 CSA C22.2 No.60950
Европейская модель: | Директива 73/23/EEC EN60950

EMC:

Модель США: | FCC, часть 15, подчасть B, класс B CSA C108.8 Class B
Европейская модель: | Директива 89/336 /EEC
| EN 55022 (CISPR Изд. 22) класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Австралийская модель: | AS/NZS 3548 класс B

### Нормативы CDRH

Центр дозиметрических устройств и радиционной безопасности Управления по делам продуктов питания и лекарственных средств правительства США ввел в действие нормативы для лазерных устройств с 2 августа 1976 г. Соблюдение указанных нормативов является обязательным для изделий, продаваемых на территории США. Этикетка, показанная ниже, указывает на соблюдение нормативов Центра дозиметрических устройств и радиционной безопасности. Этикетка должна быть прикреплена к лазерному устройству, реализуемому в США.

[К началу]

## Механические характеристики

Размеры и вес: | Высота: | 256 мм
Ширина: | 399 мм
Глубина: | 263 мм
Вес: | Около 7 кг, без тонерного картриджа и блока формирования изображения
Срок службы: | 5 лет или 180 000 страниц, что истекает вперед

[К началу]

## Электротехнические характеристики

Модель | Модель на 110 - 120 В | Модель на 220 - 240 в
Напряжение | 110 в - 10%, 120 в + 10% | 220 в - 240 в ± 10%
Номинальная частота | 50 Гц ± 3 Гц / 60 Гц ± 3 Гц
Рабочий ток | 7.2 A | 3.8 A
Потребляемая мощность | Менее 710 Вт | Менее 720 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания | Менее 7 Вт (При выключенном подогреве) | Менее 8 Вт (При выключенном подогреве)

|  | Примечание:

Проверьте соответствие номинального напряжения по табличке на задней стенке корпуса принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее