Как сделать / Работа со шрифтами

# Шрифты EPSON BarCode

> Системные требования
> Установка шрифтов EPSON BarCode
> Печать шрифтами EPSON BarCode
> Характеристики штрихкодовых шрифтов EPSON BarCode

Программа Шрифты EPSON BarCode позволяет Вам легко создавать и печатать большинство типов штриховых кодов.

Обычно создание штрихового кода - это трудоемкий процесс, требующий назначения различных командных кодов, например Стартового штриха, Стопового штриха и OCR-B, в дополнение к самим штрихкодовым символам. Однако программа Шрифты EPSON BarCode разработана для того, чтобы подобные коды добавлялись автоматически, позволяя Вам легко печатать штриховые коды, отвечающие множеству стандартов на штриховые коды.

Программа Шрифты EPSON BarCode поддерживает следующие типы штриховых кодов:

Стандарт на штриховые коды | EPSON BarCode | OCR-B | Контрольный разряд | Примечание
EAN | EPSON EAN-8 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (сокращенный вариант).
EPSON EAN-13 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (нормальный вариант).
UPC-A | EPSON UPC-A | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-A.
UPC-E | EPSON UPC-E | Да | Да | Создает UPC-E штриховые коды.
Code39 | EPSON Code39 | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных разрядов может быть задана через название шрифта.
EPSON Code39 CD | Нет | Да
EPSON Code39 CD Num | Да | Нет
EPSON Code39 Num | Да | Нет
Code128 | EPSON Code128 | Нет | Да | Создает штриховые коды Code128.
Interleaved 2 of 5 (ITF) | EPSON ITF | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных разрядов можно задавать через название шрифта.
EPSON ITF CD | Нет | Да
EPSON ITF CD Num | Нет | Да
EPSON ITF Num | Да | Нет
Codabar | EPSON Codabar | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных разрядов может быть задана через название шрифта.
EPSON Codabar CD | Нет | Да
EPSON Codabar CD Num | Да | Да
EPSON Codabar Num | Да | Нет

## Системные требования

Для использования программы Шрифты EPSON BarCode Ваша компьютерная система должна отвечать следующим требованиям:

Компьютер: | Серии IBM PC или IBM-совместимый с процессором i386SX или более высокого класса
Операционная система: | Microsoft Windows Me/98/95/XP/2000, или NT 4.0
Жесткий диск: | Свободная область от 15 до 30 Кбайт, в зависимости от шрифта.

| Примечание:

Шрифты EPSON BarCode можно применять только с драйверами принтеров EPSON.

[К началу]

## Установка штрихкодовых шрифтов EPSON BarCode

Выполните следующую процедуру для установки программы Шрифты EPSON BarCode.

| Убедитесь, что принтер выключен и операционная система Windows запущена на вашем компьютере.

| Вставьте компакт-диск с программой Шрифты BarCode в соответствующий дисковод.

| В открывшемся диалоговом окне, дважды щелкните на пункте Установка программного обеспечения.

| Нажмите кнопку Дополнительно .

| Выберите пункт EPSON BarCode Font и нажмите Установка.

| Выполняйте указания с экрана.

| Когда процесс инсталляции завершится, нажмите кнопку OK.

Теперь программа EPSON BarCord Font установлена на вашем компьютере.

[К началу]

## Печать шрифтами EPSON BarCode

Выполните следующие шаги по созданию и печати штриховых кодов с использованием шрифтов EPSON BarCode. В этих инструкциях применена программа Microsoft WordPad. Фактическая процедура может слегка отличаться, если вы печатаете из других программных приложений.

| Откройте документ в своем программном приложении и введите символы, которые Вы хотите преобразовать в штриховой код.

| Выберите символы, затем выделите Шрифт в меню Формат.

| Выберите шрифт EPSON BarCode, который Вы хотите использовать, после чего установите размер шрифта и щелкните OK.

|  | Примечание:

В Windows XP,2000 и NT 4.0 Вы не сможете задавать размеры шрифтов более 96 пунктов для печати штриховых кодов.

| Выбранные Вами символы появляются на экране в виде штрихкодовых символов, подобных показанным ниже.

| Выделите команду Печать в меню Файл, затем выберите свой принтер EPSON и щелкните Свойства. Выполните следующие установки драйвера принтера. EPL-6100L - это базовый принтер для монохромной печати. Смотрите в таблице ниже, как выбирать Драйвер базового монохромного принтера.

| Драйвер монохромного принтера | Драйвер цветного принтера | Драйвер базового монохромного принтера
Цветной | (недоступный) | Черный | (недоступный)
Качество печати | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi
Режим экономии тонера | Не задан | Не задан | Не задан
Опции масштабирования | Не выбраны | Не выбраны | Не выбраны
Графический режим (в диалоговом окне Расширенные установки, доступном через вкладку Дополнительные установки) | Высококачественный (принтер) | (недоступный) | (недоступный)
Режим печати (в диалоговом окне Подробные установки, открываемом через вкладку Основные установки) | (недоступный) | Высококачественный (принтер) | (недоступный)

| Щелкните OK для печати штрихового кода.

|  | Примечание:

При наличии ошибки в строке символов штрихового кода, например некорректных данных, штриховой код будет напечатан так, как он показан на экране, но его не сможет распознать устройство считывания штрихового кода.

### Указания по вводу и форматированию штриховых кодов

Обращайте внимание на следующие моменты при вводе и форматировании символов штриховых кодов:

- Не применяйте затенений или специального форматирования символов, например полужирный, курсив или подчеркивание.

- Печатайте штриховые коды только в черно-белом режиме.

- Для поворота символов задавайте только углы 90°, 180° и 270°.

- В своем приложении отключите все установки автоматического ввода разрядки символов и разбивки слов.

- Не применяйте в своем приложении функций по увеличению или уменьшению размеров символов только в вертикальном или в горизонтальном направлении.

- В своем приложении отключите все установки автоматической корректировки орфографии, грамматики, пробелов и т. п.

- Чтобы еще легче отличать штриховые коды от текста в Вашем документе, задайте в своем приложении отображение на экране текстовых символов, таких, как знаки абзацев, меток табуляции и др.

- Так как после выбора шрифта EPSON BarCode автоматически добавляются специальные символы, например Стартовый штрих и Стоповый штрих, то в напечатанном штриховом коде может быть больше символов, чем Вы ввели первоначально.

- Для достижения отличных результатов печати назначайте только размеры шрифтов, рекомендованные в разделе Характеристики штрихкодовых шрифтов EPSON BarCode для того шрифта EPSON BarCode, которым вы пользуетесь. Штриховые коды других размеров могут не распознаваться устройствами для считывания штриховых кодов.

| Примечание:

В зависимости от плотности печати либо от качества или цвета бумаги штриховые коды могут не распознаваться устройствами для считывания штриховых кодов. Напечатайте пробный образец и убедитесь в читаемости штрихового кода, прежде чем печатать код в больших количествах.

[В начало]

## Характеристики штрихкодовых шрифтов EPSON BarCode

В этом разделе содержатся подробные сведения об условиях ввода символов по каждому шрифту EPSON BarCode.

#### EPSON EAN-8

- EAN-8 - это сокращенная восьмиразрядная версия стандарта на штриховой код EAN.

- Поскольку контрольный разряд добавляется автоматически, можно вводить только 7 символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 7 символов
Размер шрифта | От 52 до 130 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP,2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 52, 65 (нормальный), 97,5 и 130 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец печати

EPSON EAN-8

#### EPSON EAN-13

- EAN-13 - это стандартный 13-разрядный штриховой код EAN.

- Поскольку контрольный разряд добавляется автоматически, можно вводить только 12 символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 12 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP,2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец печати

EPSON EAN-13

#### EPSON UPC-A

- UPC-A - это стандартный штриховой код UPC-A, введенный в соответствии с Американским Общим кодом продуктов (Техническое руководство по символике UPC).

- Поддерживаются только регулярные коды UPC. Дополнительные коды не поддерживаются.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 11 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP, 2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец печати

EPSON UPC-A

#### EPSON UPC-E

- UPC-E - это штриховой код UPC-A, отбрасывающий незначащие нули, введенный в соответствии с Американским Общим кодом продуктов (Техническое руководство по символике UPC).

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 6 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP, 2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

- Числовой "0"

##### Образец печати

EPSON UPC-E

#### EPSON Code39

- Доступны четыре шрифта Code39, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом на Code39. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Пробелы в штриховых кодах типа Code39 следует вводить как символы подчеркивания "_".

- При печати двух и более штриховых кодов в одной строке разделяйте штриховые коды шагом табуляции либо воспользуйтесь другим шрифтом, а не BarCode Font, и вводите пробел. Если пробел введен при выбранном шрифте Code39, штриховой код не будет правильным.

Тип символа | Буквенно-цифровые символы (от A до Z и от 0 до 9) Символы ( -. пробел $ / + %)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP, 2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows ХР, 2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая спокойная зона

- Контрольный разряд

- Стартовый/стоповый символ

##### Образец печати

EPSON Code39 | EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num | EPSON Code39 CD Num

#### EPSON Code128

- Шрифты Code128 поддерживают кодовые наборы A, B и C. Когда кодовый набор, состоящий из строки символов, изменяется в середине строки, автоматически вставляется код преобразования.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом на код Code128. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Некоторые программные приложения автоматически удаляют пробелы в конце строк или заменяют множественные пробелы шагом табуляции. Штриховые коды с пробелами могут печататься неправильно в тех приложениях, которые автоматически стирают пробелы в конце строк или заменяют множественные пробелы на шаги табуляции.

- При печати двух и более штриховых кодов в одной строке разделяйте штриховые коды символом табуляции либо воспользуйтесь другим шрифтом, а не BarCode Font, и вводите пробел. Если пробел введен при выбранном шрифте Code128, штриховой код не будет правильным.

Тип символа | Все символы ASCII (всего 95)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | От 26 до 104 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP, 2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая спокойная зона

- Стартовый/стоповый символ

- Контрольный разряд

- Замена символа кодового набора

##### Образец печати

EPSON Code128

#### EPSON ITF

- Шрифты EPSON ITF соответствуют американскому стандарту USS Interleaved 2-of-5 (Перемежающиеся 2-из-5).

- Доступны четыре шрифта EPSON ITF, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом Interleaved 2-of-5. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Interleaved 2 of 5 воспринимает каждые два символа как один набор. При нечетном числе символов, шрифты EPSON ITF автоматически добавляют ноль к началу строки (цепочки) символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP, 2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP, 2000 и NT 4.0). Рекомендуемые размеры 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая спокойная зона

- Стартовый/стоповый символ

- Контрольный разряд

- Числовой "0" (добавляется при необходимости к началу строки символов)

##### Образец печати

EPSON ITF | EPSON ITF CD
EPSON ITF Num | EPSON ITF CD Num

#### EPSON Codabar

- Доступны четыре шрифта Codabar, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом Codabar. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Когда введен Стартовый или Стоповый символ, шрифты Codabar автоматически вставляют дополнительный символ.

- Если не введен ни Стартовый, ни Стоповый символ, эти символы автоматически вставляются как буква A.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9) Символы (- $ : / . +)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP, 2000, and NT4.0). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда OCR-B не используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows XP, 2000, and NT4.0). Рекомендуемые размеры 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая спокойная зона

- Стартовый/стоповый символ (если не введен)

- Контрольный разряд

##### Образец печати

EPSON Codabar | EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num | EPSON Codabar CD Num

[В начало]

Previous