Как сделать / Настройка Вашего принтера в сети

# Для Windows

> Об общем принтере
> Настройка Вашего принтера как общего принтера
> Использование дополнительного драйвера
> Примечание для пользователей Windows XP
> Настройка для клиентов
> Установка драйвера принтера с компакт-диска

## Об общем принтере

В этом разделе описано, как сделать общим принтер в стандартной локальной сети Windows.

Компьютеры в сети могут сделать общим принтер, который подсоединен к одному из них непосредственно. Компьютер, подсоединенный к принтеру напрямую, служит принтерным сервером, а остальные компьютеры являются клиентами и им требуется разрешение на разделение принтера с принтерным сервером.

В соответствии с версиями операционных систем Windows и вашим правом на доступ к принтеру в сети выполните соответствующую настройку принтерного сервера и клиентов.

##### Настройка принтерного сервера

- Для ОС Windows Me/98/95 см. Настройка вашего принтера как общего принтера.

- Для ОС Windows 2000/ХР/NT 4.0 см. Использование дополнительного драйвера.

##### Настройка клиентов

- Для ОС Windows Me/98/95 см. В Windows Me/98/95.

- Для Windows XP или 2000, см. B Windows XP/2000.

- Для Windows NT 4.0, см. B Windows NT 4.0.

| Примечание:

При совместном использовании принтера обязательно установите на компьютере утилиту EPSON Status Monitor 3, чтобы общий принтер можно было контролировать на принтерном сервере. См. Настройка контролируемых параметров.

При использовании общедоступного принтера в окружении Windows Me/98/95, на сервере печати дважды щелкните на значке Сеть в меню Панель управления и убедитесь, что установлена служба "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft". Затем убедитесь, что на сервере и клиентах установлен протокол "IPX/SPX-совместимый протокол" или "\xd4 TCP/IP протокол".

Принтерный сервер и клиенты должны быть предварительно установлены в одной и той же сетевой системе и подчинены единому административному управлению сетью.

Иллюстрации экранов на следующих страницах могут различаться в зависимости от версии ОС Windows.

[К началу]

## Настройка Вашего принтера как общего принтера

Если операционной системой принтерного сервера является Windows Me/98/95, выполните следующие действия по настройке принтерного сервера:

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка, и щелкните Панель управления.

| Дважды щелкните значок Сеть .

| Щелкните Доступ к файлам и принтерам в меню Конфигурация.

| Установите флажок Принтер(ы) этого компьютера можно сделать общими , затем щелкните OK.

| Щелкните OK чтобы активизировать настройку.

|  | Примечание:

При появлении на экране подсказки "Вставьте диск", вставьте компакт-диск с Windows Me/98/95 в компьютер. Щелкните OK и затем выполняйте указания с экрана.

При появлении на экране подсказки перезагрузить компьютер, перезапустите компьютер и продолжайте настройку. См. Для пользователей, перезапускающих компьютер.

### Для пользователей, перезапускающих компьютер

| Дважды щелкните значок Принтеры на панели управления.

| Правой клавишей мыши щелкните на значке принтера и выберите пункт Доступ в меню, которое появится на экране.

| Выделите Общий ресурс, введите название в блок Сетевое имя и щелкните OK. При необходимости введите комментарии и пароль.

|  | Примечание:

В сетевом имени не используйте пробелов и дефисов, иначе может появиться ошибка.

При совместном использовании принтера обязательно установите на компьютере утилиту EPSON Status Monitor 3, чтобы за общим принтером можно было контролировать на принтерном сервере. См. Настройка контролируемых параметров.

Вы должны настроить клиентские компьютеры так, чтобы они могли пользоваться принтером в сети. Подробнее см. следующие страницы:

- В Windows Me/98/95

- B Windows XP/2000

- B Windows NT 4.0

[К началу]

## Использование дополнительного драйвера

Когда операционной системой принтерного сервера является Windows ХР, 2000 или Windows NT 4.0, Вы можете установить на сервер дополнительные драйверы. Дополнительные драйверы - это драйверы для клиентских компьютеров, у которых операционная система отличается от ОС сервера.

Выполните следующие действия по настройке Windows ХР, 2000 или Windows NT 4.0 для принтерного сервера и установите дополнительные драйверы:

| Примечание:

Вы должны войти в Windows ХР, 2000 или Windows NT 4.0 как Администраторы локальной машины.

Если операционной системой сервера печати является Windows NT 4.0, дополнительный драйвер может использоваться только при установленном Service Pack 4 или выше.

| В принтерном сервере под Windows 2000 или NT 4.0 щелкните Пуск, укажите на Настройка, и щелкните Принтеры. В принтерном сервере под Windows XP щелкните Пуск, укажите на Принтеры и Факсы. Для Windows XP Home edition, укажите сначала на Панель управления , затем Принтеры и Факсы.

| Правой клавишей мыши щелкните на значке принтера и щелкните Доступ в появившемся меню.

> Для Windows XP, если появляется следующее меню, щелкните Мастер настройки сети или Если Вы понимаете весь риск, связанный с нарушением техники безопасности, но хотите создать общие принтеры не запуская программу установки, нажмите сюда.
> Далее следуйте указаниям на экране.

| В принтерном сервере под Windows 2000 или NT 4.0 , выберите Доступ (для Windows 2000), или Доступ как (для Windows NT 4.0), и затем напишите имя в окне сетевого имени.

> В принтерном сервере под Windows XP, выберите создание общего принтера и напишите его сетевое имя в окне имени.

|  | Примечание:

Не используйте пробелов и дефисов в сетевом имени, иначе возникнет ошибка.

| Выберите дополнительные драйверы.

|  | Примечание:

Когда компьютеры сервера и клиентов используют ту же самую операционную систему, вам не нужно устанавливать дополнительных драйверов. Кликните OK после пункта 3.

> Принтерный сервер под NT 4.0

> Выберите версию Windows, используемую для клиентов. Например, выберите Windows 95 , чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов с ОС Windows Me/98/95. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

Вам не нужно устанавливать дополнительный драйвер для Windows NT 4.0x86, потому что такой драйвер уже установлен предварительно.

Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Windows 95. Другие дополнительные драйверы недоступны.

> Принтерный сервер под Windows XP или 2000

> Щелкните Дополнительные драйверы.

> Выберите версию Windows, используемую для клиентов. После этого щелкните OK.

Для клиентов Windows Me/98/95 | Выберите Intel Windows 95 или 98 (и Me)
Для клиентов Windows NT 4.0 | Выберите Intel Windows NT 4.0 или 2000
Для клиентов Windows XP/2000 | Intel Windows XP (или 2000) может быть уже выбран.

|  | Примечание:

Вам не нужно устанавливать дополнительный драйвер только для Intel Windows 2000 , потому что такой драйвер уже установлен предварительно.

Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Intel Windows 95 или 98 и Intel Windows NT 4.0 или 2000. Другие дополнительные драйверы недоступны.

| При появлении на экране подсказки, вставьте в CD-ROM-дисковод вашего компьютера компакт-диск, приложенный к принтеру, затем щелкните OK.

| Согласно сообщению введите соответствующие названия диска и папки, содержащих драйвер принтера для клиентов, затем щелкните OK. Сообщение на экране может различаться в зависимости от операционной системы клиента.

> Название папки различается в зависимости от используемой операционной системы.

ОС клиента | Название папки
Windows Me/98/95 | \<Language>\WIN9X
Windows NT 4.0 | \<Language>\WINNT40

> Когда вы устанавливаете драйверы в Windows 2000, на экране может появиться сообщение "Цифровая подпись не найдена". Щелкните Да (для Windows 2000) или Продолжать в любом случае (для Windows XP) и продолжайте инсталляцию.

| При установке Windows XP или Windows 2000 щелкните Закрыть. При инсталляции в Windows NT 4.0 окно принадлежности закрывается автоматически.

|  | Примечание:

Проверьте правильность следующих элементов, когда Вы пользуетесь принтером совместно.

Обязательно установите на компьютере утилиту EPSON Status Monitor 3, чтобы общий принтер можно было контролировать на принтерном сервере. См. Установка контролируемых параметров.

Установите защиту для общего принтера (доступ к лицензии для клиентов). Клиенты не могут пользоваться общим принтером без лицензии. Подробнее см. справку по Windows.

Вам необходимо настроить клиентские компьютеры, чтобы они могли пользоваться принтером в локальной сети. Подробнее см. последующие страницы:

- В Windows Me/98/95

- B Windows XP/2000

- B Windows NT 4.0

[К началу]

## Примечание для пользователей Windows XP

- Печать с использованием Remote Desktop connection не возможна.

- Общий принтер: При печати с клиента на сервер с Windows XP, возможно утилита EPSON Status Monitor 3 сообщит о возникшей ошибке связи или невозможности продолжать печать. Если это произошло перезагрузите сервер.

- Общий принтер: Если печать с клиента на сервер с запущенной Windows XP невозможна, проверьте настройки сервера, как описано ниже.

### Для пользователей Windows XP Professional

| Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления, затем пункт Принтеры и другое оборудование, затем Принтеры и факсы.

| Нажмите правой кнопкой мыши на значке вашего принтера и выберите пункт Свойства.

| Откройте закладку Дополнительные настройки , затем нажмите кнопку Настройка драйвера.

| Проверьте путь к директории спулинга.

| Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Мой компьютер.

| Нажмите правой кнопкой мыши на директории, выбранной как директория спулинга и нажмите Свойства.

| Откройте закладку Безопасность и нажмите кнопку Добавить. Нажмите кнопку Расширенный в диалоговом окне Выбор групп и пользователей.

|  | Примечание:

Если закладка Безопасность недоступна, нажмите кнопку Свойства папки в меню Инструменты. Откройте закладку Просмотр и выключите опцию Использовать простой доступ к файлам (Рекомендуется) .

| Нажмите Найти сейчас и выберите пункт Каждый из списка Имя (RDN), затем нажмите OK.

| Нажмите кнопку OK , чтобы закрыть диалоговое окно Выбор групп и пользователей.

| Выберите Каждый из списка Группы или имена пользователей. Далее, выберите Разрешить для параметра Чтение и запись в списке Права для каждого.

| Нажмите кнопку OK.

### Для пользователей Windows XP Home Edition

| Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления, затем пункт Принтеры и другое оборудование, затем Принтеры и факсы.

| Нажмите правой кнопкой мыши на значке вашего принтера и выберите пункт Свойства.

| Откройте закладку Дополнительные настройки , затем нажмите кнопку Настройка драйвера.

| Убедитесь, что путь к директории спулинга следующий:

> C:\documents and settings\all users\Documents

| Нажмите кнопку OK.

- Если настройка опции Контролируемые принтеры недоступна для различных пользователей, убедитесь, что включена опция Разрешить различным пользователям контролировать принтер в диалоговом окне Контролируемые параметры.

[К началу]

## Настройка для клиентов

В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера через доступ к общему принтеру в локальной сети.

| Примечание:

Чтобы сделать принтер общим в сети Windows, Вам необходимо настроить принтерный сервер. Подробнее см. Настройка Вашего принтера как общего принтера (Windows Me/98/95) или Использование дополнительного драйвера (Windows XP/2000/NT 4.0).

В этом разделе описано, как получить доступ к общему принтеру в стандартной сетевой системе через сервер (рабочая группа Microsoft). Если Вы не можете получить доступ к общему принтеру из-за особенностей сетевой системы, обратитесь за помощью к администратору сети.

В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера через доступ к общему принтеру из папки Принтеры . Вы также можете получить доступ к общему принтеру через Сетевое окружение или Моя сеть на рабочем столе Windows.

Клиент не может использовать дополнительный драйвер при использовании серверной операционной системы.

### В Windows Me/98/95

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows Me/98/95:

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка, и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер , затем щелкните кнопку Далее.

| Выберите Сетевой принтер, затем щелкните кнопку Далее.

| Щелкните Просмотр, и просмотрите открывшееся диалоговое окно Принтер.

|  | Примечание:

Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\( название общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

| Щелкните компьютер или сервер, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

| Щелкните Далее.

|  | Примечание:

Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, Вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

Если операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95 или дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 установлен на принтерном сервере в Windows 2000/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

Если же дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000/NT 4.0, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска..

| Удостоверьтесь в правильности названия общего принтера и выберите, будете ли Вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет. Щелкните OK, и затем выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

Вы можете изменить название общего принтера так, что оно будет появляться только на клиентском компьютере.

### В Windows XP/2000

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows 2000 или ХР:

Вы можете установить драйвер общего принтера если Вы обладаете правом доступа Опытного пользователя или более высоким правом, хотя и не имеете права Администратора.

Если операционной системой принтерного сервера служит Windows NT 4.0, проверьте правильность следующих элементов:

- В принтерном сервере Windows NT 4.0, дополнительным драйвером для клиентов Windows 2000 и ХР является драйвер "Windows NT 4.0 x86", который установлен предварительно в качестве драйвера принтера для Windows NT 4.0. При инсталляции драйвера принтера на клиентах в Windows 2000 и ХР через принтерный сервер Windows NT 4.0, драйвер для Windows NT 4.0 установлен.

- Вы не сможете установить драйвер принтера для Windows 2000 или ХР в качестве дополнительного драйвера на принтерном сервере в Windows NT 4.0. Чтобы установить драйвер принтера для Windows 2000 или ХР на клиентских компьютерах в Windows 2000 или ХР, администратор устанавливает драйвер локального принтера на клиентах с компакт-диска, приложенного к принтеру, а затем выполняет следующую процедуру.

| Для клиентов Windows 2000 щелкните Пуск,, укажите на Настройка, и щелкните Принтеры. Для клиентов Windows XP щелкните Пуск, укажите на Принтеры и Факсы. Для пользователей Windows XP Home edition укажите на Панель управления , затем щелкните Принтеры и факсы.

| Для Window 2000, Дважды щелкните значок Добавить принтер , затем щелкните кнопку Далее.

> Для Windows XP, щелкните Добавить принтер в меню заданий принтера.

| Выберите Сетевой принтер (для Windows 2000) или Сетевой принтер, или принтер, присоединенный к другому компьютеру (для Windows XP), затем щелкните Далее.

| Для Windows 2000, введите название общего принтера, затем щелкните кнопку Далее.

|  | Примечание:

Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\ ( название общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди или нажать кнопку Далее и выбрать принтер.

> Для Windows XP, выберите Найти принтер.

| Щелкните значок компьютера или сервера, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните Далее.

|  | Примечание:

Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, Вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению. Если драйвер локального принтера для Windows 2000 или ХР установлен предварительно, Вы можете выбрать драйвер принтера для Windows 2000 или ХР как текущий драйвер принтера вместо альтернативного драйвера на сервере в Windows NT 4.0.

Когда дополнительный драйвер для Windows 2000 или ХР (NT 4.0) установлен на принтерном сервере в Windows ХР/2000/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

Если же дополнительный драйвер не установлен на принтерном сервере в Windows NT 4.0 или же операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Для Windows 2000, Выберите, будете ли Вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет, затем щелкните OK.

| Убедитесь в правильности параметров и затем щелкните Готово

### В Windows NT 4.0

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows NT 4.0:

Вы можете установить драйвер общего принтера если Вы обладаете правом доступа Опытного пользователя или более высоким правом, хотя и не имеете права Администратора.

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка, и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер .

| Выберите Сетевой принтерный сервер, затем щелкните кнопку Далее.

| Щелкните значок компьютера или сервера, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\( название общего принтера)"" в Сетевом маршруте или название очереди.

Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, Вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

Когда дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 установлен на принтерном сервере в Windows 2000 или ХР, переходите к следующему шагу.

Если же дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000 или ХР, или же операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Выберите, будете ли вы использовать принтер как принтер по умолчанию или нет, затем щелкните OK.

| Щелкните Готово.

[К началу]

## Установка драйвера принтера с компакт-диска

В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера на компьютерах-клиентах при настройке сетевой системы при следующих условиях:

- Дополнительные драйверы не установлены на принтерном сервере в Windows 2000/XP/NT 4.0.

- Операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, а ОС клиента - Windows 2000/XP/NT 4.0.

Иллюстрации экранов на последующих страницах могут различаться в зависимости от версии операционной системы Windows.

| Примечание:

При установке драйвера принтера на компьютерах-клиентах в Windows 2000/XP/NT 4.0 вы должны войти в Windows 2000/XP/NT 4.0 через Администратора.

Когда дополнительные драйверы установлены или когда компьютеры сервера и клиентов используют одну и ту же операционную систему, вам не нужно устанавливать драйверы принтера с компакт-диска.

| Откройте доступ к общему принтеру и на экране может появиться подсказка. Щелкните OK, а затем выполняйте указания с экрана для установки драйверов принтера с компакт-диска.

| Вставьте диск в сд-дисковод, введите с клавиатуры названия диска и папки, хранящих драйвер принтера для клиентов, затем щелкните OK.

> Когда вы устанавливаете драйверы в Windows 2000или ХР, на экране может появиться сообщение "Цифровая подпись не найдена". Щелкните Да (для Windows 2000) или Продолжать в любом случае (для Windows XP) и продолжайте установку.

> Название папки различается в зависимости от используемой операционной системы.

ОС клиента | Название папки
Windows Me/98/95 | \<Language>\WIN9X
Windows XP или 2000 | \<Language>\WIN2000
Windows NT 4.0 | \<Language>\WINNT40

| Выберите название принтера, затем щелкните OK. После этого выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Далее