Информация о продукте / Технические характеристики

# Дополнительная оснастка и расходные материалы

> Верхнелицевой лоток (C12C813801)
> Тонерный картридж (S050087)
> Тонерный картридж (S050095)
> Блок формирования изображения (S051055)

## Верхнелицевой лоток (C12C813801)

Габаритные размеры и вес (включая принтер):
Высота: | 248 мм
Ширина: | 248 мм
Глубина: | 32 мм
Вес: | 0.2 кг
Вместимость выходного лотка: | До 20 листов (75 г/м2 или 20 lb)

[К началу]

## Тонерный картридж (S050087)

Температура хранения: | От 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | От 0 до 85% RH
Срок хранения: | 18 месяцев со дня изготовления
Ресурс по печати: | До 6000 страниц на бумаге формата Letter или А4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения 5%

[К началу]

## Тонерный картридж (S050095)

Температура хранения: | От 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | От 30 до 85% RH
Срок хранения: | 18 месяцев со дня изготовления
Ресурс по печати | До 3000 страниц на бумаге формата Letter или А4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения 5%
Тонерный картридж, пооставляемый с принтером.

[К началу]

## Блок формирования изображения (S051055)

Температура хранения: | От 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | От 30 до 85% RH
Срок хранения: | 18 месяцев со дня изготовления
Ресурс по печати: | До 20 000 страниц на бумаге формата Letter или А4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения 5%

Число страниц, которое вы можете отпечатать одним тонерным картриджем или одним блоком формирования изображения, изменяется и зависит от вида печати. Если вы печатаете всего по несколько страниц за один раз или печатаете очень плотный текст с коэффициентом заполнения более 5%, ресурс по печати картриджа или блока формирования изображения уменьшится. Коэффициент заполнения 5% соответствует печати обычного текста через два интервала.

[К началу]

Предыдущая