Дополнительное оборудование / Использование слайд-адаптера

# Размещение прозрачного оригинала перед сканированием

| Примечание:

Перед сканированием пленок протрите мягкой тканью стеклянную поверхность слайд-адаптера и планшет сканера.

При сканировании прозрачных оригиналов в EPSON Scan выберите простой или профессиональный режим. Для получения более подробной информации см. раздел Сканирование с помощью слайд-адаптера.

| Откройте слайд-адаптер.

| Вставьте пленку в подходящий держатель

> Подробнее о различных типах пленки см. следующие разделы

> 35-мм пленка

> слайды

> пленка формата 120/220

> пленка 4 x 5 дюймов

> пленка нестандартных размеров

| Положите держатель пленки на планшет сканера и выровняйте его по метке на направляющей для пленок. Убедитесь, что пленка расположена проявочной стороной вниз.

| Если в слайд-адаптер установлена пластина для сканирования непрозрачных оригиналов, снимите ее. Для получения более подробной информации см. раздел Установка слайд-адаптера. Закройте слайд-адаптер.

С помощью программы сканирования начните сканирование пленки.

| Примечание:

Убедитесь, что слайд-адаптер плотно закрыт, в противном случае вы не сможете добиться желаемых результатов при сканировании прозрачных оригиналов.

Храните пластину для сканирования непрозрачных оригиналов в слайд-адаптере, когда не используете его.

### 35-мм пленка

| Положите держатель 33-мм пленки на ровную поверхность и снимите крышку пленки.

| Вставьте пленку в держатель пленок проявочной стороной вниз.

| Установите на место крышку пленки, снятую на шаге 1. Повторите шаги с 1 по 3 для всех пленок, которые вы хотите сканировать.

| Разместите держатель прозрачных оригиналов на планшете и выровняйте его по направляющей для пленок, как показано на рисунке ниже.

### Слайды

| Загрузите слайд лицевой стороной вниз в соответствующий держатель, как показано ниже. Повторите эту операцию для всех слайдов, которые вы хотите сканировать.

| Разместите держатель слайдов на планшете и выровняйте его по направляющей для пленок, как показано на рисунке ниже.

### Пленка формата 120/220

| Положите соответствующий держатель пленки на ровную поверхность и снимите крышку пленки.

| Вставьте пленку в держатель для пленок проявочной стороной вниз.

| Установите на место крышку пленки, снятую на шаге 1. Повторите шаги с 1 по 3 для всех пленок, которые вы хотите сканировать.

| Разместите держатель прозрачных оригиналов на планшете и выровняйте его по направляющей для пленок, как показано на рисунке ниже.

### Пленка 4 x 5 дюймов

| Положите соответствующий держатель пленки на ровную поверхность и снимите крышку пленки.

| Вставьте пленку в держатель для пленок проявочной стороной вниз.

| Установите на место крышку пленки, снятую на шаге 1. Повторите шаги с 1 по 3 для всех пленок, которые вы хотите сканировать.

| Разместите держатель прозрачных оригиналов на планшете и выровняйте его по направляющей для пленок, как показано на рисунке ниже.

### Пленка нестандартных размеров

Положите пленку на планшет. Убедитесь, что пленка расположена проявочной стороной вниз.

Если в слайд-адаптер установлена пластина для сканирования непрозрачных оригиналов, снимите ее. Закройте слайд-адаптер.

| Примечание:

Область шириной 17.0±0.5 мм от горизонтальных и 2.0±0.5 мм от вертикальных краев планшета не сканируется.

Если вы кладете пленку непосредственно на планшет, убедитесь что в EPSON Scan для фокуса установлено значение 0.0.

[К началу]

Предыдущая | Следующая