Дополнительное оборудование / Использование платы Network Image Express Card

# Сканирование по сети

> Процедура сканирования по сети
> Запуск настройки EPSON Scan
> Сканирование изображения

## Процедура сканирования по сети

EPSON Scan может работать с дополнительной сетевой платой EPSON Network Image Express Card (B80839) и предоставлять полное управление всеми функциями сканера EPSON через ЛВС. Для настройки компьютера-клиента обратитесь к разделу Настройка компьютера-клиента.

| Примечание:

Платы EPSON Network Image Express Card можно приобрести не во всех странах.

Для использования сканера по сети и передачи сканированных изображений на компьютер-клиент необходимо выполнить следующие действия.

| Установите в сканер плату Network Image Express Card. Подробности см. в Руководстве пользователя платы Network Image Express Card.

| На компьютере-клиенте в диалоговом окне EPSON Scan Settings выберите нужный сканер. Подробности см. в разделе Запуск настройки EPSON Scan.

| Запустите EPSON Scan на компьютере-клиенте.

| Задайте вручную основные параметры для оптимизации качества сканирования и сканируйте изображение.

[К началу]

## Запуск настройки EPSON Scan

Прежде всего убедитесь, что сканер EPSON и плата Network Image Express Card включены и работают правильно. Для изменения настройки EPSON Scan и включения режима сканирования по сети выполните следующие действия.

| Примечание:

В Windows XP и 2000 только пользователи с правами администратора могут устанавливать программное обеспечение.

В Windows XP, 2000 и Mac OS X только пользователи с правами администратора могут менять настройки. Любые изменения в настройках, сделанные администратором, применяются ко всем пользователям.

| Примечание для пользователей Mac OS X 10.3:

Не используйте функцию быстрого переключения между пользователями (Fast User Switching) при работе с Expression 10000XL.

| Получите IP-адрес или имя компьютера для платы Network Image Express у администратора сети.

| Запустите программу EPSON Scan Settings.

> Для пользователей Windows:
> Щелкните Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы) (в Windows XP) или Programs (Программы) (в Windows Me, 98 и 2000) и EPSON Scan, затем щелкните EPSON Scan Settings.

> Для пользователей Mac OS 9:
> В Control Panels выберите EPSON Scan Settings.

> Для пользователей Mac OS X:
> В папке Utility щелкните значок EPSON Scan Settings.

| Выберите ваш сканер в списке Select Scanner.

| Измените значение параметра Connection (Соединение) на Network. Введите IP-адрес или имя платы Network Image Express в поле Network Scanner Address.

| Щелкните Test, чтобы проверить соединение. Если все работает правильно, то в разделе Scanner Status (Состояние сканера) данного окна появится подтверждающее сообщение.

| Щелкните OK для сохранения изменений и закройте это диалоговое окно.

[К началу]

## Сканирование изображения

Для сканирования по сети необходимо, чтобы все устройства (сканер EPSON, дополнительная плата EPSON Network Image Express Card и компьютер-клиент) были включены. Убедитесь также, что запущена программа EPSON Scan.

Начать сканирование документа можно несколькими способами:

- щелкните кнопку Scan (Сканировать) в главном окне EPSON Scan на компьютере-клиенте:

> запустите EPSON Scan на компьютере-клиенте. Выполните все необходимые вам настройки и щелкните Scan (Сканировать);

- используйте кнопку Start (Пуск) на сканере:

> запустите EPSON Scan на компьютере-клиенте и затем нажмите на кнопку Start (Пуск) на сканере.

| Примечание:

При работе по сети кнопка сканера Start (Пуск) работает аналогично кнопке Scan (Сканировать) в главном окне EPSON Scan.

[К началу]

Предыдущая | Следующая