Обслуживание

# Очистка сканера

Чтобы поддерживать сканер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его, как описано ниже.

| Выключите сканер и отключите шнур питания.

| Протрите внешнюю поверхность сканера тканью, смоченной мягким моющим средством и водой.

| Если стекло планшета для документов загрязнилось, протрите его сухой мягкой тканью. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость.

Убедитесь, что на стекле планшета нет пыли. Пыль может привести к появлению пятен на сканированном изображении.

| Предостережение:

Не поцарапайте стекло планшета, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования.

Никогда не очищайте сканер при помощи спирта или растворителя. Эти вещества могут привести к повреждению компонентов сканера и его корпуса.

Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость в механизм сканера и на его электронные компоненты. Это может вывести механизм или схему сканера из строя.

Не распыляйте смазку внутри сканера.

Никогда не вскрывайте корпус сканера.

[К началу]

Следующая