Дополнительное оборудование / Использование платы Network Image Express Card

# Настройка компьютера-клиента

> Установка протокола TCP/IP

Для работы по сети в каждый компьютер-клиент должна быть установлена сетевая плата (Network Interface Card) и соответствующие драйверы. Установите сетевые платы и их драйверы на компьютеры-клиенты. Процедура установки описана в соответствующих руководствах, поставляемых с этими платами.

## Установка протокола TCP/IP

Для установки протокола TCP/IP на компьютерах-клиентах в сети выполните следующие действия.

### В Windows XP и 2000

| Примечание для пользователей Windows ХР:

Снимки экрана для этого раздела сделаны в Windows 2000, поэтому вид вашего экрана может отличаться. Инструкции одинаковы, если не оговорено обратное.

| В Windows XP: Щелкните Start (Пуск), щелкните правой кнопкой My Network Places и выберите Properties (Свойства).

> В Windows 2000:
> Щелкните правой кнопкой значок My Network Places и выберите Properties (Свойства).

| Дважды щелкните Local Area Connection.

| Щелкните Properties (Свойства).

| Убедитесь, что Internet Protocol (TCP/IP) присутствует в списке Local Area Connection Properties.

> Если протокол Интернета (TCP/IP) есть в этом списке, перейдите к разделу Сканирование по сети. Иначе перейдите к шагу 5.

| Щелкните Install. Появится диалоговое окно Select Network Component Type.

| Выберите из списка Protocol и щелкните Add.

| Выберите Internet Protocol (TCP/IP) из списка Network Protocol и щелкните OK.

| Убедитесь, что протокол Интернета установлен, и щелкните Close. Закончив установку, перейдите к разделу Сканирование по сети.

### В Windows Me и 98

| Щелкните кнопку Start (Пуск) на панели задач Windows и выберите Settings, затем щелкните Control Panel.

> Появится окно Control Panel.

| Дважды щелкните значок Network на панели управления.

> Появится диалоговое окно Network.

| Перейдите на вкладку Configuration.

| Убедитесь, что протокол TCP/IP присутствует в списке установленных сетевых компонентов.

> Если протокол TCP/IP есть в этом списке, перейдите к следующему разделу Процедура сканирования по сети. Иначе перейдите к шагу 5.

| Щелкните Add.

> Появится окно Select Network Component Type.

| Выберите из списка Protocol и щелкните Add.

| Выберите Microsoft из списка Manufacturers и TCP/IP - из списка Network Protocols, затем щелкните OK.

| Выполняйте инструкции на экране. Закончив этот этап, перейдите к разделу Процедура сканирования по сети.

[К началу]

Предыдущая