Как сделать

# Обработка изображений после предварительного сканирования

> Удаление муара (штрихового рисунка) со сканированного изображения
> Настройка резкости изображения
> Подстройка оттенков сканированного изображения
> Восстановление выцветших изображений

EPSON Scan предоставляет вам многообразие настроек для повышения качества сканированных изображений и достижения необходимых вам результатов. Вы можете легко управлять качеством изображения, выбирая нужные параметры в окне настроек.

## Удаление муара (штрихового рисунка) со сканированного изображения

На сканированном изображении иногда появляется штриховой рисунок, называемый муаром, который является результатом интерференции, появляющейся из-за разницы шагов полутонового и экрана сканирования. Выполните следующие действия, чтобы удалить муар с изображения.

| Примечание:

Эта функция недоступна при разрешении, большем, чем 600 dpi.

Вы не сможете использовать эту функцию в простом или профессиональном режимах, если для Document Type (Тип документа) выбрано Film (Пленка).

Вы не сможете использовать эту функцию, если для Image Type (Тип изображения) выбрано Black&White (Черно-белое).

Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты удаления муара.

| В Adjustments (Настройки) установите флажок Descreening Filter (Удаление растра). При работе в простом режиме откройте диалоговое окно Image Adjustments (Настройка изображения) и установите флажок Descreening Filter (Удаление растра).

| Выберите подходящее значение параметра Screen Ruling (Линиатура). (При работе в простом режиме эта возможность недоступна.)

Descreening Filter (Удаление растра) отключен | Descreening Filter (Удаление растра) включен

[К началу]

## Настройка резкости изображения

Если оригинальное изображение выглядит нерезким, вы можете отрегулировать резкость сканированного изображения, используя эту функцию в профессиональном режиме. (В простом режиме эта функция включена автоматически.)

| Примечание:

Эта функция не доступна, если в качестве типа изображения выбраны Color Smoothing (Сглаживание цветов), Halftone (Полутонирование), или Black&White (Черно-белое).

| В Adjustments (Настройки) установите флажок Unsharp Mask Filter (Повышение резкости).

Unsharp Mask Filter (Повышение резкости) отключен | Unsharp Mask Filter (Повышение резкости) включен

| Отрегулируйте настройки.

[К началу]

## Подстройка оттенков сканированного изображения

Для подстройки оттенков сканированного изображения используются настройки яркости, контраста и цветового баланса. Выполните следующие действия.

| Примечание:

Эта функция доступна только при сканировании цветных изображений.

| Щелкните Image Adjustment (Настройка изображения).

| Отрегулируйте нужные настройки, перемещая вправо или влево соответствующий ползунок.

Настройка изображения не применялась | После настройки изображения

| Чтобы закрыть окно Image Adjustment (Настройка изображения) щелкните Close (Закрыть).

[К началу]

## Восстановление выцветших изображений

Функция Color Restoration (Восстановление цвета) восстанавливает краски на изображениях, полученных при сканировании выцветших цветных фотографии и пленок. При работе в простом или профессиональном режимах установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета).

| Примечание:

При сканировании пленок для параметра Film Type (Тип пленки) не выбирайте значение B/W Negative Film (Ч/Б негатив).

Для параметра Image Type (Тип изображения) не указывайте 16-bit Grayscale (Серый 16 бит) или 8-bit Grayscale (Серый 8 бит).

Для параметра Document (Документ) не выбирайте Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции).

Состояние пленок или фотографий влияет на конечный результат, полученный после восстановления цвета.

[К началу]

Предыдущая | Следующая