Дополнительное оборудование / Использование слайд-адаптера

# Сканирование с помощью слайд-адаптера

> Сканирование пленок с оптимальными настройками
> Удаление пыли на пленке
> Удаление зерен, возникающих на отсканированном изображении
> Сканирование непрозрачных документов

## Сканирование пленок с оптимальными настройками

Выполните следующие действия для сканирования прозрачных оригиналов в профессиональном режиме Professional Mode с наиболее подходящими настройками.

| Положите прозрачные оригиналы на планшет. Для получения более подробной информации см. раздел Размещение пленки перед сканированием.

| Запустите EPSON Scan и выберите Professional Mode (Профессиональный). Для получения более подробной информации см. раздел Изменение режима сканирования.

> Откроется следующее окно.

| Для параметров Original (Оригинал) выберите значения, соответствующие сканируемому прозрачному оригиналу.

Document Type (Тип документа) | Film (Пленка)
Film Type (Тип пленки) | Выберите тип пленки из списка Film Type

| Задайте параметры Destination (Назначение) для достижения необходимых вам результатов.

Image Type (Тип изображения) | Выберите подходящий тип изображения из списка Image Type
Resolution (Разрешение) | Выберите подходящее разрешение из списка Resolution

> При выборе большого разрешения число пикселов в данных увеличивается, и структура сканированного изображения становится более детальной. Увеличение разрешения приводит к увеличению объема данных. Задаваемое разрешение должно соответствовать цели сканирования.

> Из следующей таблице выберите разрешение, наиболее подходящее для конкретной цели сканирования.

Цель | Разрешение
Электронная почта | от 96 до 150 dpi
Печать | 300 dpi
Создание файла | 300 dpi

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Из списка Target Size (Размер назначения) выберите выходной размер отсканированного изображения и скорректируйте изображение средствами настройки качества.

| Вы можете улучшить качество сканированного изображения путем удаления пыли и зерен. Следуйте инструкциям из разделов Удаление пыли на пленке и Удаление зерен, возникающих на отсканированном изображении.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Удаление пыли на пленке

Воспользовавшись этой функцией, вы можете улучшить качество сканированного изображения путем удаления пыли на пленке.

Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов).

Пыль на пленке будет удалена со сканированного изображения.

Функция Dust Removal (Удаление дефектов) выключена | Функция Dust Removal (Удаление дефектов) включена

| Примечание:

Вы можете использовать функцию Dust Removal (Удаление дефектов) только при сканировании прозрачных оригиналов.

Перед размещением пленок на планшете удалите с них видимые загрязнения.

Результат работы функции Dust Removal (Удаление дефектов) не отображается в окне предварительного просмотра. Проверяйте результаты работы функции удаления пыли на отсканированном изображении.

[К началу]

## Удаление зерен, возникающих на отсканированном изображении

Воспользовавшись этой функцией, вы можете улучшить качество сканированного изображения путем удаления зерен, возникающих на отсканированном изображении.

| Примечание:

Вы можете использовать данную функцию только при сканировании прозрачных оригиналов.

Результат работы функции Grain Reduction (Уменьшение зернистости) не отображается в окне предварительного просмотра. Проверяйте результаты работы функции удаления пыли на отсканированном изображении.

| Установите флажок Grain Reduction (Уменьшение зернистости).

| Выберите из раскрывающегося списка степень уменьшения зернистости.

#### Если при сканировании прозрачных оригиналов появляются цветные полосы

Появление цветных полос в форме колец называется - оптический эффект, называемый кольцами Ньютона. Они могут появиться, если пленка изогнута.

Если наблюдается такой эффект, попробуйте избавиться от него, повторив сканирование пленки, предварительно перевернув ее.

[К началу]

## Сканирование непрозрачных документов

При сканировании непрозрачных оригиналов, всегда устанавливайте в слайд-адаптер пластину для сканирования непрозрачных оригиналов. Также необходимо снять направляющую для пленок с планшета сканера.

Чтобы установить пластину для сканирования непрозрачных оригиналов, выполните следующее.

| Откройте слайд-адаптер и снимите направляющую для пленок с планшета сканера.

| Установите пластину для сканирования непрозрачных оригиналов в слайд-адаптер, как показано ниже.

| Положите документ на планшет и закройте слайд-адаптер.

Чтобы снять пластину для сканирования непрозрачных оригиналов, поднимите ее вверх и выньте из прорезей на слайд-адаптере.

[К началу]

Предыдущая | Следующая